AXIS P5654-E PTZ Network Camera
Cette caméra réseau est une caméra PTZ hautes performances économique qui assure une large couverture de zone avec un champ de vision de 77°. Elle dispose d'une technologie avancée pour faible luminosité afin de capturer des images à faible éclairage avec des couleurs plus saturées et des images plus nettes des objets en mouvement, ainsi que de l'imagerie WDR avancée pour une plus grande clarté même lorsque la scène comprend des zones claires et sombres. Stabilisation d'image électronique pour des images stables et fonctions de sécurité améliorées, avec firmware signé et démarrage sécurisé. Avec les certifications IP66, NEMA 4X et IK10, elle est résistante aux conditions climatiques difficiles et aux chocs. De plus, vous bénéficiez de capacités étendues pour des analyses avancées.
• HDTV 720p avec zoom optique 21x
• Technologie avancée pour la faible luminosité et imagerie WDR 
• Firmware signé et démarrage sécurisé
• Stabilisation d'image électronique
• Technologie intégrée à bande passante et stockage réduits avec prise en charge de H.264 et H.265

Le produit et tous ses composants sont exempts de PVC.
Le contractant ou le sous-traitant désigné doit fournir les accréditations relatives aux certifications du fabricant obtenues et soumises à la vérification d'une société tierce, attestant de ses connaissances des produits.
L'unité principale est fabriquée par une entreprise qui a signé et soutient le Pacte mondial de l’ONU tel que défini par les Nations unies www.unglobalcompact.org/

Capteur d'image
Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,8”
Objectif
Vari focal, 4,0 - 84,6 mm, F1.6 - 4.5
Champ de vision horizontal : 77.0°- 3.6°
Champ de vision vertical : 43.1°- 2.0°
Mise au point automatique et iris automatique
Jour et nuit
Filtre IR à retrait automatique
Éclairage minimum
Couleur : 0,11 lux à 50 IRE, F1.6
Couleur : 0,1 lux à 30 IRE, F1.6
N/B : 0,03 lux à 50 IRE, F1.6
N/B : 0,01 lux à 30 IRE, F1.6
Vitesse d’obturation
1/66500 s à 2 s
Panoramique/Inclinaison/Zoom
Panoramique : 360° infini, 0,1°- 350°/s
Inclinaison : 180°, 0,1°- 350°/s
Zoom : optique 32x, numérique 12x, total 252x
256 positions préréglées, e-flip, tour de garde limité, file d'attente de contrôle, indicateur de direction à l'écran, nouveau panoramique 0°, fenêtre de mise au point, rappel mise au point
Modèle de système sur puce
Chipset du fabricant (7e gén)
Mémoire
RAM de 1024 Mo, mémoire Flash de 512 Mo
Capacités de calcul
Unité de traitement machine learning (MLPU)
Compression vidéo
Baseline profile, Main profile et High profile H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC)
Profil principal H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC)
Motion JPEG
Résolution
1280 x 720 HDTV 720p à 320 x 180
Fréquence d'image
Jusqu'à 60/50 ips (60/50 Hz) dans toutes les résolutions
Diffusion vidéo
Plusieurs flux configurables individuellement en H.264, H.265 et Motion JPEG
Fréquence d'image et bande passante contrôlables

H.264/H.265 VBR/ABR/MBR
Mode latence faible
Paramètres d'image
Compression, niveau de couleur, luminosité, netteté, contraste, contraste local, balance des blancs, contrôle d'exposition, zones d'exposition, technologie d'imagerie WDR avancée : Jusqu'à 120 dB en fonction de la scène, désembuage, changement de mode jour/nuit, cartographie des tonalités, réglage de précision du comportement en cas de faible éclairage, rotation : 0°, 180°, texte et images en surimpression, arrêt sur image en commande PTZ, stabilisation d'image électronique, profils de scène, 20 masques de confidentialité polygonale individuels
Sécurité
Filtrage d'adresse IP, encryption HTTPS, contrôle d'accès au réseau IEEE 802.1X (EAP-TLS), journal des accès utilisateur, gestion des certificats centralisée
Protocoles réseau
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog sécurisé (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Adresse lien-local (sans configuration)
Interface de programmation
API ouverte pour l'intégration logicielle.

Profil G ONVIF®, profil M ONVIF®, profil S ONVIF® et profil T ONVIF®, caractéristiques disponibles sur onvif.org
Conditions de l’événement
Statut du périphérique : Au-dessus de la température de fonctionnement, Au-dessus ou en dessous de la température de fonctionnement, En dessous de la température de fonctionnement, Échec du ventilateur, Adresse IP supprimée, Perte du réseau, Nouvelle adresse IP, Détection de choc, Échec de stockage, Système prêt à fonctionner, Dans la plage de température de fonctionnement, Stockage local, Enregistrement en cours, Interruption du stockage
E/S : Déclenchement manuel, entrée virtuelle
PTZ : Dysfonctionnement PTZ, mouvement PTZ : Caméra 1, position PTZ préréglée atteinte : Caméra 1, PTZ prêt
Programmés et récurrents : événement programmé
Vidéo : mode jour-nuit, ouverture du flux en direct
Déclenchement d'actions en cas d'événement
Mode jour/nuit, aller à la position préréglée, ronde de contrôle, E/S, chargement d'images ou de clips vidéo par FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau et e-mail, notification vers la messagerie électronique, HTTP, HTTPS, TCP et trap SNMP, incrustation de texte, texte prioritaire, enregistrement vidéo sur carte SD et partage de réseau, mode WDR
Aides à l'installation intégrées
Pixel counter (Compteur de pixels)
Object Analytics
Classes d'objets : humains, véhicules
Conditions de déclenchement : franchissement de ligne, objet dans la zone, heure dans zoneBÊTA
Jusqu'à 10 scénarios
Métadonnées visualisées avec trajectoires et matrices de caractères à codes couleurs
Zones d'inclusion/d'exclusion polygonales
Configuration de la perspective
Événement d'alarme de mouvement ONVIF
Métadonnées
Données d'objet : Classes : humains, visages, véhicules, plaques d'immatriculation
Confiance, position
Applications
Inclus
analyse d'objets
détection de mouvement vidéo, surveillance des mouvements, surveillance des clôtures, protection contre les rôdeurs, fonction Gatekeeper avancée, autotracker 2
Assistance pour l'installation d'applications tierces
Sécurité locale
Logiciels : Firmware signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest, protection par mot de passe, cryptage de la carte SD AES-XTS-Plain64 256 bits
Matériel : Démarrage sécurisé
Sécurité réseau
IEEE 802.1X (EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de certification X.509, filtrage d'adresse IP
Boîtier
Certification IP66, NEMA 4X et IK10
Boîtier en aluminium, avec dôme en polycarbonate
Couleur : blanc NCS S 1002-B, cache peignable
Développement durable
Sans PVC
Alimentation
PoE+ Injecteur 1 port : 100-240 V CA, max. 37 W
IEEE 802.3at, Type 2 Classe 4
Consommation de la caméra : 8 W standard, 16 W max.
(Injecteur de puissance PoE+ non inclus)
Connecteurs
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Connecteur pousser-tirer RJ45 (IP66) inclus
Stockage
Compatibilité cartes SD/SDHC/SDXC
Prise en charge du cryptage des cartes SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Enregistrement sur une unité de stockage réseau (NAS)
Pour obtenir des conseils sur la carte SD et l'unité de stockage réseaux, reportez-vous à la page Web du fabricant
Conditions d’utilisation
-30°C à 50°C (-22°F à 122°F)
Température maximale intermittente 55 °C
Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Conditions de stockage
-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative 5-95 % (sans condensation)
Homologations
CEM
EN 50121-4, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A),IEC 62236-4, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A
Sécurité
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252
Environnement
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, EC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X 
Réseau
NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Dimensions
Hauteur : 217 mm (8,54")
ø 188 mm (7,4 po)
Poids
2,5 kg (5,5 lb)
Langues
Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel
Garantie
Garantie de 5 ans