AXIS P5654-E Mk II PTZ Camera
Esta cámara PTZ es rentable y ofrece gran calidad de imagen en HDTV 1080p con zoom óptico de 21x y cobertura de área amplia con campo de visión de 77°. Gracias a la tecnología avanzada para condiciones de poca luz y de imágenes WDR, proporciona colores verdaderos y excelente nivel de detalle en condiciones de luz complicadas o casi oscuridad. Con analíticas de objetos puede detectar y clasificar personas y vehículos, todo en función de las necesidades concretas. Esta versátil cámara tiene las clasificaciones IP66, NEMA 4X e IK10 y puede aguantar temperaturas de -30 °C a 50 °C. Además, el módulo de procesamiento criptográfico protege el dispositivo y protege la información confidencial frente a accesos no autorizados.
• HDTV 1080p con zoom óptico de 21x
• Campo de visión amplio de 77°
• Tecnología avanzada para condiciones de poca luz e imágenes WDR
• Compatibilidad con analíticas avanzadas
• Módulo de proceso criptográfico que protege el dispositivo

El contratista o el subcontratista designado deberán enviar las credenciales de la certificación completada del fabricante, verificada por una organización independiente, como prueba de que se poseen los conocimientos pertinentes.
La unidad principal debe estar fabricada por una empresa que haya firmado y apoye la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas según lo definido por las Naciones Unidas en www.unglobalcompact.org//

Sensor de imagen
CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8"
Objetivo
Varifocal, 4.0–84,6 mm, F1.6-4.5
Campo de visión horizontal: 77.0°–3.6°
Campo de visión vertical: 43.1°–2.0°
Enfoque automático e iris automático (iris)
Funcionalidad día/noche
Filtro bloqueador IR automático
Iluminación mínima
Color: 0,11 lux a 50 IRE, F1.6
Color: 0,1 lux a 30 IRE, F1.6
B/N: 0,03 lux a 50 IRE, F1.6
B/N: 0,01 lux a 30 IRE, F1.6
Velocidad de obturación
1/66 500 s a 2 s
Movimiento horizontal/vertical y zoom
Panorámica: 360° ilimitado, 0,1°–350°/s
Inclinación: 180°, 0,1°–350°/s
Zoom: óptico de 21x, digital de 12x, total de 252x
256 posiciones predefinidas, e-flip, ronda de vigilancia limitada, cola de control, indicador de la dirección en pantalla, ajuste horizontal nuevo 0°, ventana de enfoque, recuerdo de enfoque
Modelo de sistema en chip
Chipset propio del fabricante (séptima generación)
Memoria
1024 MB de RAM, 512 MB de Flash
Capacidades informáticas
Unidad de procesamiento de aprendizaje automático (MLPU)
Compresión de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Baseline perfil, Main perfil y High perfil
H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main perfil
Motion JPEG
Resolución
De 1920x1080 HDTV a 320x180
Velocidad de imagen
Hasta 60/50 imágenes por segundo (60/50 Hz) en todas las resoluciones
Transmisión de vídeo
Múltiples transmisiones configurables individualmente en H.264. H.265 y Motion JPEG
Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables

VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Modo de baja latencia
WDR
tecnología avanzada de imágenes WDR: Hasta 120 dB en función de la escena
Configuración de imagen
Compresión, saturación, brillo, nitidez, contraste, contraste local, balance de blancos, control y zonas de exposición, desempañado, nivel de conmutación día/noche, mapeado de tonos, ajuste preciso del comportamiento con poca luz, rotación: 0°, 180°, superposición de texto e imágenes, congelación de imagen en PTZ, estabilización de imagen electrónica, perfiles de escena, 20 máscaras de privacidad de polígonos individuales
Protocolos de red
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Dirección de enlace local (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR
Interfaz de programación de aplicaciones
API abierta para la integración de software. aplicación incluye native SDK.

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T; las especificaciones están disponibles en onvif.org.
Controles en pantalla
Área de recuerdo de enfoque
Indicador de transmisión de vídeo
Autotracking
Máscaras de privacidad
Cambio de modo día/noche
Condiciones de evento
Estado del dispositivo: por encima/por debajo o en el rango de la temperatura de funcionamiento, fallo en el ventilador, dirección IP bloqueada, dirección IP eliminada, nueva dirección IP, pérdida de red, sistema preparado, secuencia en directo activa, fallo de alimentación de PTZ, golpe detectado
Almacenamiento en el extremo: grabación en curso, alteración del almacenamiento, problemas de estado de almacenamiento detectados
E/S: entrada digital, activación manual, entrada virtual
MQTT: suscribirse
PTZ: Cola de control PTZ, mal funcionamiento de PTZ, movimiento de PTZ, posición predefinida de PTZ alcanzada, PTZ listo
Programado y recurrente: programador
Vídeo: degradación de la velocidad de bits promedio, modo día-noche
Acciones de eventos
Modo día-noche
Ronda de vigilancia
MQTT: publicar
Notificación: HTTP, HTTPS, TCP y correo electrónico
Superposición de texto
Posición predefinida
Grabaciones
Trampas de SNMP: enviar, enviar mientras la regla esté activa
Seguimiento: Iniciar detección temporal, autotracking, perfil de autotracking
Carga de imágenes o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso de red compartido y correo electrónico
modo WDR
Ayudas de instalación integradas
Contador de píxeles
Object Analytics
Clases de objeto: humanos, vehículos
Características: cruce de línea, objeto en la zona, tiempo en la zona
Hasta 10 escenarios
Metadatos visualizados con trayectorias y cuadros limitadores codificados mediante colores y tablas
Zonas de inclusión y exclusión por polígonos
Configuración de perspectiva
Evento de alarma de movimiento ONVIF
Metadatos
Datos de objetos: Clases: personas, rostros, vehículos, matrículas
Confianza, posición
Aplicaciones
Incluida
analíticas de objetos, detección de movimiento en el vídeo, Motion Guard, Fence Guard, Loitering Guard, gatekeeper avanzado, autotracker 2
Compatibilidad
Compatible con la instalación de aplicaciones de terceros
Marcas de productos
UL/cUL, UKCA, CE, KC, EAC, RCM
Cadena de suministro
Cumple los requisitos de TAA
EMC
CISPR 35, CISPR 32 Clase A, EN 50121-4, EN 55035, EN 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australia/Nueva Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japón: VCCI Clase A
Corea: KS C 9832 Clase A, KS C 9835
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A
Ferrocarril: IEC 62236-4
Seguridad
CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3
Ambiental
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X
Red
NIST SP500-267
Seguridad perimetral
Software: Firmware firmado, protección contra retrasos por fuerza bruta, autenticación Digest, protección con contraseña
Hardware: plataforma de ciberseguridad de módulo de computación criptográfico
Elemento seguro (CC EAL 6+), seguridad de sistema en un chip (TEE), ID de dispositivo del fabricante, almacén de claves seguro, vídeo firmado, arranque seguro, sistema de archivos cifrado (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Seguridad de red
IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), certificado PKI X.509 y filtrado de direcciones IP
Carcasa
Clasificación IP66, NEMA 4X e IK10
Carcasa de aluminio, domo de policarbonato (PC)
Color: blanco NCS S 1002-B
Para consultar las instrucciones de repintado, vaya a la página de asistencia técnica del producto. Para obtener información sobre el impacto en la garantía, vaya a /warranty-implication-when-repainting.
Alimentación
Midspan PoE+ de 1 puerto: 100 – 240 V CA, máx. 37 W
IEEE 802.3at, Tipo 2 Clase 4
Consumo de la cámara: 8 W típicos, 16 W máx.
(PoE+ midspan no incluido)
Conectores
Red: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE.
Almacenamiento
Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC
Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Grabación en almacenamiento en red (tipo NAS)
Para consultar las recomendaciones de tarjeta SD y almacenamiento en red tipo NAS, consulte la página web del fabricante
Condiciones de funcionamiento
De -30 °C a 50 °C
Temperatura máxima (intermitente): 55 °C
Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Condiciones de almacenamiento
De -40 °C a 65 °C
Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Dimensiones
Para obtener información sobre las dimensiones generales del producto, consulte el dibujo de dimensiones de la hoja de datos.
Peso
2,5 kg
Contenido de la caja
Cámara, guía de instalación, domo ahumado, conector RJ45 (IP66), montaje en techo duro, adaptador de clip de resorte, tubo adaptador con perfil en U
Idiomas
Alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Garantía
Garantía de 5 años
Control de sustancias
Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709
RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu
Materiales
Se ha evaluado para encontrar minerales en conflicto de acuerdo con las guías de la OCDE
Responsabilidad medioambiental

El fabricante es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org
Detectar, observar, reconocer, identificar (DORI)
 	Definición de DORI	Distancia (gran angular)	Distancia (teleobjetivo)	
Detectar	25 px/m (8 px/ft)	57 m (187 ft)	1120 m (3674 ft)	
Observar	63 px/m (19 px/ft)	23 m (75 ft)	450 m (1476 ft)	
Reconocer	125 px/m (38 px/ft)	11 m (36 ft)	225 m (738 ft)	
Identificar	250 px/m (76 px/ft)	6 m (20 ft)	110 m (361 ft)	
Los valores de DORI se calculan con densidades de píxel para diferentes casos de uso, tal y como recomienda el estándar EN-62676-4. Los cálculos utilizan el centro de la imagen como punto de referencia y consideran la distorsión del objetivo. La posibilidad de reconocer o identificar a una persona u objeto depende de factores como el movimiento del objeto, la compresión de vídeo, las condiciones de iluminación y el enfoque de la cámara. Utilice márgenes al planificar. La densidad de píxel varía en cada imagen y los valores calculados pueden variar con respecto a las distancias del mundo real.	
Características y tecnologías clave
Inteligencia artificial (IA)
La función de IA debe detectar y clasificar personas y vehículos. El menú de configuración del dispositivo debe permitir detectar solo personas, solo vehículos, o las dos cosas. 
El fabricante configura la función de IA para detectar y clasificar personas y vehículos. La función se basa en principios de aprendizaje profundo. 
El dispositivo que proporciona la función de IA debe hacer que esté disponible directamente, sin que se necesiten otras aplicaciones del dispositivo. 
Los objetos detectados deben resaltarse con recuadros rojos en el caso de las personas y azules en el de los vehículos, con un icono que indique clasificación.
Ciberseguridad integrada
El módulo de procesamiento criptográfico es un módulo seguro (módulo seguro o elemento seguro) en el que el ID del dispositivo del fabricante se instala y almacena de forma segura y permanente.
El arranque seguro es un proceso de arranque que consta de una cadena ininterrumpida de software validado criptográficamente, comenzando por la memoria inmutable (ROM de arranque). Al estar basado en firmware firmado, el arranque seguro garantiza que un dispositivo pueda iniciarse solo con un firmware autorizado. El arranque seguro garantiza que el dispositivo del fabricante se ha limpiado completamente del posible malware tras una configuración predeterminada de fábrica.
El firmware firmado lo implementa el proveedor del software, que firma la imagen de firmware con una clave privada que se mantiene en secreto. Cuando un firmware tiene adjunta esta firma, un dispositivo validará el firmware antes de aceptarlo e instalarlo. Si el dispositivo detecta que la integridad del firmware está comprometida, se rechazará la actualización del firmware. El firmware firmado se basa en el método de cifrado de clave pública RSA aceptado por el sector.
TPM son las siglas de Módulo de plataforma de confianza en inglés. Un TPM es un componente proporciona un conjunto de características criptográficas adecuadas para proteger la información contra accesos no autorizados. La clave privada se almacena en el TPM y nunca abandona el TPM. Todas las operaciones criptográficas que requieren el uso de la clave privada se envían al TPM para su procesamiento. Esto garantiza que la parte secreta del certificado permanecerá segura incluso en caso de violación de seguridad.
Estabilización de imagen electrónica
La estabilización de imagen electrónica (EIS) permite obtener vídeo de calidad en situaciones en las que una cámara está sometida a vibraciones. Los sensores giroscópicos integrados detectan continuamente los movimientos y las vibraciones de la cámara y ajustan automáticamente el fotograma para garantizar que siempre se capturan los detalles necesarios. La estabilización de imagen electrónica utiliza diferentes algoritmos para generar modelos del movimiento de la cámara, unos modelos que se utilizan después para corregir las imágenes.
Tecnología avanzada de imágenes WDR
La tecnología de imágenes WDR avanzada con captura forense debe combinar la exposición doble y la mejora del contraste local para proporcionar imágenes que ofrezcan la máxima capacidad de uso forense. 
La tecnología de imágenes WDR avanzada con captura dinámica debe poder combinar imágenes con distintos tiempos de exposición. 
La tecnología de imágenes WDR avanzada con contraste dinámico debe usar un método de mejora del contraste con rango dinámico limitado, pero con muy pocos defectos. Este método debe utilizar una sola exposición para garantizar que el rendimiento es de calidad en escenas con mucho movimiento.
La tecnología de imágenes WDR avanzada para uso en la investigación debe priorizar la capacidad de uso forense y la calidad de imagen por encima de valores de dB más altos. 
Tecnología avanzada para condiciones de poca luz
La tecnología avanzada para condiciones de poca luz debe ofrecer a las cámaras de red una sensibilidad de luz extrema, de forma que la cámara quede siempre en modo día y siga generando imágenes en color. En situaciones de vigilancia, el color puede ser un factor esencial que permita la identificación de personas, objetos o vehículos. 
Las cámaras con tecnología avanzada para condiciones de poca luz deben poder utilizar tiempos de exposición cortos para reducir al mínimo el desenfoque y el ruido.
La tecnología avanzada para condiciones de poca luz debe combinar objetivos y sensores de imagen de gran calidad optimizados para la vigilancia con algoritmos de procesamiento de imagen digital integrados en el sistema en un chip. 
Tecnología de compresión de vídeo
La tecnología de compresión de vídeo debe facilitar el uso de altas resoluciones, lo que aumenta las opciones de uso forense y reduce los costes de almacenamiento. 
La tecnología de compresión de vídeo debe ser una implementación de codificador de vídeo compatible con los estándares que reduzca los requisitos de ancho de banda y almacenamiento en una media del 50 % como mínimo en relación con los métodos estándar. 
Los detalles importantes y el movimiento deben conservarse con alta calidad. El resto de la información de la imagen debe filtrarse más para hacer un uso óptimo del ancho de banda disponible. 
La tecnología consta de una colección de algoritmos que analizan el flujo de vídeo en tiempo real: 
• Regiones dinámicas de interés (ROI: identifica las regiones de interés en función de objetos, personas o movimiento en la escena y aplica el nivel de compresión correcto desde un punto de vista forense.
• Grupo de imágenes dinámico (grupo de imágenes): la cámara envía los fotogramas I con mucho ancho de banda con menos frecuencia si no hay movimiento en la escena.
• FPS dinámico (imágenes por segundo): reduce la velocidad de bits cuando el movimiento en la escena es escaso o inexistente. La cámara captura y analiza el vídeo a velocidad de fotogramas máxima, pero los fotogramas innecesarios no se codifican. 

La tecnología de compresión de vídeo debe ser compatible con las funciones de las cámaras PTZ, Ultra HD 4K, cámaras multimegapíxel y cámaras panorámicas de 360 grados, limitación de FPS dinámico y omisión de fotogramas de FPS dinámico. 
La tecnología de compresión de vídeo debe admitir H.264 en todos los productos y compatibilidad adicional con H.265 en productos determinados para permitir la migración flexible durante un periodo prolongado.