AXIS Q1961-XTE Explosion-Protected Thermal Camera
Diese kompakte und leichte explosionsgeschützte Kamera wurde für Gefahrenbereiche der Zone und Division 2 entwickelt und ermöglicht die Fernüberwachung von Temperaturen zwischen -40 °C und 350 °C. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn die Temperatur einen festgelegten Grenzwert über- oder unterschreitet. Außerdem sendet die Kamera eine Benachrichtigung, wenn die Temperatur zu schnell steigt oder fällt. Sie unterstützt bis zu zehn konfigurierbare polygonale Erfassungsbereiche. Die Spot-Temperaturmessung gibt die exakte Temperatur in bestimmten Bereichen an.
• Thermografisch für die Temperatur-Fernüberwachung
• Konfigurierbare Temperaturüberwachungsbereiche
• Spot-Temperaturmessung
• Weltweite Zertifizierungen für Gefahrenbereiche
• Integrierte Cybersicherheit

Der Hauptauftragnehmer oder der benannte Unterauftragnehmer legt zum Nachweis seiner Sach- und Fachkunde den von einer unabhängigen Organisation bestätigten Nachweis der abgeschlossenen Herstellerzertifizierung vor.
Der Hersteller der Haupteinheit unterstützt den Globalen Pakt der Vereinten Nationen (siehe www.unglobalcompact.org/) und hat die entsprechenden Vereinbarungen unterzeichnet.

Bildsensor
Ungekühlter Mikrobolometer 384 x 288 Pixel, Pixelgröße: 17 µm.
Spektralbereich: 8-14 μm
Objektiv
Athermalisiert
Horizontales Sichtfeld: 55°, F1.18
Minimaler Fokusabstand: 1,3 m (4,3 ft)
Empfindlichkeit
NETD 40 mK bei 25C, F1.0
Objekttemperaturspanne
-40 °C bis 350 °C (-40 °F bis 662 °F)
Temperaturgenauigkeit
Unterhalb von 120 °C (248 °F): ±5 °C (±9 °F) Genauigkeit
Über 120 °C (248 °F): ±15% Genauigkeit
Erfassungsreichweite
Überwachte Objekte sollten bei einer Auflösung von 384 x 288 mindestens 10 x 10 Pixel groß sein.
Allgemeines
Spot-Temperaturmesser, bis zu 10 polygone Temperaturerfassungsbereiche
System-on-Chip-Modell
Herstellereigener Chipsatz (8. Generation)
Speicher
2048 MB RAM, 8192 MB Flash
Rechenleistung
Deep Learning Processing Unit (DLPU)
Videokomprimierung
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profile
H.265 (MPEG-H Teil 2/HEVC) Main Profile
Motion JPEG
Auflösung
Sensor 384 x 288. Bild bis zu 768 x 576 skalierbar
Bildfrequenz
Bis zu 8,3 bzw. 30 Bilder pro Sekunde
Video-Streaming
Bis zu 20 einzelne und konfigurierbare Videostreams

Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Indikator für Video-Streaming
Bildeinstellungen
Kontrast, Helligkeit, Schärfe, lokaler Kontrast, Belichtungsbereiche, Komprimierung, Rotation: 0°, 90°, 180°, 270° einschließlich Corridor Format, Spiegelung, polygone Privatzonen-Maskierung, elektronische Bildstabilisierung, mehrere Farbpaletten
Audiofunktionen
Automatische Verstärkungsregelung AGC
Lautsprecherkopplung
Spectrum Visualizer
Audio-Streaming
Konfigurierbares Duplex:
Einweg (Simplex, half-duplex)
Audioeingang
Eingabe über Lautsprecherkoppelung
10-Band-Grafik-Equalizer
Eingang für externes unsymmetrisches Mikrofon, optional mit 5-V-Einspeisung
Digitaleingang, optional mit 12-V-Ringleistung
Unsymmetrischer Leitungseingang
Audio-Ausgang
Ausgang über Lautsprecherkoppelung
Audiocodierung
24 Bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Konfigurierbare Bitrate
Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), verbindungslokale Adresse (ZeroConf)
Anwendungsprogrammierschnittstelle (engl. Application Programming Interface)
Offene API für Softwareintegration

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S und ONVIF® Profile T. Technische Daten auf onvif.org
Bildschirm-Bedienelemente
Elektronische Bildstabilisierung
Heizung
Ereignisbedingungen
Anwendung: Brandfrüherkennung
Audio: Audioerkennung, Wiedergabe von Audioclips, laufende Audioclip-Wiedergabe
Anruf: Status, Statusänderung
Gerätestatus: Oberhalb der Betriebstemperatur, oberhalb oder unterhalb der Betriebstemperatur, unterhalb der Betriebstemperatur, innerhalb der Betriebstemperatur, IP-Adresse entfernt, neue IP-Adresse, Netzwerkausfall, Systembereitschaftszeit, Ringleistungs-Überstromschutz, Livestream aktiv
Signalzustand digitaler Audioeingang
Edge Storage: laufende Aufzeichnung, Speicherunterbrechung, Speicherintegritätsprobleme erkannt
E/A: digitaler Eingang, manueller Auslöser, virtueller Eingang
MQTT: abonnieren
Geplant und wiederkehrend: Zeitplan
Video: durchschnittlicher Bitratenabfall, Manipulationserkennung, Temperaturerfassung (Übertemperatur/Untertemperatur/Temperaturanstieg/Temperaturabfall)
Ereignisaktionen
Audioclips: abspielen, anhalten
E/A: I/O einmalig umschalten, I/O umschalten, während die Regel aktiv ist
MQTT: veröffentlichen
Benachrichtigung über: HTTP, HTTPS, TCP und E-Mail
Overlay-Text
Video- oder Bildpufferung vor und nach Alarm für Aufzeichnung oder Hochladen
Aufzeichnungen: SD-Karte und Netzwerk-Freigabe
SNMP-Traps: senden, senden während die Regel aktiv ist
Hochladen von Bildern oder Videoclips: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerk-Freigabe und E-Mail
Eingebaute Installationshilfen
Pixelzähler
Anwendungen
Eingeschlossen
Videobasierte Bewegungserkennung, Motion Guard, Fence Guard, Loitering Guard, frühzeitige Branderkennung, aktiver Manipulationsalarm, Audioerfassung
Unterstützt
Perimeter Defender
Unterstützt die Installation von Anwendungen anderer Hersteller
Produktkennzeichnungen
ATEC, IECEx, cULus, IA, JPEx, KCs, PESO
Lieferkette
Entspricht TAA
EMV
CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4
Australien/Neuseeland: RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A
Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japan: VCCI Klasse A
USA: FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A
Bahnanwendungen: IEC 62236-4
Sicherheit
CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1 Ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IS 13252
Umgebung
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, ISO 21207 Method B, NEMA 250 Type 4X
Netzwerk
NIST SP500-267
Cybersicherheit
ETSI EN 303 645, BSI IT-Sicherheitskennzeichen, FIPS 140
Explosion
IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, UL 60079-0, UL 60079-7, UL 60079-31, CSA C22.2 Nr. 60079-0, CSA C22.2 Nr. 60079-7, CSA C22.2 Nr. 60079-31, CSA C22.2 Nr. 213-17, UL121201
Zertifikate
ATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db
Zertifikat: UL 22 ATEX 2732X, UL 22 ATEX 2888X
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135°C Db
Zertifikat: ULD 22.0011X
cULus:
Klasse I Div 2 Gruppe A, B, C, D T4
Klasse II Div 2 Gruppe F, G T135 °C T4
Klasse III Div 2
Klasse I Zone 2 AEx ec IIC T4 Gc
Zone 21 AEx IIIC T135°C Db
Zertifikat: E525121
IA:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135°C Db
Zertifikat: MASC S/23-8118X
PESO:
Ex ec IIC T4 Gc
Zertifikat: P603185/2
Korea:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135°C Db
Zertifikat: 24-KA4BO-0713X und 24-KA4BO-0714X
JPEx:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135°C Db
Zertifikat: DEK24.0037X
Edge-Sicherheit
Software: Signiertes Betriebssystem, Verzögerungsschutz gegen Brute-Force-Angriffe, Digest-Authentifizierung und OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow für zentrale ADFS-Kontoverwaltung, Kennwortschutz
Hardware: Cybersicherheitsplattform mit kryptografischem Rechenmodul
TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Stufe 2), sicheres Element (CC EAL 6+), System-on-Chip-Sicherheit (TEE), Geräte-ID des Herstellers, sicherer Schlüsselspeicher, signiertes Video, sicherer Start, verschlüsseltes Dateisystem (AES-XTS-Plain64 256bit)
Netzwerksicherheit
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 Certificate PKI, hostbasierte Firewall
Gehäuse
IP66/IP67-, NEMA 4X- und IK10
Polycarbonat-Blend und Aluminium, Germanium-Scheibe
Farbe: Grau NCS S 5502-B
Stromversorgung
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 3
Normal 4,3 W, max. 12,95 W
10–28 V Gleichstrom, normal 4,1 W, max. 12,95 W
Anschlüsse
Netzwerk: RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE (geschirmt)
Eingänge/Ausgänge: Anschlussblock für einen überwachten Alarmeingang und einen Ausgang (Ausgangsstrom 12 V DC, max. Stromstärke 50 mA)
Audio: Eingang Mikrofon/Audio, 3,5 mm
Stromversorgung: Gleichstromeingang, Anschlussblock
Speicherung
Unterstützt SD-Speicherkarten des Typs microSD, microSDHC und microSDXC
Aufzeichnung auf NAS (Network Attached Storage)
Empfehlungen zu SD-Karten und NAS-Geräten finden Sie auf der Webseite des Herstellers
Betriebsbedingungen
–30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
Lagerbedingungen
-40 °C bis 65 °C (-40 °F bis 149 °F)
Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen
Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen.
Effektiv projizierte Fläche (EPA): 0,022 m2 (0.24 ft2)
Gewicht
1,5 kg (3,3 lb)
Inhalt des Kartons
Kamera, Installationsanleitung, TORX® L-Schlüssel, Klemmenblockanschlüsse, Anschlussschutz, Kabeldichtungen, Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel
Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch (traditionell), Niederländisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Türkisch, Thailändisch, Vietnamesisch
Gewährleistung
5-Jahre Gewährleistung
Exportbeschränkungen
Dieses Produkt unterliegt Exportkontrollbestimmungen. Achten Sie daher bitte stets auf die Einhaltung aller geltenden nationalen und internationalen Export- bzw. Re-Exportkontrollbestimmungen.
Substanzkontrolle
PVC-frei, BFR/CFR-frei gemäß JEDEC/ECA JS709
RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 EN IEC 63000:2018
REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Material
Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft
Verantwortung für die Umwelt

Der Hersteller nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unglobalcompact.org
Wesentliche Merkmale und Technologien
Integrierte Cybersicherheit
Das kryptografische Rechenmodul ist ein sicheres Kryptomodul (sicheres Modul oder Baustein), in dem die Geräte-ID des Herstellers sicher und dauerhaft hinterlegt und gespeichert ist.
Sicheres Hochfahren ist ein Boot-Prozess, der aus einer ununterbrochenen Kette von kryptografisch validierter Software besteht, die im unveränderlichen Speicher (Boot-ROM) beginnt. Da sicheres Hochfahren auf der Verwendung von signiertem OS basiert, wird sichergestellt, dass ein Gerät nur mit autorisierter Gerätesoftware booten kann. Der sichere Systemstart gewährleistet, dass das Gerät des Herstellers nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen absolut malwarefrei ist.
Signiertes OS wird durch den Softwarehersteller implementiert, der hierzu das Software-Image mit einem geheim gehaltenen, privaten Schlüssel signiert. Software, die mit dieser Signatur versehen ist, wird vor der Installation auf einem Gerät auf ihre Vertrauenswürdigkeit überprüft. Stellt das Gerät fest, dass die Integrität der Software nicht gewährleistet ist, wird die Aktualisierung abgelehnt. Das signierte OS basiert auf dem branchenweit anerkannten RSA-Verschlüsselungsverfahren mittels öffentlicher Schlüssel.
TPM ist die Abkürzung für Trusted Platform Module. Ein TPM ist eine Komponente, die eine Reihe von kryptographischen Merkmalen bietet, die geeignet sind, Informationen vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Der private Schlüssel wird im TPM gespeichert, wo er dauerhaft bleibt. Alle kryptographischen Operationen, die eine Verwendung des privaten Schlüssels erfordern, werden zur Verarbeitung an das TPM gesendet. So wird sichergestellt, dass der geheime Teil des Zertifikats auch im Falle einer Sicherheitsverletzung sicher bleibt.
Isothermische Palette
Ein Modus, in dem der Benutzer einen Farbbereich auswählen kann, um die verschiedenen Temperaturen einer Szene wiederzugeben. Jede Farbe in einer Isothermenpalette entspricht einem bestimmten Temperaturwert. Der Benutzer kann zwischen Schwarzweißbereichen, Farbbereichen oder einer Mischung aus beiden wählen. Ein und derselbe Input (gemessene Wärmestrahlung) kann je nach Zuordnung jedes Pixelwerts zu einem Farbbereich zu einer unterschiedlichen visuellen Darstellung führen.
Wärmebildtechnologie
Die Wärmebildkamera muss in der Lage sein, Ereignisse innerhalb eines IP-Sicherheitssystems auszulösen. Zu solchen Ereignissen kann das Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen an das zuständige Sicherheitspersonal oder das Ausrichten einer PTZ-Kamera (Schwenken, Neigen, Zoomen) auf den Ort der Erkennung gehören.
Die Wärmebildkamera muss in der Lage sein, „Edge-to-Edge“-Ereignisse auszulösen, die zur Aktivierung oder Steuerung eines anderen Edge-Geräts, wie z. B. eines mit einem Netzwerk verbundenen Lautsprechers, führen. 
Die Wärmebildkamera muss die Verwendung von Onboard-Analysefunktionen unterstützen. 
Die Wärmebildkamera soll hauptsächlich im LWIR-Bereich (langwelliges Infrarot) arbeiten, um eine bessere Übertragung unter Bedingungen zu ermöglichen, die durch hohe Konzentrationen von Schwebeteilchen wie Nebel und Rauch gekennzeichnet sind.
Die Wärmebildkamera muss den folgenden Anforderungen an die Auflösung genügen: 
• 1,5 Pixel reichen für die Erfassung aus, sodass der Betrachter die Anwesenheit eines Objekts erkennen kann.
• 6 Pixel reichen für die Erkennung aus und ermöglichen es dem Betrachter, ein Objekt von einem anderen zu unterscheiden, z. B. eine Person, die vor einem Zaun steht.
• 12 Pixel reichen für die Identifizierung aus, sodass der Betrachter ein Objekt und seine Eigenschaften erkennen kann, z. B. eine Person, die ein Brecheisen in der Hand hält.

Die Wärmebildkamera muss über integrierte Funktionen zur Bandbreitenreduzierung verfügen.
Die Wärmebildkamera muss die elektronische Bildstabilisierung (EIS) unterstützen.
Zone/Bereich 2
Gefahrenbereiche werden in Zonen oder Sektoren eingeteilt, die dadurch definiert werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit gefährliche Stoffe in einer entzündbaren Umgebungszone vorhanden sind.
Bereiche in Zone/Sektor 2 sind weniger gefährlich als Bereiche in Zone/Sektor 1, und Explosionen sind während des normalen Betriebs nicht zu erwarten.
Für Zone/Sektor 2 zertifizierte Kameras mit der Schutzart „Ex e” oder „nicht entzündbare” bieten Kameras bieten erhöhte Sicherheit. Dieser Explosionsschutz stellt sicher, dass beim normalen Betrieb elektrischer Geräte keine Lichtbögen und Funken entstehen und keine übermäßigen Temperaturen erreicht werden können. Elektrische Geräte mit der Schutzklasse „Ex-e” können daher in potenziell brennbaren Umgebungen, kein Gas oder Staub entzünden.