AXIS P5654-E PTZ Network Camera
Esta é uma câmera PTZ de alto desempenho e econômica que oferece cobertura de áreas amplas com campo de visão de 77°. Ela possui tecnologia avançada de captura de imagens sob pouca luz com cores mais saturadas e imagens mais nítidas de objetos móveis, além do recurso de geração de imagens WDR para proporcionar maior clareza, mesmo quando há tanto áreas escuras quanto claras na cena. Ela inclui estabilização eletrônica de imagem para proporcionar imagens estáveis e recursos de segurança avançados, incluindo firmware assinado e inicialização segura. Com classificações IP66, NEMA 4X e IK10, ela é resistente a condições climáticas adversas e impactos. Além disso, você recebe recursos estendidos para análises avançadas.
• HDTV 720p com zoom óptico de 21x
• Tecnologia avançada de gravação em pouca luz e imagens WDR 
• Firmware assinado e inicialização segura
• Estabilização eletrônica de imagem
• Tecnologia integrada de redução de requisitos de largura de banda e armazenamento com suporte a H.264 e H.265

O produto, incluindo todos os seus componentes, não deve conter PVC.
O prestador de serviços ou subcontratado designado deve enviar suas credenciais de conclusão da certificação do fabricante, verificadas por uma organização externa, como prova de conhecimento.
A unidade principal deve ser fabricada por uma empresa que tenha assinado e apoie a iniciativa Global Compact da ONU conforme definida pelas Nações Unidas em www.unglobalcompact.org/

Sensor de imagem
CMOS RGB de 1/2,8 pol. com varredura progressiva
Lente
Varifocal, 4,0 – 84,6 mm, F1.6 – 4.5
Campo de visão horizontal: 77.0°- 3.6°
Campo de visão vertical: 43.1°- 2.0°
Foco automático e íris automática
Dia e noite
Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente
Iluminação mínima
Cor: 0,11 lux a 50 IRE F1.6
Cor: 0,1 lux a 30 IRE F1.6
P/B: 0,03 lux a 50 IRE F1.6
P/B: 0,01 lux a 30 IRE F1.6
Velocidade do obturador
1/66500 s a 2 s
Pan/Tilt/Zoom
Pan: 360° contínuo, 0,1° – 350°/s
Tilt: 180°, 0,1° – 350°/s
Zoom: óptico de 21x, digital de 12x, total de 252x
256 posições predefinidas, e-flip, guard tour limitado, fila de controle, indicador direcional na tela, definição de novo pan 0°, janela de foco, recuperação de foco
Modelo de sistema em um chip
Chipset próprio do fabricante (7ª geração)
Memória
1024 MB de RAM, 512 MB de flash
Recursos de computação
Unidade de processamento de aprendizado de máquina (MLPU)
Compactação de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) perfil Main
Motion JPEG
Resolução
1280 x 720 (HDTV 720p) a 320 x 180
Taxa de quadros
Até 60/50 fps (60/50 Hz) em todas as resoluções
Streaming de vídeo
Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264, H.265 e Motion JPEG
Taxa de quadros e largura de banda controláveis

VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Modo de baixa latência
Configurações da imagem
Compactação, saturação, brilho, nitidez, contraste, contraste local, balanço de branco, controle de exposição, zonas de exposição, tecnologia de imagem WDR avançada: até 120 dB dependendo da cena, remoção névoa, nível de alternância dia/noite, mapeamento de tons, ajuste fino do comportamento em pouca luz, rotação: 0 °, 180 °, sobreposição de texto e imagens, congelamento de imagem em PTZ, estabilização eletrônica de imagem, perfis de cena, 20 máscaras de privacidade poligonais individuais
Segurança
Filtragem de endereço IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1X (EAP-TLS), log de acesso de usuários, gerenciamento centralizado de certificados
Protocolos de rede
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog seguro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), endereço Link-Local address (configuração zero)
Interface de programação de aplicativo
API aberta para integração de software.

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S e ONVIF® Profile T, especificações disponíveis em onvif.org
Condições de eventos
Status do dispositivo: Acima da temperatura de operação, acima ou abaixo da temperatura de operação, abaixo da temperatura de operação, falha do ventilador, endereço IP removido, perda de rede, novo endereço IP, detecção de impactos, falha de armazenamento, sistema pronto, dentro da temperatura de operação, armazenamento de borda, gravação em andamento, interrupção de armazenamento
E/S: Acionador manual, Entrada virtual
PTZ: funcionamento incorreto do PTZ, movimento de PTZ: Câmera 1, posição de PTZ predefinida atingida: Câmera 1, PTZ pronto
Agendados e recorrentes: Evento agendado
Vídeo: Modo dia/noite, stream ao vivo aberto
Ações de eventos
Modo dia/noite, ir para posição predefinida, guard tour, upload de imagens ou clipes de vídeo via FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email, notificação para email, HTTP, HTTPS, TCP e interceptação de SNMP, sobreposição de texto, texto priorizado, gravação de vídeo em cartão SD e compartilhamento de rede, modo WDR
Auxílios de instalação integrados
Contador de pixels
Análise de objetos
Classes de objetos: pessoas, veículos
Condições de acionamento: Cruzamento de linhas, objetos na área, tempo na áreaBETA
Até 10 cenários
Metadados exibidos com trajetórias e caixas delimitadoras com código de cores
Áreas de inclusão/exclusão poligonais
Configuração de perspectivas
Evento de ONVIF® Motion Alarm
Metadados
Dados do objeto: Classes: pessoas, rostos, veículos, placas de licença
Confiança, posição
Aplicativos
Incluídos
análise de objetos
detecção de movimento por vídeo, vigia de movimento, vigia de cercas, vigia de comportamento vagante, advanced gatekeeper, rastreamento automático 2
Suporte à instalação de aplicativos de outros fabricantes
Segurança de borda
Software: Firmware assinado, proteção contra atrasos por força bruta, autenticação digest, proteção por senha, criptografia de cartões SD AES-XTS-Plain64 256bit
Hardware: Inicialização segura
Segurança de rede
IEEE 802.1X (EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), PKI de certificado X.509, filtragem de endereços IP
Caixa
Classificações IP66, NEMA 4X e IK10
Caixa de alumínio, dome transparente de policarbonato (PC)
Cor: branco NCS S 1002-B, capa repintável
Sustentabilidade
Sem PVC
Alimentação elétrica
Midspan PoE+ com 1 porta: 100 – 240 VCA, máx. 37 W
IEEE 802.3at, Tipo 2 Classe 4
Consumo da câmera: típico 8 W, máx. 16 W
(Midspan PoE+ não incluído)
Conectores
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Conector RJ45 push-pull (IP66) incluído
Armazenamento
Suporte a cartões SD/SDHC/SDXC
Suporte a criptografia de cartões SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Gravação em armazenamento de rede (NAS)
Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte a página da Web do fabricante
Condições operacionais
-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Temperatura máxima intermitente: 55 °C
Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
Condições de armazenamento
-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Aprovações
EMC
EN 50121-4, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A),IEC 62236-4, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A
Segurança
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252
Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, EC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X 
Rede
NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Dimensões
Altura: 217 mm (8,54 pol.)
ø 188 mm (7,4 pol.)
Peso
2,5 kg (5,5 lb)
Idiomas
Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional
Garantia
Garantia de 5 anos