AXIS P5654-E PTZ Network Camera
Esta cámara de red es una cámara PTZ rentable y de alto rendimiento que ofrece una cobertura de área amplia con un campo de visión de 77°. Cuenta con tecnología avanzada de poca luz para capturar imágenes en condiciones de poca luz con colores más saturados e imágenes más nítidas de objetos en movimiento, así como imágenes de WDR (amplio rango dinámico) para una mayor claridad incluso cuando hay zonas oscuras e iluminadas en la escena. Estabilización electrónica de imágenes para imágenes estables y características de seguridad mejoradas, incluyendo firmware y arranque seguro. Con las clasificaciones IP66, NEMA 4X e IK10 es resistente tanto a las duras condiciones climáticas como a los impactos. Además, ofrece capacidades ampliadas para análisis avanzados.
• HDTV 720p con zoom óptico de 21x
• Tecnología avanzada para condiciones de poca luz e imágenes WDR 
• Firmware firmado y arranque seguro
• Estabilización electrónica de imagen
• Tecnología integrada de ancho de banda y almacenamiento reducidos, compatible con H.264 y H.265.

El producto, incluidos todos sus componentes, no incluirá PVC agregado.
El contratista o el subcontratista designado deberán enviar las credenciales de la certificación completada del fabricante, verificada por una organización independiente, como prueba de que se poseen los conocimientos pertinentes.
La unidad principal debe estar fabricada por una empresa que haya firmado y apoye la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas según lo definido por las Naciones Unidas en www.unglobalcompact.org//

Sensor de imagen
CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8"
Objetivo
Varifocal, 4,0-84,6 mm, F1.6 - 4,5
Campo de visión horizontal: 77.0°- 3.6°
Campo de visión vertical: 43.1°- 2.0°
Enfoque automático, iris automático
Funcionalidad día/noche
Filtro bloqueador de infrarrojos extraíble automáticamente
Iluminación mínima
Color: 0,11 lux a 50 IRE, F1.6
Color: 0,1 lux a 30 IRE, F1.6
B/N: 0,03 lux a 50 IRE, F1.6
B/N: 0,01 lux a 30 IRE, F1.6
Velocidad de obturación
De 1/66 500 s a 2 s
Movimiento horizontal/vertical y zoom
Horizontal: 360° infinito, 0,1°- 350°/s
Vertical: 180°, 0,1°- 350°/s
Zoom: óptico de 21x, digital de 12x, total de 252x
256 posiciones predefinidas, e-flip, ronda de vigilancia limitada, cola de control, indicador de la dirección en pantalla, ajuste horizontal nuevo 0°, ventana de enfoque, recuerdo de enfoque
Modelo de sistema en chip
Chipset propio del fabricante (séptima generación)
Memoria
1024 MB de RAM, 512 MB de Flash
Capacidades informáticas
Unidad de procesamiento de aprendizaje automático (MLPU)
Compresión de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Baseline perfil, Main perfil y High perfil
H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main perfil
Motion JPEG
Resolución
De 1280 x 720 (HDTV 720p) a 320 x 180
Velocidad de imagen
Hasta 60/50 imágenes por segundo (60/50 Hz) en todas las resoluciones
Transmisión de vídeo
Múltiples transmisiones configurables individualmente en H.264, H.265 y Motion JPEG
Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables

VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Modo de baja latencia
Configuración de imagen
Compresión, saturación, brillo, nitidez, contraste, contraste local, balance de blancos, control de exposición, zonas de exposición, tecnología avanzada de imágenes WDR: Hasta 120 dB en función de la escena, desempañado, nivel de conmutación día/noche, asignación de tonos, ajuste preciso del comportamiento con poca luz, rotación: 0°, 180°, superposición de texto e imágenes, congelación de imagen en PTZ, estabilización de imagen electrónica, perfiles de escena, 20 máscaras de privacidad de polígonos individuales
Seguridad
Filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X (EAP-TLS), registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados
Protocolos de red
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), dirección de enlace local (ZeroConf)
Interfaz de programación de aplicaciones
API abierta para integración de software.

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T, consulte las especificaciones en onvif.org.
Condiciones de evento
Estado del dispositivo: Por encima de la temperatura de funcionamiento, por encima o por debajo de la temperatura de funcionamiento, por debajo de la temperatura de funcionamiento, fallo del ventilador, dirección IP eliminada, pérdida de red, nueva dirección IP, impacto detectado, fallo de almacenamiento, sistema preparado, dentro de la temperatura de funcionamiento, almacenamiento local, grabación continua, interrupción del almacenamiento
E/S: activación manual, entrada virtual
PTZ: Fallo en PTZ, movimiento PTZ: Cámara 1, posición PTZ predefinida alcanzada: Cámara 1, PTZ preparada
Programado y recurrente: Evento programado
Vídeo: Modo día-noche, transmisión en directo abierta
Acciones de eventos
Modo día/noche, ir a la posición predefinida, ronda de vigilancia, carga de imágenes o clips de vídeo a través de FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico, notificación de correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap, superposición de texto, texto prioritario, grabación de vídeo en tarjeta SD y recurso compartido de red, modo WDR
Ayudas de instalación integradas
contador de píxeles
Object Analytics
Clases de objeto: humanos, vehículos
Condiciones de activación: cruce de línea, objeto en la zona, tiempo en la zonaBETA
Hasta 10 escenarios
Metadatos visualizados con trayectorias y cuadros limitadores codificados mediante colores
Zonas de inclusión y exclusión por polígonos
Configuración de perspectiva
Evento de alarma de movimiento ONVIF
Metadatos
Datos de objetos: Clases: personas, caras, vehículos, matrículas,
 confianza, posición
Aplicaciones
Incluido
Object Analytics
detección de movimiento en el vídeo, Motion Guard, Fence Guard, Loitering Guard, funcionalidad gatekeeper avanzada, Autotracking 2
Compatible con la instalación de aplicaciones de terceros
Seguridad perimetral
Software: Firmware firmado, protección contra retrasos por fuerza bruta, autenticación Digest, protección con contraseña, cifrado de tarjeta SD AES-XTS-Plain64 de 256 bits
Hardware: Arranque seguro
Seguridad de red
IEEE 802.1X (EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), certificado PKI X.509, filtrado de direcciones IP
Carcasa
Clasificación IP66, NEMA 4X e IK10
Carcasa de aluminio, domo de policarbonato (PC)
color: Blanco NCS S 1002-B, embellecedor repintable
Sostenibilidad
sin PVC
Alimentación
Midspan PoE+ de 1 puerto: 100 – 240 V CA, máx. 37 W
IEEE 802.3at, Tipo 2 Clase 4
Consumo de la cámara: 8 W típicos, 16 W máx.
(PoE+ midspan no incluido)
Conectores
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE.
Conector RJ45 (IP66) incluido
Almacenamiento
Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC
Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Grabación en almacenamiento en red (tipo NAS)
Para consultar las recomendaciones de tarjeta SD y almacenamiento en red tipo NAS, consulte la página web del fabricante
Condiciones de funcionamiento
De -30 °C a 50 °C
Temperatura máxima intermitente de 55 °C
Humedad relativa del 10 al 100% (con condensación)
Condiciones de almacenamiento
De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Homologaciones
EMC
EN 50121-4, EN 55024, EN 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-3(A)/NMB-3(A),IEC 62236-4, KC KN32 Clase A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, VCCI Clase A
Seguridad
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252
Ambientales
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, EC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X 
Red
NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Dimensiones
Altura: 217 mm
ø 188 mm
Peso
2,5 kg
Idiomas
Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
Garantía
Garantía de 5 años