AXIS P3287-LVE Dome Camera
Diese KI-gesteuerte Kamera liefert selbst bei schwierigen Umgebungsbedingungen eine hervorragende Bildqualität in 5 MP. Es basiert auf einem eigenen Chipsatz (9. Generation) des Herstellers und bietet eine beschleunigte Leistung für die Ausführung beeindruckender Analysefunktionen in den Randbereichen. Beispielsweise können die Analysefunktionen für Objekte Menschen, Fahrzeuge und Fahrzeugtypen erkennen, klassifizieren, verfolgen und zählen. Außerdem benachrichtigt Sie Audio Analytics über wichtige Ereignisse, auch wenn es keine visuellen Indizien gibt. Diese robuste, nach IK10-, IP66- und NEMA 4X-zertifizierte und für den Außenbereich geeignete Kamera ist sowohl vandalismussicher als auch schlagfest. Darüber hinaus schützt ein kryptografisches Rechenmodul, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, das Gerät und vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff.
• Erstklassige Bildqualität mit 5 MP
• KI-gestützte Analysefunktionen der nächsten Generation 
• Weitwinkel- oder Teleobjektive verfügbar 
• Audio Analytics des Herstellers vorinstalliert
• Integrierte Cybersicherheit dank kryptografischem Rechenmodul 

Bildsensor
1/2,8 Zoll CMOS RGB mit progressiver Abtastung
Pixelgröße 2,0 µm
Objektiv
Vario-Fokus, 3,0 bis 8,5 mm, F1.38 bis 2.58
Horizontales Sichtfeld: 104°–34°
Vertikales Sichtfeld: 76°–26°
Minimaler Fokusabstand: 1 m
Infrarotkorrektur, Zoom - und Fokusfernsteuerung, P-Iris-Steuerung
Tag und Nacht
Automatischer Infrarot-Sperrfilter
Minimale Ausleuchtung
Farbe: 0,1 Lux bei 50 IRE, F1.38
S/W: 0,03 lx bei 50 IRE, F1.38
0 Lux mit aktivierter IR-Beleuchtung
Verschlusszeit
1/30.500 s bis 2 s
Ausrichtung der Kamera
Schwenken ±190°, Neigen -50° bis +80°, Drehen ±95°
System-on-Chip-Modell
Herstellereigener Chipsatz (9. Generation)
Speicher
2 GB RAM, 8 GB Flash
Rechenleistung
Deep Learning Processing Unit (DLPU)
Videokomprimierung
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profile
H.265 (MPEG-H Teil 2/HEVC) Main Profile
AV1
Motion JPEG
Auflösung
16:9: 2560x1440
16:10:1920x1200
4:3: 2592x1944
Bildfrequenz
Bis zu 25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz) in allen Auflösungen
Video-Streaming
Bis zu 20 einzelne und konfigurierbare Videostreams
Technologie für reduzierten Bedarf an Bandbreite und Speicher in AV1, H.264 und H.265
Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite
VBR/ABR/MBR H.264/H.265/AV1
Modus für geringe Verzögerung
Indikator für Video-Streaming
Signal-Rausch-Verhältnis
>55 dB
WDR
Fortschrittliche WDR-Bildtechnologie: Bis zu 120 dB je nach Szene
Streaming mit mehreren Ansichten
Bis zu 7 einzeln zuschneidbare Sichtbereiche
Rauschunterdrückung
Raumfilter (2D-Geräuschreduktion)
Zeitfilter (3D-Rauschunterdrückung)
Bildeinstellungen
Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Weißabgleich, Tag/Nacht-Grenzschaltung, lokaler Kontrast, Tone-Mapping, Belichtungsmodus, Belichtungsbereiche, Entnebelung, Korrektur der Tonnenverzeichnung, Komprimierung, Rotation: 0°, 90°, 180°, 270°, inklusive Corridor Format, Bildspiegelung, dynamisches Text- und Bild-Overlay, Overlay Widget, Privatzonenmaske, Ziel-Blendenöffnung
Schwenken/Neigen/Zoomen
Digitaler PTZ, Positionsvoreinstellungen
Begrenzte Guard-Tour, Steuerungswarteschlange, On-Screen-Richtungsanzeige
Touraufzeichnung (max. 10, max. Dauer jeweils 16 Minuten), Guard-Tours (max. 100), einstellbare Zoomgeschwindigkeit
Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), verbindungslokale Adresse (ZeroConf)
Anwendungsprogrammierschnittstelle (engl. Application Programming Interface)
Offene API für Softwareintegration

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S und ONVIF® Profile T. Technische Daten auf onvif.org
Bildschirm-Bedienelemente
Autofokus
Wechsel Tag/Nacht
Entnebelung
Wide Dynamic Range
Indikator für Video-Streaming
Infrarot Beleuchtung
Privatzonenmasken
Medienclip
Heizung
Ereignisbedingungen
Anwendung
Gerätestatus: oberhalb/unterhalb/innerhalb der Betriebstemperatur, Gehäuse offen, IP-Adresse blockiert/entfernt, Livestream aktiv, Netzwerkausfall, neue IP-Adresse, System bereit
Edge Storage: laufende Aufzeichnung, Speicherunterbrechung, Speicherintegritätsprobleme erkannt
E/A: digitaler Eingang, manueller Auslöser, virtueller Eingang
MQTT: zustandslos
Geplant und wiederkehrend: Zeitplan
Video: Durchschnittlicher Bitratenabfall, Tag-/Nacht-Modus, Manipulation
Ereignisaktionen
Tag-/Nachtmodus
Entnebelung: Entnebelungsmodus festlegen, Entnebelungsmodus bei aktiver Regel festlegen
E/A: I/O einmalig umschalten, I/O umschalten, während die Regel aktiv ist
Beleuchtung: Beleuchtung, Beleuchtung während die Regel aktiv ist
LEDs: LED-Blinkstatus, LED-Blinkstatus bei aktiver Regel
MQTT: veröffentlichen
Benachrichtigung über: HTTP, HTTPS, TCP und E-Mail
Overlay-Text
Aufzeichnungen: SD-Karte und Netzwerk-Freigabe
Sicherheit: Löschen der Konfiguration
SNMP-Traps: senden, senden während die Regel aktiv ist
Bilder oder Videoclips: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerk-Freigabe und E-Mail
WDR-Modus
Eingebaute Installationshilfen
Pixelzähler, Zoom - und Fokusfernsteuerung, Bild ausrichten, Stufenraster
Anwendungen
Eingeschlossen
Analysefunktionen für Objekte, Bildgesundheitsanalyse, Audioanalyse des Herstellers, Szenenmetadaten, Live Privacy Shield, Videobewegungserkennung
Unterstützt
Perimeter Defender, License Plate Verifier
Object Analytics
Objektklassen: Menschen, Fahrzeuge (Typen: Autos, Busse, Lastwagen, Fahrräder, Sonstiges)
Szenarien: Linienüberquerung, Objekt im Bereich, Verweildauer im Bereich, Zählung der Linienüberquerungen, Belegung im Bereich, Vereinzelungskontrolle, PPE-ÜberwachungBETA, Bewegung im Bereich, Bewegungslinienüberquerung
Bis zu 10 Szenarien
Weitere Merkmale: auslösende Objekte mit Trajektorien, farbcodierten Umgrenzungsfeldern und Tabellen visualisiert
Polygone Einschluss- und Ausschlussbereiche
Konfiguration der Perspektive
ONVIF Bewegungsalarmereignis
Image Health Analytics
Detection settings (Erfassungseinstellungen):
Manipulation: Sichtfeld eingeschränkt, verändert
Bildqualität beeinträchtigt: Bild unscharf oder unterbelichtet
Weitere Funktionen: Auslöseempfindlichkeit und -zeit
Audioanalyse
Funktionen: Schalldruckpegel, adaptive Audioerfassung, Audioklassifizierung
Audio-Klassen: Schreien, Rufen, Glasbruch, Sprache
Ereignisbasierte Metadaten: Audioerkennung, -klassifizierung
Szenen-Metadaten
Objektklassen: Menschen, Gesichter, Fahrzeuge (Typen: Autos, Busse, Lastwagen, Fahrräder), Fahrzeugkennzeichen
Objektattribute: Fahrzeugfarbe, Farbe der Ober-/Unterbekleidung, Zuverlässigkeit, Position
Audiodaten: Geräuschpegel
Produktkennzeichnungen
UL/cUL, CE, KC, EAC, VCCI, RCM, ICES, UKCA, FCC
Lieferkette
Entspricht TAA
EMV
CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australien/Neuseeland: RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A
Kanada: ICES(A)/NMB(A)
Japan: VCCI Klasse A
Korea: KS C 9835, KS C 9832 Class A
USA: FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A
Bahnanwendungen: IEC 62236-4
Sicherheit
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 (freie Gruppe)
Umgebung
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Typ 4X
Netzwerk
NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Cybersicherheit
ETSI EN 303 645, BSI IT-Sicherheitskennzeichen, FIPS 140
Edge-Sicherheit
Software: Signiertes OS, Verzögerungsschutz gegen Brute-Force-Angriffe, Digest-Authentifizierung und OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow für zentrales ADFS-Kontomanagement, Kennwortschutz, Kryptographie-Modul (FIPS 140-2 Stufe 1)
Hardware: Cybersicherheitsplattform mit kryptografischem Rechenmodul
Secure keystore (Sicherer Schlüsselspeicher): Sicheres Element (CC EAL 6+, FIPS 140-3 Stufe 3), System-on-Chip-Sicherheit (TEE)
Geräte-ID des Herstellers, signiertes Video, sicheres Booten, verschlüsseltes Dateisystem (AES-XTS-Plain64 256bit)
Netzwerksicherheit
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 Certificate PKI, hostbasierte Firewall
Gehäuse
Entspricht IP66, NEMA 4X und IK10
Dome aus Polycarbonat mit Hartbeschichtung
Gehäuse und Wetterschutz aus Kunststoff
Farbe: Weiß NCS S 1002-B
Anweisungen zum Umlackieren finden Sie auf der Supportseite des Produkts. Informationen zu den Auswirkungen auf die Gewährleistung finden Sie unter /warranty-implication-when-repainting.
Dieses Produkt kann umlackiert werden.
Montage
Vorgelochte Montagehalterung zur Anschlussdosenbefestigung (Einfach- und Doppelgerätedose, 4“-Achteckdose)
Stromversorgung
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 3
Max. 12,6 W, typisch (Heizung aus, IR aus) 4,7 W
Funktionen: Strommesser
Umgebungssensoren
Umweltsensoren durch Portcast-Technologie Zubehör. Weitere Informationen finden Sie unter Optionales Zubehör.
E/A-Funktionalität
Eingänge/Ausgänge: Anschlussblock für einen konfigurierbaren, überwachten Eingang/Digitalausgang (Ausgang 12 VD C, max. Stromstärke 25 mA)
Anschlüsse
Netzwerk: RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX, PoE
I/O: Vierpoliger Anschlussblock 2,5 mm für einen Alarmeingang und einen Ausgang
Sensor
Akustischer Sensor
Infrarot-Beleuchtung
Infrarot mit energieeffizienten, langlebigen IR-LEDs mit 850 nm
Reichweite 40 m und weiter (szenenabhängig)
Speicherung
Unterstützt SD-Speicherkarten des Typs microSD, microSDHC und microSDXC
Unterstützt SD-Speicherkartenverschlüsselung (AES-XTS-Plain64 256bit)
Aufzeichnung auf NAS (Network Attached Storage)
Empfehlungen zu SD-Karten und NAS-Geräten finden Sie auf der Webseite des Herstellers
Betriebsbedingungen
Temperatur: -40 °C bis 50 °C
Maximale Temperatur gemäß NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Temperatur beim Start: -30 °C (-22 °F)
Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit (kondensierend) 10 bis 100 %
Lagerbedingungen
Temperatur: -40 °C bis 65 °C (-40 °F bis 149 °F)
Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen
Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen.
Effektiv projizierte Fläche (EPA): 0,023 m2 (0,075 ft2)
Gewicht
860 g
Inhalt des Kartons
Kamera, ​Wetterschutz​, Installationsanleitung, Anschlussblock, Anschlussschutz, Kabeldichtung, Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel
Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch (traditionell), Niederländisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Türkisch, Thailändisch, Vietnamesisch
Gewährleistung
5-Jahre Gewährleistung
Substanzkontrolle
PVC-frei, BFR/CFR-frei gemäß JEDEC/ECA JS709
RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 sowie Standard EN IEC 63000:2018
REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf echa.europa.eu.
Material
Kunststoffanteil aus nachwachsenden Rohstoffen: 45 % (bio-basiert: 43 %, Kohlenstofferfassung: 2 %)
Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft
Verantwortung für die Umwelt

Der Hersteller nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unglobalcompact.org
Erfassen, Beobachten, Erkennen, Identifizieren (Detect, Observe, Recognize, Identify – DORI)
 	DORI-Definition	Entfernung (Weitwinkel)	Entfernung (Tele)	
Erfassen	25 px/m (8 px/ft)	60 m (197 ft)	170 m (558 ft)	
Beobachten	63 px/m (19 px/ft)	24 m	67 m (220 ft)	
Wiedererkennen	125 px/m (38 px/ft)	12 m	34 m (112 ft)	
Identifizieren	250 px/m (76 px/ft)	6 m	17 m (56 ft)	
Die Berechnung der DORI-Werte erfolgt nach der Norm EN-62676-4 anhand der Pixeldichte für verschiedene Anwendungsfälle. Bei der Berechnung wird die Bildmitte als Bezugspunkt verwendet, um die Objektivverzeichnung zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Personen oder Objekte zu erkennen oder zu identifizieren, hängt von Faktoren wie Objektbewegung, Videokomprimierung, Lichtverhältnissen und Kamerafokus ab. Verwenden Sie bei der Planung Ränder. Die Pixeldichte variiert im Bild. Die berechneten Werte können sich von den Entfernungen in der realen Welt unterscheiden.	
Wesentliche Merkmale und Technologien
Audioanalyse
Die Audioanalyse des Herstellers erzeugt über adaptive Audioerfassung Alarme bei plötzlichem Anstieg der Lautstärke. Mit den KI-basierten Klassifizierern erfasst sie Schreie und Rufe. Zusätzliche Bestätigung erhalten Sie, indem Sie Audioanalyse mit Videoanalyse kombinieren. Diese intelligente Anwendung überträgt nur Metadaten, um den Datenschutz zu gewährleisten. Diese Anwendung ist ohne zusätzliche Kosten vorinstalliert.
Integrierte Cybersicherheit
Das kryptografische Rechenmodul ist ein sicheres Kryptomodul (sicheres Modul oder Baustein), in dem die Geräte-ID des Herstellers sicher und dauerhaft hinterlegt und gespeichert ist.
Sicheres Hochfahren ist ein Boot-Prozess, der aus einer ununterbrochenen Kette von kryptografisch validierter Software besteht, die im unveränderlichen Speicher (Boot-ROM) beginnt. Da sicheres Hochfahren auf der Verwendung von signiertem OS basiert, wird sichergestellt, dass ein Gerät nur mit autorisierter Gerätesoftware booten kann. Der sichere Systemstart gewährleistet, dass das Gerät des Herstellers nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen absolut malwarefrei ist.
Signiertes OS wird durch den Softwarehersteller implementiert, der hierzu das Software-Image mit einem geheim gehaltenen, privaten Schlüssel signiert. Software, die mit dieser Signatur versehen ist, wird vor der Installation auf einem Gerät auf ihre Vertrauenswürdigkeit überprüft. Stellt das Gerät fest, dass die Integrität der Software nicht gewährleistet ist, wird die Aktualisierung abgelehnt. Das signierte OS basiert auf dem branchenweit anerkannten RSA-Verschlüsselungsverfahren mittels öffentlicher Schlüssel.
TPM ist die Abkürzung für Trusted Platform Module. Ein TPM ist eine Komponente, die eine Reihe von kryptographischen Merkmalen bietet, die geeignet sind, Informationen vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Der private Schlüssel wird im TPM gespeichert, wo er dauerhaft bleibt. Alle kryptographischen Operationen, die eine Verwendung des privaten Schlüssels erfordern, werden zur Verarbeitung an das TPM gesendet. So wird sichergestellt, dass der geheime Teil des Zertifikats auch im Falle einer Sicherheitsverletzung sicher bleibt.
Live Privacy Shield
Fernüberwachung von Aktivitäten in und außerhalb von Gebäuden in Echtzeit unter Wahrung der Privatsphäre.
Dank KI-basierter dynamischer Maskierung können Sie entscheiden, was maskiert oder unkenntlich gemacht werden soll, ohne dabei die Regeln und Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten zu verletzen. Die Anwendung ermöglicht die Maskierung beweglicher und statischer Objekte wie Personen, Fahrzeugkennzeichen oder Hintergründe. Die Anwendung arbeitet in Echtzeit sowohl mit Live- als auch aufgezeichneten Videostreams. 
Künstliche Intelligenz (KI)
Der KI-Funktionsumfang soll der Identifizierung und Kategorisierung von Personen und Fahrzeugen dienen. Die Schnittstelle zur Konfiguration des Geräts soll die Erfassung von Personen, Fahrzeugen oder beidem ermöglichen.
Der KI-Algorithmus zur Erfassung und Kategorisierung von Personen und Fahrzeugen basiert auf den Prinzipien des Deep Learning und wird vom Hersteller vorkonfiguriert. 
Wenn das Gerät über den KI-Funktionsumfang verfügt, soll dieser unmittelbar zugänglich sein, ohne dass hierfür zusätzliche Erweiterungen des Geräts erforderlich sind. 
Bei Erfassung eines Objekts werden Personen mit einem roten und Fahrzeuge mit einem blauen Rahmen hervorgehoben und mit einem Indikator für die jeweilige Kategorie versehen.
Fortschrittliche WDR-Bildtechnologie
Das Gerät sollte hochentwickelte Verarbeitungsalgorithmen für forensisch relevante Bilddaten mit einem großen Dynamikbereich (Wide Dynamic Range, WDR) unterstützen.
Die forensisch ausgerichtete, fortschrittliche Wide Dynamic Range (WDR)-Bildgebungstechnologie soll sowohl die Doppelbelichtung als auch lokale Kontrastverstärkungstechniken nutzen, um Bilder zu erzeugen, die für forensische Zwecke optimiert sind.
Die fortschrittliche WDR-Bildgebungstechnologie mit dynamischer Erfassung soll die Fähigkeit besitzen, Bilder mit unterschiedlichen Belichtungszeiten zusammenzusetzen.
Die fortschrittliche WDR-Bildgebungstechnologie mit dynamischem Kontrast soll einen Ansatz zur eingeschränkten Kontrastverstärkung verwenden, der sich durch minimale Artefakte innerhalb des begrenzten Dynamikbereichs auszeichnet. Diese Methode beruht auf einer einzigen Belichtung, um eine optimale Leistung in Szenen mit erheblicher Bewegung zu gewährleisten.
Bei der forensisch ausgerichteten fortschrittlichen WDR-Bildgebungstechnologie haben die forensische Anwendbarkeit und die visuelle Qualität Vorrang vor erhöhten Dezibelwerten (dB).