AXIS P3285-LVE Dome Camera
Questa telecamera dotata di IA offre un'ottima qualità dell'immagine a 2 MP anche in ambienti e condizioni meteorologiche difficili. Basato su un proprio chipset (9a gen.) del produttore, offre prestazioni accelerate per l'esecuzione di applicazioni di analisi edge incredibili. Per esempio, l'analisi degli oggetti può rilevare, classificare, tracciare e contare persone, veicoli e tipi di veicoli. Inoltre, l'analisi audio invia un avviso ogni volta che accade qualcosa di rilevante, anche in assenza di indicazioni visive. Questa robusta telecamera, pronta per l'uso in ambienti esterni, classificata IK10, IP66 e NEMA 4X, è resistente agli atti vandalici e agli urti. Inoltre, un modulo di calcolo crittografico, una piattaforma di sicurezza informatica basata su hardware, garantisce l'integrità del dispositivo e lo protegge da accessi non autorizzati a informazioni sensibili.
• Ottima qualità di immagine a 2 MP
• Analisi alimentate dall'intelligenza artificiale di nuova generazione 
• Disponibile con obiettivi grandangolari o teleobiettivi
• Analisi audio pre-installata
• Sicurezza informatica integrata con modulo di calcolo crittografico

Sensore immagini
RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,8“
Dimensioni pixel 2,9 µm
Obiettivo
Obiettivo da 10 mm:
Varifocale, 3,4-9,8 mm, F1.4-2.7
Campo visivo orizzontale: 100°–32°
Campo visivo verticale: 52°–18°
Distanza focale minima: 1 m
Obiettivo da 29 mm:
Varifocale, 10,8-28,2 mm, F1.70-1.76
Campo visivo orizzontale: 29.1°-11°
Campo visivo verticale: 16.4°-6.2°
Distanza focale minima: 3 m
Correzione IR, zoom e messa a fuoco remoti, controllo P-Iris
Day&Night
Filtro IR automatico
Illuminazione minima
10 mm
Colore: 0,08 lux a 50 IRE, F1.4
B/N: 0,02 lux a 50 IRE, F1.4
0 lux con illuminazione IR attiva
Illuminazione minima
29 mm
Colore: 0,08 lux a 50 IRE, F1.71
B/N: 0,02 lux a 50 IRE, F1.71
0 lux con illuminazione IR attiva
Velocità otturatore
Da 1/37000 s a 2 s
Regolazione telecamera
Panoramica ±190°, inclinazione da -50 a +80°, rotazione ±95°
Modello System on Chip
Il chipset del produttore (9a gen)
Memoria
RAM da 2 GB, flash da 8 GB
Capacità di calcolo
DLPU (Unità di elaborazione di deep learning)
Compressione video
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Profiili baseline, principale ed elevato
H.265 (MPEG-H parte 2/HEVC), profilo principale
AV1
Motion JPEG
Risoluzione
16:9: 1920x1080
16:10:1280x800
4:3: 1440x1080
Velocità in fotogrammi
fino a 50/60 fps (50/60 Hz) in tutte le risoluzioni
Streaming video
Fino a 20 flussi video unici e configurabili
Tecnologia per requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione ridotti in AV1, H.264 e H.265
Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili
VBR/ABR/MBR H.264/H.265/AV1
Modalità a bassa latenza
Indicatore di streaming video
Rapporto segnale a disturbo
> 55 dB
WDR
tecnologia d'acquisizione di immagini WDR avanzata: fino a 120 dB a seconda della scena
Streaming multi-vista
Fino a 7 aree di visione ritagliate singolarmente
Riduzione del rumore
Filtro spaziale (riduzione del rumore 2D)
Filtro temporale (riduzione del rumore 3D)
Impostazioni immagini
Saturazione, contrasto, luminosità, nitidezza, bilanciamento del bianco, soglia giorno/notte, contrasto locale, mappatura tonale, modalità esposizione, zone di esposizione, sbrinamento, correzione dell'effetto barile, compressione, rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°, incluso formato corridoio, specularità, sovrapposizione testo dinamico e immagini, widget sovrapposizione, privacy mask, apertura di riferimento
Pan/Tilt/Zoom (rotazione, inclinazione e zoom)
PTZ digitale, posizioni preset
Giri di ronda limitati, coda di controllo, indicazione della direzione a video
Registrazione dei giri di ronda (massimo 10, durata massima 16 minuti ciascuno), giro di ronda (massimo 100), velocità di zoom regolabile
Protocolli di rete
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, syslog sicuro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
Application Programming Interface
API aperte per integrazione software.

Profilo G di ONVIF®, Profilo M di ONVIF®, Profilo S di ONVIF® e Profilo T di ONVIF®, specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org
Comandi su schermo
Autofocus
Transizione livello diurno/notturno
Nitidezza
Wide Dynamic Range
Indicatore di streaming video
Illuminazione IR
Privacy mask
Clip multimediale
Riscaldatore
Condizioni degli eventi
Applicazione
Stato del dispositivo: sopra/sotto/entro la temperatura di esercizio, alloggiamento aperto, indirizzo IP bloccato/rimosso, flusso dal vivo attivo, rete persa, nuovo indirizzo IP, pronto all'uso
​Archiviazione su dispositivi edge: registrazione in corso, interruzione dell'archiviazione, problemi di integrità dell'archiviazione rilevati
I/O: input digitale, attivazione manuale, input virtuale
MQTT: senza stato
Pianificato e ricorrente: pianificazione
Video: degradazione della velocità in bit media, modalità diurna/notturna, manomissione
Azioni eventi
Modalità giorno/notturna
Defog (Sbrinamento): Imposta Modalità sbrinamento, imposta Modalità sbrinamento mentre la regola è attiva
I/O: alterna I/O una volta, alterna I/O mentre la regola è attiva
Illuminazione: utilizza luci, utilizza luci mentre la regola è attiva
LED: LED di stato lampeggiante, LED di stato lampeggiante mentre la regola è attiva
MQTT: pubblicazione
Notifica: HTTP, HTTPS, TCP ed e-mail
Testo sovrapposto
Registrazioni: scheda di memoria e condivisione di rete
Sicurezza: cancellazione della configurazione
Trap SNMP: invio, invio mentre la regola è attiva
Immagini o clip video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail
Modalità WDR
Supporti di installazione incorporati
Contatore di pixel, zoom e messa a fuoco remoti, raddrizza immagine, griglia livello
Applicazioni
Area inclusa
analisi oggetti, analisi salute immagini, analisi audio del produttore, metadati scena, privacy shield in diretta, video motion detection
Supporta
protezione perimetrale, License Plate Verifier
Object Analytics
Classi di oggetti: umani, veicoli (tipi: auto, autobus, camion, biciclette, altro)
Scenari: attraversamento linea, oggetto nell'area, tempo nell'area, conteggio attraversamenti linea, presenze nell'area, rilevamento accessi non autorizzati, monitoraggio PPEBETA, movimento nell'area, movimento attraversamento linea
Fino a 10 scenari
Altre funzioni: oggetti attivati visualizzati con traiettorie, riquadri delimitatori del testo con codice colore e tabelle
Poligono aree di inclusione/esclusione
Configurazione della prospettiva
Evento di allarme movimento ONVIF
Image Health Analytics
Detection settings (Impostazioni rilevamento):
Manomissione: immagine bloccata, immagine reindirizzata
Deterioramento dell'immagine: immagine sfocata, immagine sottoesposta
Altre funzioni: sensibilità, periodo di validazione
Analisi audio
Caratteristiche: livello di pressione sonora, rilevamento di suoni adattivo, classificazione audio
Classi audio: urla, grida, rottura di vetri, parlato
Metadati dell'evento: rilevamento di suoni, classificazioni
Metadati scena
Classi di oggetti: umani, volti, veicoli (tipi: auto, autobus, camion, biciclette), targhe
Attributi oggetto: colore del veicolo, colore dell'abbigliamento superiore/inferiore, sicurezza, posizione
Dati audio: volume dell'audio
Marcature del prodotto
UL/cUL, CE, KC, EAC, VCCI, RCM, ICES, UKCA, FCC
Catena di fornitura
Conformità a TAA
EMC
CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australia/Nuova Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada: ICES(A)/NMB(A)
Giappone: VCCI Classe A
Corea: KS C 9835, KS C 9832 Classe A
Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A
Ferroviaria: IEC 62236-4
Protezione
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, gruppo di rischio esente IEC/EN 62471
Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X
Rete
NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Cybersecurity
ETSI EN 303 645, Etichetta di sicurezza BSI IT, FIPS 140
Sicurezza edge
Software: SO firmato, protezione ritardo forza bruta, autenticazione digest e OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow per la gestione centralizzata dell'account ADFS, protezione mediante password, modulo di crittografica (FIPS 140-2 livello 1)
Hardware: piattaforma di sicurezza informatica modulo di calcolo crittografico
Secure keystore (Archivio chiavi sicuro): Elemento sicuro (CC EAL 6+, FIPS 140-3 Livello 3), sicurezza system-on-chip (TEE)
ID dispositivo del produttore, video firmato, avvio sicuro, filesystem crittografato (AES-XTS-Plain64 256bit)
Protezione della rete
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 PKI certificato, firewall basato su host
Alloggiamento
Classe IP66, NEMA 4X e IK10
Cupola con rivestimento robusto in policarbonato
Custodia in plastica e schermo di protezione dagli agenti atmosferici
Colore: bianco NCS S 1002-B
Per le istruzioni sulla riverniciatura, vai alla pagina di assistenza del dispositivo. Vai su /warranty-implication-when-repainting per ottenere informazioni relative all'impatto sulla garanzia.
Questo dispositivo può essere riverniciato.
Montaggio
Staffa di montaggio con fori per la scatola di giunzione (unità doppia, unità singola e ottagonale 4“)
Alimentazione
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3
Max 10 W, tipico (riscaldatore spento, IR spento) 3.4 W
Funzioni: misuratore di potenza
Sensori ambientali
Sensori ambientali attraverso gli accessori della tecnologia portcast. Per ulteriori informazioni, vedere Accessori opzionali.
Funzione I/O
I/O: Morsettiera per un input supervisionato/output digitale configurabili (output 12 V CC, carico max. 25 mA)
Connettori
Rete: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
I/O: morsettiera a 4-pin 2,5 mm per 1 ingresso e 1 uscita allarme
Sensore
Sensore acustico
Illuminazione IR
LED IR da 850 nm a elevata efficienza energetica e di lunga durata
Obiettivo da 10 mm:
Ampiezza del raggio 40 m o maggiore a seconda della scena
Obiettivo da 29 mm:
Ampiezza del raggio 45 m (148 ft) o maggiore a seconda della scena
Archiviazione
Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC
Supporto per la codifica della scheda di memoria (AES-XTS-Plain64 256 bit))
Registrazione su dispositivo NAS (Network Attached Storage)
Per raccomandazioni relative alla scheda di memoria e NAS (network attached storage), consulta la pagina Web del produttore
Condizioni d'esercizio
Temperatura: Da -40 °C a 50 °C (da -40 °F a 122 °F)
Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Temperatura di avvio: -30 °C (-22 °F)
Umidità: relativa 10 - 100% (con condensa)
Condizioni di immagazzinaggio
Temperatura: Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità: 5-95% (umidità relativa senza condensa)
Dimensioni
Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.
Area proiettata effettiva (EPA): 0,023 m2 (0.075 ft2)
Peso
Obiettivo da 10 mm:
850 g (1,9 lb)
Obiettivo da 29 mm:
860 g (1,9 lb)
Contenuto della scatola
Telecamera, parapioggia, guida all'installazione, connettore morsettiera, protezione del connettore, guarnizione del cavo, chiave di autenticazione proprietario
Lingue
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, polacco, cinese tradizionale, olandese, ceco, svedese, finlandese, turco, tailandese, vietnamita
Garanzia
5 anni di garanzia
Controllo sostanza
Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709
RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. Per SCIP UUID, consultare echa.europa.eu
Materiali
Contenuto di plastica a base di carbonio rinnovabile: al 45% (a base bio: 43%, a base di cattura di carbonio: 2%)
Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei “conflict minerals“
Responsabilità ambientale

Il produttore è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org
Rilevare, osservare, riconoscere, identificare (DORI)
Obiettivo da 10 mm:
 	Definizione DORI	Distanza (ampia)	Distanza (tele)	
Rilevamento	25 px/m (8 px/ft)	48 m (157 ft)	135 m	
Osservazione	63 px/m (19 px/ft)	19 m (62 ft)	54 m	
Riconoscimento	125 px/m (38 px/ft)	9,6 m (31.5 ft)	27 m (89 ft)	
Identificazione	250 px/m (76 px/ft)	4,8 m	14 m (46 ft)	
Obiettivo da 29 mm:
 	Definizione DORI	Distanza (ampia)	Distanza (tele)	
Rilevamento	25 px/m (8 px/ft)	149 m (489 ft)	394 m (1292 ft)	
Osservazione	63 px/m (19 px/ft)	59 m (194 ft)	157 m (515 ft)	
Riconoscimento	125 px/m (38 px/ft)	30 m	79 m (259 ft)	
Identificazione	250 px/m (76 px/ft)	15 m	39 m (128 ft)	
I valori DORI sono calcolati utilizzando le densità pixel per i diversi casi d'uso, come consigliato dallo standard EN-62676-4. I calcoli usano il centro dell'immagine come punto di riferimento e valutano la distorsione dell'obiettivo. La possibilità di eseguire il riconoscimento o l'identificazione di una persona o di un oggetto dipende da fattori quali il movimento degli oggetti, la compressione video, le condizioni di luminosità e la messa a fuoco della telecamera. Usa i margini nel corso della pianificazione. La densità pixel varia nell'immagine ed è possibile che i valori calcolati differiscano dalle distanze nel mondo reale.	
Caratteristiche principali e tecnologie
Analitiche audio
L'analisi audio del produttore utilizza il rilevamento di suoni adattivo per generare allarmi in caso di improvvisi incrementi del volume dell'audio. Con classificatori basati sull'IA, è capace di rilevare urla e grida. Si può anche avere una conferma in più unendo l'analisi audio con l'analisi video. Questa applicazione smart trasmette unicamente metadati, assicurando che la privacy sia tutelata. Questa applicazione viene preinstallata senza costi aggiuntivi.
Cyber security intrinseca
Modulo di calcolo crittografico è un modulo di elaborazione crittografico sicuro (modulo sicuro o elemento sicuro) in cui l'ID del dispositivo del produttore è installato e archiviato in modo sicuro e permanente.
Secure Boot è un processo di avvio costituito da una catena ininterrotta di software crittograficamente convalidati eseguita da una memoria non modificabile (bootrom). Essendo basato sull'uso del SO firmato, l'avvio sicuro assicura che un dispositivo possa essere avviato solo con software autorizzato. L'avvio sicuro garantisce che il dispositivo del produttore sia completamente privo di eventuali malware dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Il SO firmato è implementato dal fornitore del software che firma l'immagine del software con una chiave privata segreta. Quando questa firma è collegata a un software, un dispositivo convaliderà il software prima di accettare e installarlo. Se il dispositivo rileva che l'integrità del software è compromessa, rifiuterà l'aggiornamento del software. Il SO firmato si basa sul metodo di crittografia a chiave pubblica RSA accettato dal settore.
TPM è l'abbreviazione di Trusted Platform Module. Un TPM è un componente che fornisce un set di funzioni di crittografia adatte alla protezione delle informazioni da accessi non autorizzati. La chiave privata viene memorizzata nel TPM e non lo lascia mai. Tutte le operazioni di crittografia che richiedono l'utilizzo della chiave privata vengono inviate al TPM per essere elaborate. In questo modo, la parte segreta del certificato rimane protetta anche in caso di violazione di sicurezza.
Live Privacy Shield
Monitora da remoto le attività sia all'interno che all'esterno salvaguardando la privacy in tempo reale.
Con il mascheramento dinamico basato sull'intelligenza artificiale puoi scegliere cosa mascherare o sfocare rispettando le norme e i regolamenti che proteggono la privacy e i dati personali. L'applicazione consente il mascheramento di oggetti in movimento e fermi come esseri umani, targhe o sfondi. L'applicazione funziona in tempo reale e su flussi video sia live che registrati. 
Intelligenza artificiale (IA)
La funzionalità di intelligenza artificiale identificherà e classificherà persone e veicoli. L'interfaccia di configurazione del dispositivo consentirà il rilevamento di persone, veicoli o entrambi.
L'algoritmo di intelligenza artificiale per il rilevamento e la classificazione di persone e veicoli andrà preconfigurato dal produttore, utilizzando i principi di Deep Learning. 
Il dispositivo che integra la funzionalità di intelligenza artificiale fornirà accesso diretto alla funzionalità, senza richiedere applicazioni aggiuntive. 
Al rilevamento, gli oggetti verranno evidenziati in rosso in caso di persone e in blu in caso di veicoli, accompagnati da un'icona di classificazione dell'indicatore corrispondente.
Tecnologia d'acquisizione di immagini WDR avanzata
Il dispositivo deve supportare la tecnologia di imaging ad ampio intervallo dinamico (WDR) avanzata e orientata al mondo forense.
La tecnologia di imaging avanzata forense Wide Dynamic Range (WDR) utilizzerà tecniche di esposizione doppia e di miglioramento del contrasto locale per generare immagini ottimizzate a scopo forense.
L'avanzata tecnologia di imaging WDR con Dynamic Capture sarà in grado di comporre immagini con tempi di esposizione variabili.
La tecnologia di imaging WDR avanzata con contrasto dinamico adotterà un approccio di miglioramento del contrasto limitato, caratterizzato da artefatti minimi all'interno dell'intervallo dinamico limitato. Questo metodo dipenderà da una singola esposizione per garantire prestazioni ottimali in scene con notevole movimento.
La tecnologia di imaging forense WDR avanzata darà priorità all'applicabilità forense e alla qualità visiva rispetto a valori elevati di decibel (dB).