AXIS Q2112-E Thermal Camera
Esta cámara térmica de alta resolución, perfecta para seguridad perimetral, ofrece detección y verificación fiables de forma ininterrumpida, al tiempo que protege la privacidad. Dispone de un potente sensor con una sensibilidad térmica extremadamente alta para lograr una tasa baja de falsas alarmas. Y es posible elegir entre cinco objetivos. Puede instalarse en una unidad de montaje para obtener una vista de 360° sin obstáculos. Hay disponible una defensa perimetral para una mayor protección. Construida a partir de una potente plataforma, permite añadir analíticas de terceros. Con la tecnología de extremo a extremo, puede integrar y activar fácilmente otros dispositivos, como un altavoz de redes. Además, un módulo de procesamiento criptográfico protege el dispositivo y protege la información confidencial frente a accesos no autorizados.
• Detección de alta resolución, tasa baja de falsas alarmas
• Objetivos disponibles
• Opciones de montaje flexibles
• Compatibilidad con potentes analíticas
• Ciberseguridad integrada con un módulo de procesamiento criptográfico

Sensor de imagen
Microbolómetro no refrigerado de 640x480 píxeles, tamaño de píxel de 17 μm.
Gama espectral: 8-14 μm
Objetivo
Atermalizada
10 mm, F1.2
Campo de visión horizontal: 63°
Campo de visión vertical: 46°
Distancia de enfoque cercano: 2,8 m (9,2 pies)
19 mm, F1.0
Campo de visión horizontal: 31°
Campo de visión vertical: 24°
Distancia de enfoque cercano: 8,5 m (28 pies)
25 mm, F1.0
Campo de visión horizontal: 24°
Campo de visión vertical: 18,5°
Distancia de enfoque cercano: 18,5 m (61 pies)
35 mm, F1.2
Campo de visión horizontal: 17°
Campo de visión vertical: 13°
Distancia de enfoque cercano: 33 m (108 pies)
60 mm, F1.2
Campo de visión horizontal: 10°
Campo de visión vertical: 7,7°
Distancia de enfoque cercano: 84 m (276 pies)
Sensibilidad
NETD <20 mK @25 °C, F1.0
Movimiento horizontal/vertical
Compatibilidad con ronda de vigilancia con hasta 256 posiciones predefinidas (la unidad de posicionamiento se vende por separado)
Modelo de sistema en chip
Chipset propio del fabricante (octava generación)
Flash
2048 MB RAM, 8192 MB Flash
Capacidad de computación
Unidad de procesamiento de deep learning (DLPU)
Compresión de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile
H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main perfil
Motion JPEG
Resolución
El sensor es de 640x480. La imagen puede ampliarse hasta 800x600.
Velocidad de fotogramas
Hasta 8,3 imágenes por segundo o 30 imágenes por segundo según el modelo
Transmisión de vídeo
Hasta 20 flujos de vídeo únicos y configurables

Velocidad de imagen y ancho de banda controlables
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Indicador de transmisión de vídeo
Ajustes de la imagen
Contraste, brillo, nitidez, contraste local, zonas de exposición, compresión, rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido el formato pasillo, duplicación, superposición de texto e imagen, máscara de privacidad poligonal, estabilización de imagen electrónica, varias paletas de colores
Características de audio
Control de ganancia automático AGC
Emparejamiento de altavoces de red
Visualizador de espectro
Transmisión de audio
Dúplex configurable:
Bidireccional (half-duplex, full-duplex)
Entrada de audio
Ecualizador gráfico de 10 bandas
Entrada para micrófono externo no balanceado, alimentación de micrófono opcional de 5 V
Entrada digital, transformador de corriente de 12 V opcional
Entrada de línea no balanceada
Salida de audio
Salida mediante emparejamiento de altavoz de red
Salida de línea
Codificación de audio
LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Velocidad de bits configurable
Protocolos de red
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), dirección de enlace local (ZeroConf)
Interfaz de programación de aplicaciones
API abierta para integración de software.

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T; las especificaciones están disponibles en onvif.org.
Controles en pantalla
Estabilización de imagen electrónica
Indicador de transmisión de vídeo
Máscaras de privacidad
Clip multimedia
Calefactor
Edge-to-Edge
Emparejamiento de altavoces
Condiciones de evento
Audio: detección de audio, reproducción de clip de audio
Estado del dispositivo: por encima de la temperatura de funcionamiento, por encima o por debajo de la temperatura de funcionamiento, por debajo de la temperatura de funcionamiento, dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento, dirección IP eliminada, nueva dirección IP, red perdida, sistema preparado, protección contra sobrecorriente de transformador de corriente, secuencia en directo activa, carcasa abierta
Estado de entrada de audio digital
Almacenamiento local: grabación en curso, alteración del almacenamiento, problemas de estado de almacenamiento detectados
E/S: entrada digital, disparador manual, entrada virtual
MQTT: suscripción
Programados y recurrentes: programador
Vídeo: degradación de velocidad de bits media, manipulación
Acciones de eventos
Clips de audio: reproducir, detener
E/S: alternar E/S una vez, alternar E/S mientras la regla esté activa
MQTT: publicar
Notificación: HTTP, HTTPS, TCP y correo electrónico
Superposición de texto
Memoria de vídeo o imágenes previa y posterior a la alarma para grabación o carga
Grabaciones: Tarjeta SD y recurso compartido de red
Trampas SNMP: enviar, enviar mientras la regla esté activa
LED de estado: intermitente
Carga de imágenes o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico
Ayudas de instalación integradas
Contador de píxeles, cuadrícula de nivelación
Aplicaciones
Incluido
detección de movimiento en el vídeo, Motion Guard, Fence Guard, Loitering Guard, alarma antimanipulación activa y detección de audio
Compatible
Perimeter Defender
Marcas de productos
CSA, UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM
Cadena de suministro
Cumple los requisitos de TAA
EMC
CISPR 35, CISPR 32 Clase A, EN 50121-4, EN 55032 Clase A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australia/Nueva Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
Canadá: ICES(A)/NMB(A)
Japón: VCCI Clase A
Corea: KS C 9835, KS C 9832 Clase A
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A
Ferrocarril: IEC 62236-4
Seguridad
CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IS 13252
Entorno
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, ISO 21207 método B, MIL-STD-810H (método 501.7, 502.7, 505.7, 506.6, 507.6, 509.7, 510.7, 512.6, 514.8, 516.8, 521.4), NEMA 250 tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
Red
NIST SP500–267
Ciberseguridad
ETSI EN 303 645, etiqueta de seguridad informática BSI, FIPS-140
Seguridad perimetral
Software: firmware firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta, autentificación digest y flujo de credenciales de cliente OAuth 2.0 RFC6749/flujo de código de autorización OpenID para gestión centralizada de cuentas ADFS, protección por contraseña, módulo criptográfico (FIPS 140-2 nivel 1)
Hardware: plataforma de ciberseguridad de módulo de computación criptográfico
TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 nivel 2), elemento seguro (CC EAL 6+), seguridad de sistema en un chip (TEE), ID de dispositivo de fabricante, almacén de claves seguro, vídeo firmado, arranque seguro, sistema de archivos cifrado (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Seguridad de red
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 Certificado PKI, firewall basado en host
Carcasa
Con clasificación IP66, IP67, NEMA 4X e IK10
Aluminio
Color: blanco NCS S 1002-B
Para consultar las instrucciones de repintado, vaya a la página de asistencia técnica del producto. Para obtener información sobre el impacto en la garantía, vaya a /warranty-implication-when-repainting.
Alimentación
Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 2 Clase 4
5,2 W típicos, 25,5 W máx.
10-28 V CC, 4.6 W típicos, 25.5 W máx.
Conectores
Red: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
E/S: Bloque de terminales para dos entradas o salidas digitales configurables supervisadas y no supervisadas (salida 12 V CC, carga máx. 50 mA)
Audio: Entrada de línea/micrófono 3,5 mm, salida de línea 3,5 mm
Comunicación serie: RS485/RS422, 2 piezas, 2 posiciones, full dúplex, bloque de terminales
Alimentación: Entrada CC, bloque de terminales
Almacenamiento
Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC
Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS)
Para consultar las recomendaciones de tarjeta SD y almacenamiento en red tipo NAS, consulte la página web del fabricante
Condiciones de funcionamiento
De -40 °C a 60 °C (de -40 °F a 140 °F)
Temperatura máxima según NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Humedad relativa del 10 al 100% (con condensación)
Condiciones de almacenamiento
De -40 °C a 65 °C (-40 °F to 149 °F)
Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Dimensiones
Para conocer las dimensiones totales del producto, consulte el plano de dimensiones de esta ficha técnica.
Área efectiva proyectada (EPA): 0,05 m2 (0,48 pies2)
Peso
10 mm, 19 mm, 25 mm, 35 mm: 3,3 kg (7,3 lib)
60 mm: 3,5 kg (7,7 lib)
Contenido de la caja
Cámara, guía de instalación, conectores de bloque de terminales, protector del conector, juntas de cable, clave de autenticación del propietario
Idiomas
Alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Garantía
Garantía de 5 años
Control de exportaciones
Este producto está sujeto a las normas de control de exportaciones y debe cumplir siempre las normativas aplicables, tanto nacionales como internacionales, de control de exportaciones o reexportaciones.
Control de sustancias
Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709
RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006.
Materiales
Contenido de plástico renovable a base de carbono: 7 % (reciclado: 2 %, (bio): 5%)
Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE
Responsabilidad medioambiental

El fabricante es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, lea más en unglobalcompact.org