AXIS P3287-LVE Dome Camera
Ta kamera z funkcjami sztucznej inteligencji oferuje doskonałą jakość obrazu w rozdzielczości 5 MP nawet w trudnych warunkach atmosferycznych i środowiskowych. Dzięki autorskiemu chipsetowi producenta (9. generacji) udostępnia wyższą wydajność na potrzeby uruchamiania wymagających aplikacji analitycznych na brzegu sieci. Na przykład aplikacja do analizy obiektów wykrywa, klasyfikuje, monitoruje i zlicza ludzi, pojazdy oraz typy pojazdów. Z kolei funkcja analizy dźwięku powiadamia operatora o istotnych zdarzeniach, nawet jeśli nie mają one śladu wizualnego. Ta solidna, gotowa do montażu na zewnątrz kamera posiadająca stopnie ochrony IK10, IP66 i NEMA 4X jest odporna zarówno na akty wandalizmu, jak i na uderzenia. Ponadto kryptograficzny moduł obliczeniowy, będący sprzętową platforma cyberbezpieczeństwa, chroni kamerę i zabezpiecza informacje przed nieautoryzowanym dostępem.
• Świetna jakość obrazu w rozdzielczości 5 MP
• Analizy nowej generacji oparte na sztucznej inteligencji 
• Dostępny obiektyw szerokokątny i teleobiektyw 
• Fabrycznie zainstalowana aplikacja producenta do analiz audio
• Wbudowane cyberzabezpieczenia kryptograficznego modułu obliczeniowego 

Przetwornik obrazu
Skanowanie progresywne RGB CMOS 1/2,8“
Rozmiar piksela 2,0 µm
Obiektyw
Zmiennoogniskowy, 3,0–8,5 mm, F1.38–2.58
Pole widzenia w poziomie: 104°–34°
Pole widzenia w pionie: 76°–26°
Minimalna odległość ostrości: 1 m (3.28 ft)
Korekcja podczerwieni, zoom w obiektywie zmiennoogniskowym, sterowanie przysłoną P-Iris
Dzień i noc
Automatyczny filtr odcinający promieniowanie IR
Minimalne oświetlenie
Obraz kolorowy: 0,1 luksa przy 50 IRE, F1.38
Obraz czarno-biały: 0,03 luksa przy 50 IRE, F1,38
0 luksów przy włączonym oświetleniu w podczerwieni
Szybkość migawki
Od 1/30 500 s do 2 s
Regulacja kamery
Panoramowanie ±190°, pochylanie –50° do +80°, obrót ±95°
Model System-on-chip
Chipset producenta (9. generacji)
Pamięć
2 GB RAM, 8 GB Flash
Możliwości obliczeniowe
Jednostka głębokiego uczenia (DLPU)
Kompresja obrazu
H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), profile Baseline, Main i High
H.265 (MPEG-H część 2/HEVC) Main Profile
AV1
MJPEG
Rozdzielczość
16:9: 2560x1440
16:10:1920x1200
4:3: 2592x1944
Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu
Maksymalnie 25/30 kl./s (50/60 Hz) we wszystkich rozdzielczościach
Strumieniowanie wideo
Maksymalnie 20 unikatowych i konfigurowalnych strumieni wideo
Mniejsze zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową w formatach AV1, H.264 i H.265
Kontrola poklatkowości i przepustowości
VBR/ABR/MBR H.264/H.265/AV1
Tryb małego opóźnienia
Wskaźnik strumieniowania wideo
Stosunek szumu do sygnału
> 55 dB
WDR
zaawansowana technologia obrazowania WDR: Maksymalnie 120 dB w zależności od sceny
Strumieniowanie multi-view
Maksymalnie siedem pojedynczo kadrowanych obszarów obserwacji
Redukcja szumów
Filtr przestrzenny (redukcja szumów 2D)
Filtr czasowy (redukcja szumów 3D)
Ustawienia obrazu
Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli, próg dzień/noc, kontrast lokalny, mapowanie tonalne, tryb ekspozycji, strefy ekspozycji, usuwanie efektu mgły, korekcja dystorsji beczkowatej, kompresja, obrót: 0°, 90°, 180°, 270°, w tym w formacie korytarzowym, odbicie lustrzane, dynamiczne nakładanie tekstu i obrazu, widżet nakładki, maski prywatności, apertura docelowa
Pan/Tilt/Zoom — funkcja panoramowania, pochylenia i zbliżenia
Cyfrowy PTZ, prepozycje
Ograniczone trasy strażnika, kolejka sterowania, ekranowy wskaźnik kierunku
Rejestracja trasy (maks. 10, maksymalny czas trwania — 16 minut każda), trasa strażnika (maks. 100), regulowana prędkość zoomu
Protokoły sieciowe
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)
Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji)
Otwarty interfejs API umożliwiający integrację oprogramowania.

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S i ONVIF® Profile T, specyfikacja pod adresem onvif.org
Kontrolki ekranowe
Autofocus
Zmiana dzień/noc
Redukcja zamglenia
Szeroki zakres dynamiki
Wskaźnik strumieniowania wideo
Oświetlenie w podczerwieni
Maski prywatności
Klip multimedialny
Moduł grzewczy
Warunki zdarzeń
Zastosowanie
Status urządzenia: powyżej/poniżej/w zakresie temperatury roboczej, otwarcie obudowy, blokada/usunięcie adresu IP, aktywny strumień na żywo, utrata połączenia sieciowego, nowy adres IP, gotowość systemu
Pamięć masowa typu Edge: rejestrowanie w toku, zakłócenie pamięci masowej, wykryto problemy z kondycją pamięci masowej
We/Wy: wejście cyfrowe, wyzwalacz ręczny, wejście wirtualne
MQTT: bezstanowy
Zaplanowane i cykliczne: harmonogram
Wideo: degradacja średniej przepływności bitowej, tryb dzień/noc, sabotaż
Mechanizmy zdarzeń
Tryb dzień/noc
Defog (Redukcja zamglenia): Ustawianie trybu redukcji zamglenia, ustawianie trybu redukcji zamglenia gdy reguła jest aktywna
We/Wy: jednorazowe przełączanie We/Wy, przełączanie We/Wy, gdy reguła jest aktywna
Oświetlenie: używanie oświetlenia, używanie oświetlenia, gdy reguła jest aktywna
Diody: miganie diody statusu, miganie diody statusu, gdy reguła jest aktywna
MQTT: publish
Powiadomienie: HTTP, HTTPS, TCP i e-mail
Nałożenie tekstu
Nagrania: Karta SD i udział sieciowy
Zabezpieczenia: kasowanie konfiguracji
Pułapki SNMP: wysyłanie, wysyłanie, gdy reguła jest aktywna
Obrazy lub klipy wideo: za pośrednictwem protokołu FTP, SFTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego oraz powiadomienia pocztą e-mail
Tryb WDR
Wbudowana pomoc podczas montażu
Licznik pikseli, zdalny zoom i ostrość, prostowanie obrazu, siatka poziomu
Aplikacje
W zestawie
analiza obiektów, analiza stanu obrazu, analiza audio od producenta, metadane sceny, dynamiczna ochrona prywatności, wizyjna detekcja ruchu
Obsługiwane
perimeter defender, License plate verifier
Object Analytics
klasy obiektów: ludzie, pojazdy (rodzaje: samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe, motocykle, rowery, inne)
Scenariusze: przekroczenie linii, obiekt na obszarze, czas przebywania na obszarze, zliczanie przekroczeń linii, obecność na obszarze, detekcja tailgatingu, monitorowanie PPEBETA, ruch na obszarze, przekroczenie linii w ruchu
Maksymalnie 10 scenariuszy
Inne funkcje: wyzwalane obiekty wizualizowane z trajektoriami, kolorowymi obwiedniami i tabelami
Wielokątne strefy detekcyjne/wykluczania
Konfiguracja perspektywy
Alarm wyzwolony ruchem ONVIF
Analiza stanu obrazu
Detection settings (Ustawienia detekcji):
Sabotaż: zablokowany obraz, przekierowany obraz
Degradacja obrazu: rozmyty obraz, niedoświetlony obraz
Inne funkcje: czułość, okres weryfikacji
Audio Analytics
Funkcje: poziom ciśnienia akustycznego, adaptacyjna detekcja dźwięku, klasyfikacja dźwięku
Klasy audio: wrzask, krzyk, tłuczenie szkła, mowa
Metadane zdarzeń: detekcje dźwięku, klasyfikacje
Metadane sceny
Klasy obiektów: ludzie, twarze, pojazdy (typy: samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe, rowery), tablice rejestracyjne
cechy obiektu: kolor pojazdu, kolor odzieży górnej / dolnej, ufność, pozycja
Dane audio: poziom audio
Oznaczenia produktów
UL/cUL, CE, KC, EAC, VCCI, RCM, ICES, UKCA, FCC
Łańcuch dostaw
Zgodność ze standardami TAA
EMC
CISPR 35, CISPR 32 klasa A, EN 55035, EN 55032 klasa A, EN 50121-4, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australia / Nowa Zelandia: RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A
Kanada: ICES(A)/NMB(A)
Japonia: VCCI klasa A
Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa A
USA: FCC część 15 podczęść B klasa A
Koleje: IEC 62236-4
Bezpieczeństwo
CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3, IEC / EN / UL 62368-1 wyd. 3, IEC / EN 62471 bez grupy ryzyka
Środowisko
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 typ 4X
Sieć
NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Cyberbezpieczeństwo
ETSI EN 303 645, etykieta bezpieczeństwa IT BSI, FIPS 140
Bezpieczeństwo na obwodzie
Oprogramowanie: Podpisany system operacyjny, ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie Digest i OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow / OpenID Authorization Code Flow do scentralizowanego zarządzania kontami ADFS, ochrona hasłem, moduł kryptograficzny (FIPS 140-2 poziom 1)
Sprzęt: platforma zabezpieczająca kryptograficznego modułu obliczeniowego
Secure keystore (Bezpieczny magazyn kluczy): Bezpieczny element (CC EAL 6+, FIPS 140-3 poziom 3), zabezpieczenia procesora System-on-Chip (TEE)
Identyfikator urządzenia producenta, podpisane wideo, bezpieczny start, zaszyfrowany system plików (AES-XTS-Plain64 256 bitów)
Bezpieczeństwo sieci
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509, zapora sieciowa hosta
Obudowa
IP66, NEMA 4X i IK10
Powlekana kopułka z poliwęglanu
Obudowa z tworzywa sztucznego i osłona chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych
Kolor: biały NCS S 1002-B
Instrukcje dotyczące przemalowywania są dostępne na stronie pomocy technicznej dotyczącej produktu. Aby uzyskać informacje na temat wpływu na gwarancję, przejdź na stronę /warranty-implication-when-repainting.
Ten produkt można przemalować.
Montaż
Wspornik montażowy z otworami do montażu w pojedynczej i podwójnej puszce instalacyjnej i 4-calowej ośmiokątnej puszce połączeniowej
Zasilanie
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3
Maks. 12,6 W, typowo (grzałka wyłączona, podczerwień wyłączona) 4,7 W
Funkcje: miernik mocy
Czujniki środowiskowe
Czujniki środowiskowe dzięki akcesoriom z technologią portcast. Więcej informacji można znaleźć w części Akcesoria opcjonalne.
Funkcje I/O
We/Wy: Blok złączy umożliwiający podłączenie jednego konfigurowalnego wejścia/wyjścia (wyjście 12 V DC, maks. obciążenie 25 mA)
Złącza
Sieć: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
we / wy: 4-stykowy zespół zacisków 2,5 mm z przeznaczeniem do 1 wejścia i 1 wyjścia alarmowego
Przetwornik obrazu
Czujnik akustyczny
Oświetlenie w podczerwieni
Oświetlenie w podczerwieni z oszczędnymi diodami 850 nm o dużej żywotności
Zasięg 40 m (130 ft) lub więcej, w zależności od sceny
Przechowywanie
Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC
Obsługa szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa).
Rejestracja materiału w sieciowym zasobie dyskowym (NAS)
Zalecenia dotyczące kart SD i sieciowych zasobów dyskowych można znaleźć w witrynie producenta
Warunki eksploatacji
Temperatura: od -40°C do 50°C (od -40°F do 122°F)
Maksymalna temperatura według NEMA TS 2 (2.2.7): 74°C (165°F)
Temperatura rozruchu: –30°C (–22°F)
Wilgotność: 10–100% RH (z kondensacją)
Warunki przechowywania
Temperatura: Od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Wilgotność: 5–95%RH (bez kondensacji)
Wymiary
Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.
Maksymalna skuteczna powierzchnia rzutowania (EPA): 0,023 m2 (0,075 ft2)
Waga
860 g (1,9 lb)
Zawartość opakowania
Kamera, osłona chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych, instrukcja instalacji, blok złączy, osłona złączy, uszczelka kablowa, klucz uwierzytelniania właściciela
Języki
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, polski, chiński tradycyjny, niderlandzki, czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski
Gwarancja
5-letnia gwarancja
Kontrola substancji
Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709
RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006. Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu
Materiały
Zawartość odnawialnych węglopochodnych tworzyw sztucznych: 45% (pochodzenia organicznego: 43%, z wychwytywania dwutlenku węgla: 2%)
Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD
Odpowiedzialność za środowisko

Producent jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej informacji pod adresem unglobalcompact.org.
Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja (DORI)
 	Definicja DORI	Odległość (obiektyw szerokokątny)	Odległość (teleobiektyw)	
Detekcja	25 px/m (8 px/ft)	60 m (197 ft)	170 m (558 ft)	
Obserwacja	63 px/m (19 px/ft)	24 m (79 ft)	67 m (220 ft)	
Rozpoznanie	125 px/m (38 px/ft)	12 m (39 ft)	34 m (112 ft)	
Identyfikacja	250 px/m (76 px/ft)	6 m (20 ft).	17 m (56 ft)	
Wartość DORI są obliczanie na podstawie gęstości pikseli dla różnych przypadków użycia, zgodnie z wytycznymi normy EN-62676-4. W obliczeniach rolę punktu odniesienia pełni środek obrazu oraz jest uwzględniane zniekształcenie powstające w obiektywie. Zdolność rozpoznania lub zidentyfikowania osoby lub obiektu zależy od czynników takich jak ruch obiektu, stopień kompresji obrazu wideo, warunki oświetleniowe i ostrość kamery. W trakcie planowania należy używać marginesów. Gęstość pikseli jest inna w różnych miejscach obrazu, a obliczone wartości mogą się różnić od rzeczywistych odległości.	
Najważniejsze funkcje i technologie
Analiza dźwięku
Funkcje producenta do analizowania dźwięku wykorzystują adaptacyjną detekcję dźwięku w celu generowania alarmu, gdy nastąpi nagły wzrost głośności dźwięku. Mechanizmy klasyfikacji oparte na AI wykrywają krzyk. Aby zyskać lepszy ogląd sytuacji, użytkownik może skorzystać z połączonych analiz dźwięku i ścieżki wideo. Ta inteligentna aplikacja przesyła tylko metadane, zapewniając ochronę prywatności. Ta aplikacja jest wstępnie zainstalowana i nie trzeba za nią dodatkowo płacić.
Wbudowane cyberzabezpieczenia
Moduł kryptograficzny to bezpieczny kryptograficzny moduł obliczeniowy (zabezpieczony moduł lub zabezpieczony element), w którym identyfikator urządzenia producenta jest bezpiecznie oraz trwale zainstalowany i przechowywany.
Bezpieczny start to proces składający się z nieprzerwanego łańcucha oprogramowania zweryfikowanego kryptograficznie, rozpoczynający się w pamięci niezmiennej (rozruchowej pamięci ROM). Dzięki podpisanemu systemowi operacyjnemu bezpieczny rozruch gwarantuje uruchomienie urządzenia wyłącznie z autoryzowanym oprogramowaniem urządzenia. Bezpieczne uruchamianie gwarantuje, że Urządzenie producenta jest całkowicie pozbawione możliwego złośliwego oprogramowania po przywróceniu ustawień fabrycznych.
Podpisany system operacyjny jest wdrażany przez dostawcę oprogramowania podpisującego obraz oprogramowania za pomocą klucza prywatnego, który nie jest ujawniany. Po dołączeniu tego podpisu urządzenie będzie sprawdzać oprogramowanie przed jego zaakceptowaniem i zainstalowaniem. Jeżeli urządzenie wykryje naruszenie integralności oprogramowania, odrzuci jego aktualizację. Podpisany system operacyjny jest oparty na zweryfikowanej w branży metodzie szyfrowania RSA.
TPM to skrót od Trusted Platform Module. Moduł TPM to składnik udostępniający zestaw funkcji kryptograficznych umożliwiających ochronę informacji przed nieupoważnionym dostępem. Klucz prywatny jest przechowywany w module TPM i nigdy go nie opuszcza. Wszystkie operacje kryptograficzne wymagające użycia klucza prywatnego są kierowane do modułu TPM i wykonywane wewnątrz niego. Dzięki temu tajna część certyfikatu pozostaje bezpieczna nawet w przypadku naruszenia zabezpieczeń.
Live Privacy Shield
Zdalnie monitoruj działania w pomieszczeniach i na zewnątrz, jednocześnie chroniąc prywatność w czasie rzeczywistym.
Dynamiczne maskowani oparte na algorytmach AI pozwala wybrać, które strefy mają zostać zamaskowane lub zamazane zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami o ochronie prywatności i danych osobowych. Aplikacja umożliwia maskowanie obiektów ruchomych i nieruchomych, takich jak ludzie, tablice rejestracyjne czy tło. Aplikacja działa w czasie rzeczywistym tak w trybie transmisji na żywo jak i podczas odtwarzania nagrań. 
Sztuczna inteligencja (AI)
Funkcja AI powinna identyfikować i kategoryzować osoby i pojazdy. Interfejs konfiguracji urządzenia powinien umożliwiać detekcję osób, pojazdów lub zarówno osób, jak i pojazdów.
Algorytm AI służący do detekcji i klasyfikacji osób i pojazdów powinien być wstępnie skonfigurowany przez producenta z zastosowaniem zasad głębokiego uczenia. 
Urządzenie zawierające funkcję AI powinno umożliwiać bezpośredni dostęp do tej funkcji bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji urządzenia. 
Po detekcji obiekty powinny być obrysowywane czerwonymi ramkami w przypadku osób i niebieskimi ramkami w przypadku pojazdów, którym powinna towarzyszyć odpowiednia sygnalizacyjna ikona klasyfikacji.
Zaawansowana technologia obrazowania WDR
Urządzenie musi obsługiwać zaawansowaną technologię obrazowania o szerokim zakresie dynamiki (WDR) zorientowaną na pozyskiwanie materiału na potrzeby dowodowe.
Zorientowana na pozyskiwanie materiału na potrzeby dowodowe zaawansowana technologia obrazowania o szerokim zakresie dynamiki (WDR) wykorzystuje zarówno techniki podwójnej ekspozycji, jak i lokalnej poprawy kontrastu do reprodukcji obrazu zoptymalizowanego pod kątem dowodowym.
Zaawansowana technologia obrazowania WDR z dynamicznym przechwytywaniem wnosi możliwość łączenia obrazów o różnym czasie ekspozycji.
Zaawansowana technologia obrazowania WDR z kontrastem dynamicznym wykorzystuje podejście ograniczonego polepszenia kontrastu, które charakteryzuje się minimalnymi artefaktami w ograniczonym zakresie dynamiki. Metoda ta polega na pojedynczej ekspozycji obrazu celem zapewnienia optymalnych parametrów w przypadku scen o znacznym ruchu.
Zaawansowana technologia obrazowania WDR zorientowana na pozyskiwanie materiału dowodowego priorytetowo traktuje możliwości zastosowania w celach dowodowych oraz jakość obrazu, a nie wysokie wartości decybeli (dB).