AXIS P5654-E PTZ Network Camera
Ta kamera sieciowa to ekonomiczna kamera PTZ o wysokich parametrach, która zapewnia dozór na dużym obszarze z polem widzenia 77°. Wyposażono ją w zaawansowaną technologię rejestracji obrazu przy słabym oświetleniu, która zapewnia bardziej nasycone barwy i ostrzejsze obrazy poruszających się obiektów przy słabym oświetleniu. a także w zaawansowaną technologię obrazowania WDR, która umożliwia uzyskanie czytelnych obrazów przy jasnych i ciemnych obszarach w scenie. Wyposażona jest w elektroniczną stabilizację obrazu oraz rozszerzone funkcje zabezpieczeń, takie jak podpisane oprogramowanie sprzętowe i bezpieczne uruchamianie. Dzięki klasie ochrony IP66, NEMA 4X i IK10 kamera jest odporna na działanie warunków atmosferycznych oraz na uderzenia. Funkcje kamery obejmują również zaawansowane możliwości analizy.
• HDTV 720p i 21-krotny zoom optyczny
• Zaawansowana technologia rejestracji obrazów w słabym oświetleniu oraz obrazowanie WDR 
• Podpisane oprogramowanie sprzętowe i bezpieczne uruchamianie
• Elektroniczna stabilizacja obrazu
• Mniejsze zapotrzebowanie na przepustowość i zasoby pamięci masowej z obsługą kompresji H.264 i H.265

Produkt oraz jego komponenty nie zawierają PCW.
Kontrahent lub wyznaczony subkontrahent powinien potwierdzić posiadaną wiedzę poprzez przedłożenie dokumentów uwierzytelniających uzyskanie certyfikacji producenta, zweryfikowanych przez niezależną organizację.
Producent jednostki głównej podpisał porozumienie UN Global Compact Narodów Zjednoczonych (https://www.unglobalcompact.org/) i przestrzega jego postanowień.

Przetwornik obrazu
1/2,8” skanowanie progresywne RGB CMOS
Obiektyw
Zmiennoogniskowy, 4,0–84,6 mm, F1.6–4.5
Pole widzenia w poziomie: 77.0°- 3.6°
Pole widzenia w pionie: 43.1°- 2.0°
Automatyczne ustawianie ostrości i przysłony
Dzień i noc
Automatycznie wyłączany filtr odcinający podczerwień
Minimalne oświetlenie
Obraz kolorowy: 0,11 luksa przy 50 IRE F1.6
Obraz kolorowy: 0,1 luksa przy 30 IRE F1.6
Obraz czarno-biały: 0,03 luksa przy 50 IRE F1.6
Obraz czarno-biały: 0,01 luksa przy 30 IRE F1.6
Prędkość migawki
Od 1/66 500 s do 2 s
Pan/Tilt/Zoom — funkcja panoramowania, pochylenia i zbliżenia
Panoramowanie: 360° bez ograniczeń, 0,1°–350°/s
Pochylenie: 180°, 0,1°–350°/s
Zoom: 21-krotny optyczny, 12-krotny cyfrowy, 252-krotny łącznie
256 prepozycji, e-flip, ograniczona trasa strażnika, kolejka sterowania, ekranowy wskaźnik kierunku, ustawianie nowego obrotu 0°, okno ostrości, przywracanie ostrości
Model System-on-chip
Chipset producenta (7. generacji)
Pamięć
1024 MB RAM, 512 MB Flash
Możliwości obliczeniowe
Moduł uczenia maszynowego (MLPU)
Kompresja wideo
H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), profile Baseline, Main i High
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile
MJPEG
Rozdzielczość
od 1280x720 HDTV 720p do 320x180
Poklatkowość
Maksymalnie 60/50 kl./s (60/50 Hz) we wszystkich rozdzielczościach
Strumieniowanie wideo
Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264, H.265 i MJPEG
Kontrola poklatkowości i przepustowości

VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Tryb przy słabym opóźnieniu
Ustawienia obrazu
Kompresja, nasycenie, jasność, ostrość, kontrast, kontrast lokalny, balans bieli, kontrola ekspozycji, strefy ekspozycji, zaawansowana technologia obrazowania WDR: do 120 dB w zależności od sceny, usuwanie efektu mgły, poziom przesunięcia dzień/noc, mapowanie tonalne, dostrajanie ustawień przy słabym oświetleniu, obrót: 0°, 180°, nakładanie tekstu i obrazu, zatrzymywanie obrazu w PTZ, elektroniczna stabilizacja obrazu, profile scen, 20 indywidualnych wielokątnych masek prywatności
Bezpieczeństwo
Filtrowanie adresów IP, szyfrowanie HTTPS, kontrola dostępu do sieci w standardzie IEEE 802.1X (EAP-TLS), dziennik dostępów użytkowników, centralne zarządzanie certyfikatami
Protokoły sieciowe
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)
Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API)
Otwarty interfejs programowania aplikacji (API) umożliwiający integrację oprogramowania.

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S i ONVIF® Profile T, specyfikacja pod adresem onvif.org
Warunki zdarzeń
Status urządzenia: Powyżej temperatury roboczej, powyżej lub poniżej temperatury roboczej, poniżej temperatury roboczej, awaria wentylatora, usunięcie adresu IP, utrata połączenia sieciowego, nowy adres IP, wykrycie wstrząsu, awaria pamięci masowej, gotowość systemu, w zakresie temperatury roboczej, pamięć masowa typu Edge, rejestrowanie w toku, zakłócenie pamięci masowej
We/Wy: Wyzwalacz ręczny, wirtualne wejście
PTZ: Awaria PTZ, ruch PTZ: Kamera 1, osiągnięcie prepozycji PTZ: Kamera 1, gotowość PTZ
Zaplanowane i cykliczne: Zaplanowane zdarzenie
Wideo: Tryb dzienny i nocny, dostęp do strumienia na żywo
Mechanizmy zdarzeń
Tryb dzień-noc, przejście do prepozycji, trasa strażnika, przesyłanie obrazów lub klipów wideo za pośrednictwem protokołu FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, udziału sieciowego i poczty e-mail, powiadamianie pocztą elektroniczną, HTTP, HTTPS, TCP i pułapka SNMP, nakładanie tekstu, tekst priorytetowy, rejestrowanie wideo na karcie SD i zasobie sieciowym, tryb WDR
Wbudowana pomoc podczas montażu
Licznik pikseli
Object Analytics
Klasy obiektów: ludzie, pojazdy
Warunki wyzwalania: przekroczenie linii, obiekt w strefie, czas przebywania na obszarzeBETA
Maksymalnie 10 scenariuszy
Metadane wizualizowane z trajektoriami i obwiedniami kodowanymi kolorami
Wielokątne strefy detekcyjne/wykluczania
Konfiguracja perspektywy
Alarm wyzwolony ruchem ONVIF
Metadane
Dane obiektu: Klasy: ludzie, twarze, pojazdy, poufność tablic rejestracyjnych
, położenie
Zastosowania
W zestawie
analiza obiektów
wizyjna detekcja ruchu, wykrywanie ruchu, ochrona ogrodzenia, zgłaszanie podejrzanych zachowań, zaawansowana funkcja strażnika, automatyczne śledzenie 2
Umożliwia instalowanie aplikacji innych firm
Bezpieczeństwo na obwodzie
Oprogramowanie: Podpisane oprogramowanie sprzętowe, ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie szyfrowane, ochrona hasłem, szyfrowanie kart SD AES-XTS-Plain64 256-bitowe
Sprzęt: Bezpieczne uruchamianie
Bezpieczeństwo w sieci
IEEE 802.1X (EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509, filtrowanie adresów IP
Obudowa
IP66, NEMA 4X i IK10
Obudowa aluminiowa z kopułką z poliwęglanu (PC)
Kolor: biały NCS S 1002-B, osłona do przemalowywania
Zrównoważony rozwój
Wolny od związków PCW
Zasilanie
Zasilacz PoE+ midspan 1 port: 100–240 V AC, maks. 37 W
IEEE 802.3at, typ 2 klasa 4
Pobór mocy przez kamerę: typowo 8 W, maks. 16 W
(Zasilacz midspan PoE+ nie znajduje się w zestawie).
Złącza
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Złącze RJ45 typu push-pull (IP66) w zestawie
Pamięć masowa
Obsługa kart SD/SDHC/SDXC
Obsługa szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa).
Rejestracja materiału w sieciowym zasobie dyskowym (NAS)
Zalecenia dotyczące kart SD i NAS można znaleźć w witrynie producenta
Warunki robocze
Od –30°C do 50°C (od –22°F do 122°F)
Temperatura maksymalna przy pracy przerywanej 55°C
Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)
Warunki przechowywania
Od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Wilgotność 5–95% RH (bez kondensacji)
Certyfikaty
Kompatybilność elektromagnetyczna
EN 50121-4, EN 55024, EN 55032 klasa A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC część 15 podczęść B klasa A, ICES-3 (A)/NMB-3 (A), IEC 62236-4, KC KN32 klasa A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A, VCCI klasa A
Bezpieczeństwo
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252
Środowisko
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, EC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X 
Sieć
NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Wymiary
Wysokość: 217 mm (8,54 cala)
ø 188 mm (7,4 cala)
Masa
2,5 kg (5,5 funta)
Języki
Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, chiński tradycyjny
Gwarancja
5-letnia gwarancja