AXIS P5654-E PTZ Network Camera
Diese Netzwerk-Kamera ist eine kostengünstige, leistungsstarke PTZ-Kamera, die mit einem Sichtfeld von 77° eine große Flächenabdeckung bietet. Dank der fortschrittlichen Technologie für dunkle Lichtbedingungen werden dunkle Bilder mit gesättigten Farben und schärfere Bilder von sich bewegenden Objekten erfasst, und dies dank der fortschrittlichen WDR-Bildtechnologie selbst in dunklen und hellen Bereichen der Szene. Die elektronische Bildstabilisierung sorgt für gleichmäßige Bilder und erweiterte Sicherheitsfunktionen, darunter signierte Firmware und sicheres Hochfahren, sind ebenfalls vorhanden. Diese vielseitige Kamera ist gemäß Schutzklasse IP66, NEMA 4X und IK10 gegen raues Wetter und Stöße geschützt. Darüber hinaus erhalten Sie verbesserte Funktionen für erweiterte Analysen.
• HDTV 720p mit 21-fachem optischem Zoom
• Moderne Technologie für dunkle Lichtbedingungen und WDR-Bildtechnologie 
• Signierte Firmware und sicheres Hochfahren
• Elektronische Bildstabilisierung
• Integrierte bandbreiten- und speicherplatzsparende Technologie mit Unterstützung für H.264 und H.265

Das Produkt und seine Bestandteile sind frei von PVC-Zusätzen.
Der Hauptauftragnehmer oder der benannte Unterauftragnehmer legt zum Nachweis seiner Sach- und Fachkunde den von einer unabhängigen Organisation bestätigten Nachweis der abgeschlossenen Herstellerzertifizierung vor.
Der Hersteller der Haupteinheit unterstützt den Globalen Pakt der Vereinten Nationen (siehe https://www.unglobalcompact.org) und hat die entsprechenden Vereinbarungen unterzeichnet.

Bildsensor
CMOS RGB 1/2,8 Zoll mit progressiver Abtastung
Objektiv
Variofokus, 4,0 bis 84,6 mm, F1.6 bis 4.5
Horizontales Sichtfeld: 77.0°- 3.6°
Vertikales Sichtfeld: 43.1°- 2.0°
Autofokus und automatische Blende
Tag- und Nachtfunktion
Automatisch entfernbarer Infrarot-Sperrfilter
Minimale Ausleuchtung
Farbe: 0,11 lx bei 50 IRE, F1.6
Farbe: 0,1 lx bei 30 IRE, F1.6
SW: 0,03 lx bei 50 IRE, F1.6
SW: 0,01 lx bei 30 IRE, F1.6
Verschlusszeit
1/66.500 s bis 2 s
Schwenken/Neigen/Zoomen
Schwenken: 360° endlos, 0,1°–350°/s
Neigen: 180°, 0,1°–350°/s
Zoom: 21-fach optisch und 12-fach digital, insgesamt 252-fach
256 voreingestellte Positionen, E-Flip, begrenzte Guard-Tour, Steuerungswarteschlange, On-Screen-Richtungsanzeige, Nullsetzen der Schwenkkoordinaten, Fokussierungsfenster, Fokusabruf
System-on-Chip-Modell
Herstellereigener Chipsatz (7. Generation)
Arbeitsspeicher
1024 MB RAM, 512 MB Flash
Rechenfunktionen
MLPU (Machine Learning Processing Unit)
Videokomprimierung
H.264 (MPEG-4 Teil 10/AVC) Baseline-, Main- und High Profile
H.265 (MPEG-H Teil 2/HEVC) Main Profile
Motion JPEG
Auflösung
1280 x 720 HDTV 720p bis 320 x 180
Bildrate
Bis zu 60/50 Bilder pro Sekunde (60/50 Hz) in allen Auflösungen
Videostreaming
Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264, H.265 und Motion JPEG
Steuerbare Bildrate und Bandbreite

VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Low-Latency-Modus
Bildeinstellungen
Komprimierung, Sättigung, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, lokaler Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Belichtungsbereiche, fortschrittliche WDR-Bildverarbeitungstechnologie: Szenenabhängig bis zu 120 dB je nach Szene, Entnebelung, Tag-Nacht-Schaltstufe, Tone-Mapping, Schwachlicht-Feinabstimmung, Drehen: 0°, 180°, Text- und Bild-Overlay, Standbild in PTZ, Elektronische Bildstabilisierung, Szenenprofile, 20 individuelle vieleckige Privatzonenmasken
Sicherheit
IP-Adressen-Filterung, HTTPS-Verschlüsselung, Netzwerk-Zugriffskontrolle gemäß IEEE 802.1X (EAP-TLS), Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatmanagement
Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), verbindungslokale Adresse (ZeroConf)
Programmierschnittstelle
Offene API zur Integration von Software.

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S und ONVIF® Profile T. Technische Daten auf onvif.org.
Ereignisbedingungen
Gerätestatus: Oberhalb der Betriebstemperatur, oberhalb oder unterhalb der Betriebstemperatur, unterhalb der Betriebstemperatur, Lüfterfehler, IP-Adresse entfernt, Netzwerk-Verlust, neue IP-Adresse, Stoß erfasst, Speicherfehler, Systembereitschaft, innerhalb des Betriebstemperaturbereichs, Edge Storage, laufende Aufzeichnung, Speicherstörung
Ein- und Ausgänge: manueller Auslöser, virtueller Eingang
PTZ: PTZ-Fehlfunktion, PTZ-Stellbewegung: Kamera 1, voreingestellte Position des PTZ erreicht: Kamera 1, PTZ bereit
Geplant und wiederkehrend: Geplantes Ereignis
Video: Tag/Nacht-Modus, offener Livestream
Ereignisaktionen
Tag/Nacht-Modus, Anfahren voreingestellter Positionen, Guard-Tour, E/A, Hochladen von Bildern oder Videoclips über FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerk-Freigabe und E-Mail, Benachrichtigung per E-Mail, HTTP, HTTPS, TCP und SNMP-Trap, Overlay-Text, priorisierter Text, Videoaufzeichnung auf SD-Karte und Netzwerk-Freigabe, WDR-Modus
Integrierte Installationshilfen
Pixelzähler
Object Analytics
Objektklassen: Personen, Fahrzeuge
Auslösebedingungen: Überqueren einer Auslöselinie, Objekt im Erfassungsbereich, VerweilzeitBETA
Bis zu 10 Szenarien
Metadaten mit Trajektorien und farbcodierten Umgrenzungsfeldern visualisiert
Polygone Einschluss- und Ausschlussbereiche
Perspektivische Konfiguration
ONVIF Bewegungsalarmereignis
Metadaten
Objektdaten: Klassen: Personen, Gesichter, Fahrzeuge, Fahrzeugkennzeichen
Zuverlässigkeit, Position
Anwendungen
Enthalten
Objektanalysefunktionen
Videobasierte Bewegungserkennung, Fence Guard, Motion Guard, Loitering Guard, Advanced Gatekeeper, Objektverfolgung 2
Unterstützt die Installation von Anwendungen anderer Hersteller
Edge-Sicherheit
Software: Signierte Firmware, Verzögerungsschutz gegen Brute-Force-Angriffe, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Verschlüsselung von SD-Speicherkarten (AES-XTS-Plain64 256bit)
Hardware: sicheres Hochfahren
Netzwerk-Sicherheit
IEEE 802.1X (EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 Certificate PKI, IP-Adressen-Filterung
Gehäuse
Zertifizierte Schutzarten: IP66, NEMA 4X und IK10
Aluminiumgehäuse, Kuppel aus Polycarbonat
Farbe: Weiß NCS S 1002-B, Abdeckringe umlackierbar
Nachhaltigkeit
PVC-frei
Power
PoE+ Midspan, 1-Port: 100 bis 240 V AC, max. 37 W
IEEE 802.3at, Typ 2 Klasse 4
Leistungsaufnahme der Kamera: Normal 8 W, max. 16 W
(PoE+ Midspan nicht im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse
RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
RJ45-Anschluss mit Schnelltrennverriegelung (IP66) im Lieferumfang enthalten
Speicher
Unterstützt SD-Karten des Typs SD, SDHC und SDXC
Unterstützt die Verschlüsselung von SD-Speicherkarten (AES-XTS-Plain64 256bit)
Aufzeichnung auf NAS (Network Attached Storage)
Empfehlungen zu SD-Karten und NAS-Netzwerkspeichern finden Sie auf der Webseite des Herstellers
Betriebsbedingungen
-30 °C bis 50 °C
Maximale Temperatur (kurzzeitig): 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
Lagerbedingungen
-40 °C bis 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Zulassungen
EMV
EN 50121-4, EN 55024, EN 55032 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A),IEC 62236-4, KC KN32 Klasse A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, VCCI Klasse A
Sicherheit
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252
Umgebung
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, EC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X 
Netzwerk
NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Abmessungen
Höhe: 217 mm
ø 188 mm
Gewicht
2,5 kg
Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Gewährleistung
5-jährige Gewährleistung