AXIS P5654-E PTZ Network Camera
Questa telecamera di rete PTZ è economica e ad alte prestazioni e offre un'ampia copertura con campo visivo di 77 gradi. È dotata di una tecnologia avanzata a bassa luminosità per acquisire immagini in condizioni di scarsa illuminazione con colori più saturi e immagini più nitide di oggetti in movimento e acquisizione di immagini WDR avanzata per maggiore chiarezza anche quando ci sono aree chiare e scure nella scena. Stabilizzatore elettronico dell'immagine e funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui il firmware firmato e l'avvio sicuro. Con classificazione IP66, NEMA 4X e IK10 è resistente alle condizioni meteorologiche più difficili e agli urti. Inoltre, ottieni funzionalità estese per l'analisi avanzata.
• HDTV 720p con zoom ottico 21x
• Tecnologia avanzata a bassa luminosità e acquisizione immagini WDR 
• Firmware firmato e avvio sicuro
• Stabilizzatore elettronico dell'immagine
• Tecnologia integrata per requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione ridotti che supporta H.264 e H.265

Il dispositivo e tutti i suoi componenti non contengono PVC aggiunto.
L'appaltatore o il subappaltatore designato invia le credenziali della certificazione produttore completata, verificate da un'organizzazione di terze parti, come prova della conoscenza.
L'unità principale è prodotta da una società che firma e supporta l'iniziativa UN Global Compact come definito dalle Nazioni Unite www.unglobalcompact.org/

Sensore di immagine
RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,8"
Obiettivo
Varifocale, 4,0-84,6 mm, F1.6 - 4.5
Campo visivo orizzontale: 77.0°- 3.6°
Campo visivo verticale: 43.1°- 2.0°
Messa a fuoco automatica e diaframma automatico
Funzioni per le riprese diurne/notturne
Filtro IR rimovibile automaticamente
Illuminazione minima
Colore: 0,11 lux a 50 IRE F1.6
Colore: 0,1 lux a 30 IRE F1.6
B/N: 0,03 lux a 50 IRE F1.6
B/N: 0,01 lux a 30 IRE F1.6
Velocità otturatore
Da 1/66500 s a 2 s
Rotazione/inclinazione/zoom
Panoramica: 360° senza interruzioni, da 0,1° a 350°/s
Inclinazione: 180°, da 0,1° a 350°/s
Zoom: zoom ottico 21x, digitale 12x, complessivo 252x
256 posizioni preset, e-flip, giro di ronda limitato, coda di controllo, indicatore della direzione a video, imposta nuovo pan 0°, finestra di messa a fuoco, richiamo messa a fuoco
Modello System on Chip
Il chipset del produttore (7a gen)
Memoria
RAM da 1.024 MB, Flash da 512 MB
Capacità di calcolo
MLPU (unità di elaborazione apprendimento automatico)
Compressione video
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profile
H.265 (MPEG-H parte 2/HEVC), profilo principale
Motion JPEG
Risoluzione
Da 1280 x 720 HDTV 720p a 320 x 180
Velocità in fotogrammi
Fino a 60/50 fps (60/50 Hz) in tutte le risoluzioni
Streaming video
Possibilità di trasmettere più flussi H.264, H.265 e Motion JPEG configurabili singolarmente
Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili

VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Modalità a bassa latenza
Impostazioni immagini
Compressione, saturazione, luminosità, nitidezza, contrasto, contrasto locale, bilanciamento del bianco, controllo esposizione, zone di esposizione, tecnologia di acquisizione immagini WDR avanzata: fino a 120 dB a seconda della scena, sbrinamento, transizione livello diurno/notturno, mappatura tonale, sintonizzazione precisa in condizioni di scarsa illuminazione, rotazione: 0°, 180°, sovrapposizione testo e immagini, congelamento immagine in PTZ, stabilizzatore elettronico dell'immagine, profili scena, 20 singole privacy mask poligono
Sicurezza
Filtro indirizzi IP, criptazione HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1x (EAP-TLS), registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata
Protocolli di rete
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, syslog sicuro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
API (interfaccia per la programmazione di applicazioni)
API aperte per integrazione software.

Profilo G di ONVIF®, profilo M di ONVIF®, profilo S di ONVIF® e profilo T di ONVIF®, specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org
Condizioni degli eventi
Stato del dispositivo: Sopra la temperatura di esercizio, sopra o sotto la temperatura di esercizio, sotto la temperatura di esercizio, guasto ventola, indirizzo IP rimosso, interruzione della connessione di rete, nuovo indirizzo IP, urto rilevato, errore di archiviazione, pronto all'uso, all'interno dell'intervallo della temperatura di esercizio, edge storage, registrazione in corso, interruzione archiviazione
I/O: attivazione manuale, ingresso virtuale
PTZ: malfunzionamento PTZ, movimento PTZ: telecamera 1, posizione preset PTZ raggiunta: telecamera 1, PTZ pronta
Pianificato e ricorrente: Evento pianificato
Video: modalità giorno/notte, flusso dal vivo aperto
Azioni eventi
Modalità giorno/notte, vai alla posizione preset, giro di ronda, caricamento di immagini o clip video tramite FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail, notifica a e-mail, HTTP, HTTPS, TCP e trap SNMP, sovrapposizione testo, testo con priorità, registra video su scheda di memoria e condivisione di rete, modalità WDR
Supporti di installazione incorporati
Contatore di pixel
Object Analytics
Classi oggetto: esseri umani, veicoli
Condizioni di attivazione: attraversamento linea, oggetto nell'area, tempo nell'areaBETA
Fino a 10 scenari
Metadati visualizzati con traiettorie e riquadri delimitatori del testo con codice colore
Poligono aree di inclusione/esclusione
Configurazione della prospettiva
Evento di allarme movimento ONVIF
Metadati
Dati oggetto: Classi: persone, volti, veicoli, targhe
Attendibilità, posizione
Applicazioni
Include
analisi degli oggetti
video motion detection, protezione da oggetti in movimento, fence guard, protezione da circolazione sospetta, advanced gatekeeper, autotracker 2
Supporto per l'abilitazione dell'installazione di applicazioni di terze parti
Sicurezza edge
Software: firmware firmato, protezione ritardo forza bruta, autenticazione digest, protezione mediante password, criptazione scheda di memoria AES-XTS-Plain64 256 bit
Hardware: Avvio sicuro
Protezione della rete
IEEE 802.1x (EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 PKI certificato, filtro indirizzi IP
Alloggiamento
Classe IP66, NEMA 4X e IK10
Custodia in alluminio, cupola in policarbonato (PC)
Colore: bianco NCS S 1002-B, mascherina riverniciabile
Sostenibilità
Senza PVC
Alimentazione
PoE+ midspan con 1 porta: 100-240 V CA, max. 37 W
IEEE 802.3at, Tipo 2 Classe 4
Consumo telecamera: tipico 8 W, max 16 W
(Midspan PoE+ non incluso)
Connettori
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Connettore push-pull RJ45 (IP66) incluso
Dispositivo di archiviazione
supporto per scheda di memoria SD/SDHC/SDXC
Supporto per la codifica della scheda di memoria (AES-XTS-Plain64 256 bit)
Registrazione su dispositivo NAS (Network Attached Storage)
Per raccomandazioni relative alla scheda di memoria e NAS (network attached storage), consulta la pagina Web del produttore
Condizioni di funzionamento
Da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F)
Temperatura massima intermittente 55° C
Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Condizioni di immagazzinaggio
Da -40°C a 65°C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Approvazioni
EMC
EN 50121-4, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A),IEC 62236-4, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A
Sicurezza
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252
Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, EC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X 
Rete
NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Dimensioni
Altezza: 217 mm
ø 188 mm
Peso
2,5 kg
Lingue
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale
Garanzia
Garanzia di 5 anni