AXIS P3288-LVE Dome Camera
Cette caméra alimentée par l'IA offre une excellente qualité d'image de 8 MP, même dans des conditions météorologiques et des environnements difficiles. Basée sur un ensemble de puces (9e gén.), elle offre des performances accélérées pour des applications d'analyses impressionnantes en périphérie. Par exemple, les analyses d'objets permettent de détecter, classer, suivre et compter les personnes, les véhicules et les types de véhicules. En outre, l'analyse audio du fabricant vous informera en cas d'événement pertinent, même en l'absence d'indication visuelle. Cette caméra robuste, utilisable en extérieur et conforme aux normes IK10, IP66 et NEMA 4X, est à la fois anti-vandalisme et résistante aux chocs. De plus, un module de calcul cryptographique, c'est-à-dire une plateforme de cybersécurité matérielle, protège le dispositif et interdit tout accès non autorisé aux informations sensibles.
• Excellente qualité d'image en 8 MP
• Analyses de nouvelle génération alimentées par l'intelligence artificielle. 
• Grand angle ou téléobjectifs disponibles 
• Analyses audio du fabricant préinstallées
• Cybersécurité intégrée avec le module cryptographique 

Capteur d’image
Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/1,8”
Taille des pixels 2 μm
Objectif
Vari focal, 4,4–14,6 mm, F1.65–3.65
Champ de vision horizontal : 103°–29°
Champ de vision vertical : 56°–17°
Distance de mise au point minimale : 1 m (3,28 pi)
Correction infrarouge, zoom à distance et mise au point, contrôle P-Iris
Jour et nuit
Masque IR automatique
Éclairage minimum
Couleur : 0,11 lux à 50 IRE, F1.65
N/B : 0,03 lux à 50 IRE, F1.65
0 lux avec éclairage infrarouge activé
Vitesse d’obturation
1/66500 s à 2 s
Réglage de la caméra
Panoramique ±190°, inclinaison -50 à +80°, rotation ±95°
Modèle de système sur puce
Chipset du fabricant (9e gén.)
Flash
RAM de 2 Go, mémoire flash de 8 Go
Capacités de calcul
Processeur de deep learning (DLPU)
Compression vidéo
Profils de base, principal et avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC)
Profil principal H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC)
AV1
Motion JPEG
Résolution
16:9: 3840x2160
16:10:2560x1600
4:3: 2592x1944
Fréquence d’image
Jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) dans toutes les résolutions
Flux vidéo
Jusqu'à 20 flux vidéo uniques et configurables
Technologie à faibles besoins en bande passante et stockage en AV1, H.264 et H.265
Fréquence d'images et bande passante contrôlables
H.264/H.265/AV1 VBR/ABR/MBR
Mode faible latence
Indicateur de diffusion vidéo
Rapport signal/bruit :
> 55 dB
Plage dynamique étendue (WDR)
technologie d'imagerie WDR avancée : jusqu'à 120 dB en fonction de l'emplacement
Diffusion multi-vues
Jusqu'à 7 zones de vue détourées individuellement
Réduction du bruit
Filtre spatial (réduction de bruit 2D)
Filtre temporel (réduction de bruit 3D)
Paramètres d'image
Saturation, contraste, luminosité, netteté, balance des blancs, seuil jour/nuit, contraste local, courbe des gammas, mode d'exposition, zones d'exposition, désembuage, correction de la distorsion en barillet, compression, rotation : 0°, 90°, 180°, 270° y compris Corridor Format, mise en miroir, incrustation dynamique de texte et d'image, widget d'incrustation, masques de confidentialité, ouverture cible
Panoramique, Inclinaison et Zoom (PTZ)
PTZ numérique, positions préréglées
Tour de garde limité, file d'attente de contrôle, indicateurs de direction à l'écran
Enregistrement de rondes (max. 10, durée max. 16 minutes chacune), ronde de contrôle (max. 100), vitesse de zoom réglable
Protocoles réseau
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog sécurisé (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Adresse lien-local (sans configuration)
Application Programming Interface (interface de programmation d’applications)
API ouverte pour intégration logicielle.

Profil G ONVIF®, profil M ONVIF®, profil S ONVIF® et profil T ONVIF®, caractéristiques disponibles sur onvif.org
Commandes à l'écran
Mise au point automatique
Changement de mode jour/nuit
Désembuage
Plage dynamique étendue (WDR)
Indicateur de diffusion vidéo
Éclairage IR
Masques de confidentialité
Clip multimédia
Régulateur de chaleur
Conditions de l'événement
Application
État du périphérique :au dessus/en dessous/dans les limites de la plage de température de fonctionnement, boîtier ouvert, adresse IP bloquée/supprimée, flux de données vidéo en direct actif, réseau perdu, nouvelle adresse IP, système prêt
Stockage edge : enregistrement en cours, interruption du stockage, problèmes d'état du stockage détectés
E/S : entrée numérique, déclenchement manuel, entrée virtuelle
MQTT : sans état
Programmés et récurrents : programme
Vidéo : dégradation du débit binaire moyen, mode jour-nuit, sabotage
Déclenchement d'actions en cas d'événement
Mode jour-nuit
Defog (Désembuage) : Définir le mode désembuage, définir le mode Désembuage tant que la règle est active
E/S : activer/désactiver l'E/S une fois, activer/désactiver l'E/S tant que la règle est active
Éclairage : utiliser les projecteurs, utiliser les projecteurs tant que la règle est active
LED : LED d'état clignotante, LED d'état clignotante tant que la règle est active
MQTT : publication
Notification : HTTP, HTTPS, TCP et e-mail
Incrustation de texte
Enregistrements : carte SD et partage réseau
Sécurité : effacer la configuration
Pièges SNNP : envoyer, envoyer tant que la règle est active
Images ou clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau et e-mail
Mode WDR
Aides à l'installation intégrées
Compteur de pixels, mise au point et zoom à distance, image redressée, grille de niveau
Applications
Inclus
analyse d'objets, analyse de l'intégrité des images, analyse audio du fabricant, métadonnées de scène, protection de la vie privée en direct, détection de mouvement vidéo
Compatible
détection périmétrique, vérification de plaques d'immatriculation
Object Analytics
Classes d'objets : humains, véhicules (types : voitures, bus, camions, vélos, autre)
Scénarios : franchissement de ligne, objet dans la zone, temps dans la zone, comptage de lignes croisées, occupation dans la zone, détection du talonnage, surveillance PPIBETA, mouvement dans la zone, franchissement de ligne de mouvement
Jusqu'à 10 scénarios
Autres fonctions : objets déclenchés visualisés avec trajectoires, matrices de caractères et tableaux à codes couleurs
Zones d'inclusion et d'exclusion polygone
Configuration de la perspective
Événement d'alarme de mouvement ONVIF
Image Health Analytics
Paramètres de détection :
Sabotage : image bloquée, image redirigée
Dégradation de l'image : image brouillée, image sous-exposée
Autres fonctions : sensibilité, période de validation
Analyse audio
Fonctionnalités : niveau de pression sonore, détection audio adaptative, classification audio
Classes audio : cri, hurlement, bris de verre, parole
Métadonnées des événements : détections audio, classifications
Métadonnées de scène
Classes d'objets : humains, visages, véhicules (types : voitures, bus, camions, vélos), plaques d'immatriculation
Attributs de l'objet :  couleur du véhicule, couleur des vêtements (haut ou bas du corps), confiance, position
Données audio : niveau audio
Marquages de produit
UL/cUL, CE, KC, EAC, VCCI, RCM, ICES, UKCA, FCC
Chaîne d’approvisionnement
Conforme aux exigences de la TAA
CEM
CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50124-4, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australie/Nouvelle-Zélande :  RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada : ICES(A)/NMB(A)
Japon : VCCI Classe A
Corée : KS C 9835, KS C 9832 Classe A
États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A
Transport ferroviaire : IEC 62236-4
Protection
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 éd.3, IEC/EN/UL 62368-1 éd.3, IEC/EN 62471 groupe de risque exempté
Environnement
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X
Réseau
NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Cybersécurité
ETSI EN 303 645, Label de Sécurité Informatique BSI, FIPS 140
Sécurité locale
Logiciel : SE signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest et flux d'identifiants client/par code d'autorisation OAuth 2.0 RFC6749 OpenID pour la gestion centralisée des comptes ADFS, protection par mot de passe, module cryptographique (FIPS 140-2 niveau 1)
Matériel : plate-forme de cybersécurité du module cryptographique
Keystore sécurisé : Élément sécurisé (CC EAL 6+, FIPS 140-3 niveau 3), sécurité intégrée sur processeur (TEE)
Identifiant du périphérique du fabricant, vidéo signée, démarrage sécurisé, système de fichiers crypté (AES-XTS-Plain64 256bit)
Sécurité réseau
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de certification X.509, pare-feu basé sur l'hôte
Boîtier
Certification IP66, NEMA 4X et IK10
Dôme enduit en polycarbonate
Boîtier en plastique et protection étanche
Couleur : blanc NCS S 1002-B
Pour des instructions concernant la peinture, accédez à la page d'assistance du produit. Pour plus d'informations sur l'impact sur la garantie, consultez la page /warranty-implication-when-repainting.
Ce produit peut être repeint.
Fixation
Support de fixation avec trous pour boîte de jonction (double, simple et octogonale 4“)
Alimentation
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3
12,9 W max., 5,5 W par défaut (chauffage éteint, IR éteint)
Fonctions : compteur d'alimentation
Capteurs environnementaux
Capteurs environnementaux grâce aux accessoires de la technologie de conversion des ports. Pour plus d'informations, voir Accessoires en option.
Fonction E/S
E/S : Bloc terminal pour une entrée/sortie numérique supervisée configurable (sortie 12 V CC, charge max. 25 mA)
Connecteurs
Réseau : RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
E/S : bloc terminal à 4 broches 2,5 mm, pour 1 entrée et 1 sortie d'alarme
Capteur
Capteur acoustique
Éclairage IR
IR avec LED 850 nm longue durée de vie, basse consommation
Portée de 40 m ou plus en fonction de la scène
Stockage
Compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC
Prise en charge du cryptage des cartes SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Enregistrement dans un espace de stockage réseau (NAS)
Pour obtenir des conseils sur la carte SD et l'unité de stockage réseaux, reportez-vous à la page Web du fabricant
Conditions de fonctionnement
Température : de -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
Température maximale conformément à la norme NEMA TS 2 (2.2.7) : 74 °C (165 °F)
Température de démarrage : -30 °C (-22 °F)
Humidité : Humidité relative de 10 à 100 % (sans condensation)
Conditions de stockage
Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité : Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Dimensions
Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.
Surface projetée réelle (EPA) : 0,023 m2 (0,075 pi2)
Poids
860 g (1,9 lb)
Contenu de la boîte
Caméra, protection étanche, guide d'installation, connecteur de bloc terminal, protège-connecteur, joint de câble, clé d'authentification du propriétaire
Langues
Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Chinois traditionnel, Néerlandais, Tchèque, Suédois, Finnois, Turc, Thaï, Vietnamien
Garantie
Garantie de 5 ans
Contrôle des substances
Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu
Matériaux
Contenu en plastique à base de carbone renouvelable : 45 % (produits bio : 43 %, capture carbone : 2 %)
Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit
Responsabilité environnementale

Le fabricant est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org
Détecter, Observer, Reconnaître, Identifier (DORI)
 	Définition DORI	Distance (grand angle)	Distance (téléobjectif)	
Détection	25 px/m (8 px/pied)	88 m (289 pi)	292 m (958 pi)	
Observer	63 px/m (19 px/pi)	35 m (115 pi)	116 m (380 pi)	
Reconnaître	125 px/m (38 px/pied)	18 m (59 pi)	58 m (190 pi)	
Identification	250 px/m (76 px/pied)	9 m (~30 pi)	29 m (95 pi)	
Les valeurs DORI sont calculées en utilisant des densités de pixels pour différents cas d'utilisation, comme recommandé par la norme EN-62676-4. Les calculs utilisent le centre de l'image comme point de référence et prennent en compte la distorsion de l'objectif. La possibilité de reconnaître ou d'identifier une personne ou un objet dépend de facteurs tels que le mouvement d'un objet, la compression vidéo, les conditions d'éclairage et la mise au point de la caméra. Utilisez des marges lors de la planification. La densité de pixels varie selon l'image et les valeurs calculées peuvent différer des distances dans le monde réel.	
Principales fonctionnalités et technologies
Analyse audio
L'analyse audio du fabricant utilise une détection audio adaptative pour générer des alarmes en cas d'augmentations soudaines du volume sonore. Grâce à des classificateurs basés sur l'IA, elle peut détecter les cris et les hurlements. Vous pouvez également obtenir une confirmation supplémentaire en combinant l'analyse audio et l'analyse vidéo. Cette application intelligente ne transmet que des métadonnées, garantissant ainsi la protection de la confidentialité. Cette application est préinstallée sans frais supplémentaires.
Cybersécurité intégrée
Le module de calcul cryptographique est sécurisé (module ou élément sécurisé). Il conserve l'identifiant du périphérique du fabricant de manière sécurisée et permanente.
L’amorçage sécurisé est un processus d’amorçage constitué d’une chaîne ininterrompue de logiciels validés par cryptographie, commençant dans la mémoire immuable (ROM d’amorçage). Basé sur un système d'exploitation signé, le démarrage sécurisé garantit qu'un périphérique ne peut démarrer qu'avec le logiciel de périphérique autorisé. Le démarrage sécurisé garantit que le périphérique du fabricant est complètement exempt d'éventuels logiciels malveillants après la restauration des valeurs par défaut.
Le système d'exploitation signé est mis en œuvre par le fournisseur du logiciel, qui signe l'image du logiciel avec une clé privée secrète. Lorsque cette signature est associée au logiciel, le périphérique valide le logiciel avant d'accepter et de l'installer. Si le périphérique détecte que l'intégrité du logiciel est compromise, il rejette la mise à niveau. Le système d'exploitation signé est basé sur la méthode de cryptage RSA à clé publique reconnue par le secteur.
TPM est l'abréviation de Trusted Platform Module (module de plate-forme de confiance). Un TPM est un composant qui procure un ensemble de fonctions cryptographiques adaptées à la protection des informations contre les accès non autorisés. La clé privée est stockée dans le TPM et ne le quitte jamais. Toutes les opérations cryptographiques nécessitant l’utilisation de la clé privée sont envoyées au TPM pour traitement. Cette méthode garantit que la partie secrète du certificat reste sécurisée même en cas de faille de sécurité.
Live Privacy Shield
Surveillez à distance les activités à l'intérieur et à l'extérieur tout en préservant la confidentialité en temps réel.
Avec le masquage dynamique basé sur l'IA, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez masquer ou flouter tout en respectant les règles et réglementations protégeant la confidentialité et les données personnelles. L'application permet de masquer des objets en mouvement et immobiles tels que des humains, des plaques d'immatriculation ou des arrière-plans. L'application fonctionne en temps réel et sur des flux vidéo en direct et enregistrés. 
Intelligence artificielle (IA)
La fonctionnalité d'IA doit permettre d'identifier et de catégoriser les individus et les véhicules. L'interface de configuration du dispositif doit permettre la détection soit de personnes, soit de véhicules, soit des deux.
L'algorithme de détection et classification des individus et des véhicules par IA doit être préconfiguré par le fabricant, en employant les principes du Deep Learning. 
Le dispositif contenant la fonctionnalité IA doit fournir un accès direct à la fonctionnalité, sans application supplémentaire pour le dispositif. 
En cas de détection, les objets sont signalés par des cadres rouges pour les personnes et des cadres bleus pour les véhicules, accompagnés de l'icône de classification correspondante.
Technologie d'imagerie WDR avancée
Le périphérique doit prendre en charge la technologie d'imagerie avancée à plage dynamique étendue (WDR) à orientation criminalistique.
La technologie d'imagerie avancée à plage dynamique étendue (WDR) et à orientation médico-légale doit utiliser des techniques de double exposition et d'amélioration du contraste local pour générer des images optimisées pour des objectifs médico-légaux.
La technologie d'imagerie WDR avancée avec capture dynamique doit permettre de composer des images avec des temps d'exposition variables.
La technologie d'imagerie WDR avancée avec contraste dynamique doit utiliser une approche d'amélioration du contraste restreinte, caractérisée par des artefacts minimaux dans la plage dynamique restreinte. Cette méthode repose sur une seule exposition afin de garantir des performances optimales dans les scènes présentant des mouvements considérables.
La technologie d'imagerie WDR avancée à orientation médico-légale doit privilégier l'application médico-légale et la qualité visuelle par rapport aux valeurs élevées en décibels (dB).