AXIS P9117-PV Corner Camera 
Este producto ofrece una vista panorámica de 360° sin puntos ciegos. Esta cámara esquinera de 6 MP incluye tecnología avanzada para poca luz y Axis Forensic WDR para obtener colores reales y grandes detalles en condiciones de luz difíciles o casi oscuridad. TP9801 Cover Steel también está disponible como accesorio. Al contar con una unidad de procesamiento de aprendizaje profundo, es posible ejecutar potentes análisis en el borde. Por ejemplo, la analítica de objetos puede detectar y clasificar diferentes objetos de interés. Con un micrófono integrado, está listo para el análisis de audio. Además, el módulo de computación criptográfica, una plataforma de ciberseguridad basada en hardware, salvaguarda el dispositivo. 
• Cobertura completa y sin puntos ciegos
• 6 MP con objetivo estereográfico
• Micrófono integrado y Audio Analytics
• Protección a prueba de agresiones (IK10) y frente al polvo (IP66)
• Ciberseguridad incorporada con módulo de computación criptográfico

El fabricante ofrecerá, sin coste adicional, actualizaciones a nuevas versiones de software de la misma versión principal a lo largo de toda la vida útil de la versión.
La analítica integrada dispone de un servicio técnico gratuito durante el periodo de la garantía.
El contratista o el subcontratista designado deberán enviar las credenciales de la certificación completada del fabricante, verificada por una organización independiente, como prueba de que se poseen los conocimientos pertinentes.
La unidad principal debe estar fabricada por una empresa que haya firmado y apoye la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas según lo definido por las Naciones Unidas en www.unglobalcompact.org//

Sensor de imagen
CMOS RGB de barrido progresivo de 1/1,8"
Objetivo
1.1 mm, F2.2
Vista completa (1:1) :
Campo horizontal de la vista: 176°
Campo de visión vertical 176°
Vista de esquina (4:3) :
Campo horizontal de la vista: 115°
Campo de visión vertical 100°
Iris fijo, enfoque fijo, corrección por infrarrojos
Funcionalidad día/noche
Filtro bloqueador IR automático
Iluminación mínima
Color: 0,17 lux a 50 IRE, F2.2
B/W: 0,04 lux a 50 IRE, F2.2
Velocidad de obturación
De 1/33 500 s a 1/5 s
Ajuste del ángulo de la cámara
Giro digital: ±180°
Modelo de sistema en chip
Chipset propio del fabricante (octava generación)
Memoria
2048 MB de RAM, 8192 MB de Flash
Capacidades informáticas
Unidad de procesamiento de aprendizaje profundo (DLPU)
Compresión de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Baseline perfil, Main perfil y High perfil
H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main perfil
Motion JPEG
Resolución
Vista general: de 2160x2160 a 160x160 (1:1)
Vista de esquina: 2048x1536 a 320x240 (4:3)
Vista de esquina: De 2048x1152 a 256x144 (16:9)
Velocidad de imagen
sin WDR: 50/60 imágenes por segundo a 50/60 Hz
con WDR: hasta 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz)
Transmisión de vídeo
Múltiples transmisiones configurables individualmente en H.264, H.265 y Motion JPEG

Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Indicador de transmisión de vídeo
WDR
tecnología avanzada de imágenes WDR: Hasta 120 dB en función de la escena
Reducción de ruido
Filtro espacial (reducción de ruido 2D)
Filtro temporal (reducción de ruido 3D)
Configuración de imagen
Saturación, contraste, brillo, nitidez, contraste local, mapeado de tonos, balance de blancos, umbral día/noche, modo de exposición, zonas de exposición, compresión, duplicación de imágenes, superposición dinámica de texto e imagen y máscara de privacidad poligonal
Movimiento horizontal/vertical y zoom
PTZ digital de áreas de visión, PT digital de esquina, posiciones predefinidas, rondas de vigilancia
Características de audio
Control automático de ganancia
Emparejamiento de altavoces
Transmisión de audio
Bidireccional (full-duplex)
Entrada de audio
Entrada mediante emparejamiento de altavoces o tecnología portcast
Ecualizador gráfico de 10 bandas
Micrófono integrado (desactivado de forma predeterminada)
Salida de audio
Salida mediante emparejamiento de altavoces o tecnología portcast
Codificación de audio
LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz Tasa de bits configurable
Protocolos de red
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, dirección de enlace local (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR
Interfaz de programación de aplicaciones
API abierta para la integración de software. La aplicación incluye native SDK y Computer Vision SDK.

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T; las especificaciones están disponibles en onvif.org.
Compatibilidad con el protocolo de inicio de sesión (SIP) para la integración con sistemas de voz por IP (VoIP), de punto a punto o integrados con SIP/PBX.
Controles en pantalla
Máscaras de privacidad
Clip multimedia
Condiciones de evento
Audio: Audio detection (Detección de audio)
Estado del dispositivo: por encima de la temperatura de funcionamiento, por encima o por debajo de la temperatura de funcionamiento, por debajo de la temperatura de funcionamiento, dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento, dirección IP eliminada, nueva dirección IP, pérdida de conexión a la red, sistema preparado, secuencia en directo activa
Almacenamiento en el extremo: grabación en curso, alteración del almacenamiento, problemas de estado de almacenamiento detectados
E/S: activación manual, entrada virtual
MQTT: suscribirse
Programado y recurrente: programador
Vídeo: degradación de la velocidad de bits promedio, modo día-noche, manipulación
Acciones de eventos
Modo día-noche
MQTT: publicar
Notificación: HTTP, HTTPS, TCP y correo electrónico
Superposición de texto
Recordings (Grabaciones): Tarjeta SD y red compartida
Trampas de SNMP: enviar, enviar mientras la regla esté activa
LED de estado
Carga de imágenes o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso de red compartido y correo electrónico
modo WDR
Ayudas de instalación integradas
Contador de píxeles, giro digital, cuadrícula de nivel
Object Analytics
Clases de objeto: personas, vehículos (tipos: coches, autobuses, camiones, motos)
Características: cruce de línea, objeto en zona
Hasta 10 escenarios
Metadatos visualizados con trayectorias y cuadros limitadores codificados mediante colores y tablas
Áreas de inclusión y exclusión por polígonos
Evento de alarma de movimiento ONVIF
Metadatos
Datos de objetos: Clases: personas, rostros, vehículos (tipos: coches, autobuses, camiones, motos), matrículas 
Confianza, posición
Datos de eventos: referencia de activación, escenarios, condiciones de activación
Aplicaciones
Incluida
object analytics, video motion detection, alarma antimanipulación activa, detección de audio, detector de estado de la puerta del ascensor
Compatibilidad
Compatible con la instalación de aplicaciones de terceros
Marcas de productos
BIS, CE, ICES, KC, RCM, UKCA, UL/cUL, VCCI, WEEE
Cadena de suministro
Cumple los requisitos de TAA
EMC
EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
Australia/Nueva Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A,
Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A),
Japón: VCCI Clase A,
Korea:KS C 9835, KS C 9832 Clase A,
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A
Seguridad
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 ed. 3, IS 13252
Ambiental
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 Class IK10, IEC 60721-3-5 Class 5M3 (Vibraciones, golpes)
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
Red
NIST SP500-267
Seguridad perimetral
Software: Firmware firmado, protección contra retrasos por fuerza bruta, autenticación Digest, protección con contraseña, cifrado de tarjeta SD AES-XTS-Plain64 de 256 bits
Hardware: Plataforma de ciberseguridad de módulo de computación criptográfico
Elemento seguro (CC EAL 6+), seguridad de sistema en un chip (TEE), ID de dispositivo del fabricante, almacén de claves seguro, vídeo firmado, arranque seguro, sistema de archivos cifrado (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Seguridad de red
IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 Certificado PKI, firewall basado en host
Carcasa
IP66, clasificación IK10
Domo con revestimiento rígido de policarbonato
color: White NCS S 1002–B
Para consultar las instrucciones de repintado y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio distribuidor
Montaje
Para montaje en esquinas en 2 o 3 superficies (pared + pared o pared + techo)
Alimentación
Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3
3,7 W típicos, 5.3 W máx.
Conectores
Red: Shielded RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Conectividad de audio y E/S a través de Interfaces de audio y E/S Mk II con tecnología portcast
Almacenamiento
Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC.
Grabación en almacenamiento en red (NAS)
Para consultar las recomendaciones de tarjeta SD y almacenamiento en red tipo NAS, consulte la página web del fabricante
Condiciones de funcionamiento
De -15 °C a 50 °C
Humedad relativa: del 10 al 85 % (sin condensación)
Temperatura máxima de funcionamiento (intermitente): 55 °C
Temperatura mínima de arranque: –15 °C
Condiciones de almacenamiento
De -40 °C a 65 °C
Dimensiones
Alto: 92 mm
Anchura: 146 mm
Profundidad: 122 mm
Peso
760 g
Contenido de la caja
Cámara, guía de instalación, montaje de herramienta RJ45, juntas de tornillo adicionales, junta de cable adicional, clave de autenticación del propietario
Idiomas
Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, chino tradicional, portugués, polaco
Garantía
Garantía de 5 años
Control de sustancias
Sin PVC, sin BFR/CFR conforme a la norma JS709 de JEDEC/ECA
RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006.
Materiales
Contenido de plástico basado en carbono renovable: 73 % (reciclado)
Se ha evaluado para encontrar minerales en conflicto de acuerdo con las guías de la OCDE.
Responsabilidad medioambiental

El fabricante es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org
Detectar, observar, reconocer, identificar (DORI)
Centro	Definición de DORI	Distancia	
Detectar	25 px/m	21,3 m	
Observar	63 px/m (19 px/pie)	8,5 m	
Reconocer	125 px/m (38 px/pie)	3.6 m (11,8 ft)	
Identificar	250 px/m (76 px/pie)	2.1 m (6,9 ft)	
Los valores DORI se calculan utilizando densidades de píxeles para diferentes casos de uso, tal y como recomienda la norma EN-62676-4. Los cálculos utilizan el centro de la imagen como punto de referencia y consideran la distorsión del objetivo. La posibilidad de reconocer o identificar a una persona u objeto depende de factores como el movimiento del objeto, la compresión de vídeo, las condiciones de iluminación y el enfoque de la cámara. Utilice márgenes al planificar. La densidad de píxel varía en cada imagen y los valores calculados pueden variar con respecto a las distancias del mundo real.	
Esquina	Definición de DORI	Distancia	
Detectar	25 px/m	30.2 m (99,1 ft)	
Observar	63 px/m (19 px/pie)	120 m	
Reconocer	125 px/m (38 px/pie)	6,0 m	
Identificar	250 px/m (76 px/pie)	3,0 m	
Los valores DORI se calculan utilizando densidades de píxeles para diferentes casos de uso, tal y como recomienda la norma EN-62676-4. Los cálculos utilizan la esquina de la imagen como punto de referencia y consideran la distorsión del objetivo. La posibilidad de reconocer o identificar a una persona u objeto depende de factores como el movimiento del objeto, la compresión de vídeo, las condiciones de iluminación y el enfoque de la cámara. Utilice márgenes al planificar. La densidad de píxel varía en cada imagen y los valores calculados pueden variar con respecto a las distancias del mundo real.	
Características y tecnologías clave
Inteligencia artificial (IA)
La función de IA debe detectar y clasificar personas y vehículos. El menú de configuración del dispositivo debe permitir detectar solo personas, solo vehículos, o las dos cosas. 
El fabricante configura la función de IA para detectar y clasificar personas y vehículos. La función se basa en principios de aprendizaje profundo. 
El dispositivo que proporciona la función de IA debe hacer que esté disponible directamente, sin que se necesiten otras aplicaciones del dispositivo. 
Los objetos detectados deben resaltarse con recuadros rojos en el caso de las personas y azules en el de los vehículos, con un icono que indique clasificación.
Ciberseguridad integrada
El módulo de procesamiento criptográfico es un módulo seguro (módulo seguro o elemento seguro) en el que el ID del dispositivo del fabricante se instala y almacena de forma segura y permanente.
El arranque seguro es un proceso de arranque que consta de una cadena ininterrumpida de software validado criptográficamente, comenzando por la memoria inmutable (ROM de arranque). Al estar basado en firmware firmado, el arranque seguro garantiza que un dispositivo pueda iniciarse solo con un firmware autorizado. El arranque seguro garantiza que el dispositivo del fabricante se ha limpiado completamente del posible malware tras una configuración predeterminada de fábrica.
El firmware firmado lo implementa el proveedor del software, que firma la imagen de firmware con una clave privada que se mantiene en secreto. Cuando un firmware tiene adjunta esta firma, un dispositivo validará el firmware antes de aceptarlo e instalarlo. Si el dispositivo detecta que la integridad del firmware está comprometida, se rechazará la actualización del firmware. El firmware firmado se basa en el método de cifrado de clave pública RSA aceptado por el sector.
TPM son las siglas de Módulo de plataforma de confianza en inglés. Un TPM es un componente proporciona un conjunto de características criptográficas adecuadas para proteger la información contra accesos no autorizados. La clave privada se almacena en el TPM y nunca abandona el TPM. Todas las operaciones criptográficas que requieren el uso de la clave privada se envían al TPM para su procesamiento. Esto garantiza que la parte secreta del certificado permanecerá segura incluso en caso de violación de seguridad.
Tecnología avanzada de imágenes WDR
La tecnología de imágenes WDR avanzada con captura forense debe combinar la exposición doble y la mejora del contraste local para proporcionar imágenes que ofrezcan la máxima capacidad de uso forense. 
La tecnología de imágenes WDR avanzada con captura dinámica debe poder combinar imágenes con distintos tiempos de exposición. 
La tecnología de imágenes WDR avanzada con contraste dinámico debe usar un método de mejora del contraste con rango dinámico limitado, pero con muy pocos defectos. Este método debe utilizar una sola exposición para garantizar que el rendimiento es de calidad en escenas con mucho movimiento.
La tecnología de imágenes WDR avanzada para uso en la investigación debe priorizar la capacidad de uso forense y la calidad de imagen por encima de valores de dB más altos. 
Tecnología avanzada para condiciones de poca luz
La tecnología avanzada para condiciones de poca luz debe ofrecer a las cámaras de red una sensibilidad de luz extrema, de forma que la cámara quede siempre en modo día y siga generando imágenes en color. En situaciones de vigilancia, el color puede ser un factor esencial que permita la identificación de personas, objetos o vehículos. 
Las cámaras con tecnología avanzada para condiciones de poca luz deben poder utilizar tiempos de exposición cortos para reducir al mínimo el desenfoque y el ruido.
La tecnología avanzada para condiciones de poca luz debe combinar objetivos y sensores de imagen de gran calidad optimizados para la vigilancia con algoritmos de procesamiento de imagen digital integrados en el sistema en un chip. 
Tecnología de compresión de vídeo
La tecnología de compresión de vídeo debe facilitar el uso de altas resoluciones, lo que aumenta las opciones de uso forense y reduce los costes de almacenamiento. 
La tecnología de compresión de vídeo debe ser una implementación de codificador de vídeo compatible con los estándares que reduzca los requisitos de ancho de banda y almacenamiento en una media del 50 % como mínimo en relación con los métodos estándar. 
Los detalles importantes y el movimiento deben conservarse con alta calidad. El resto de la información de la imagen debe filtrarse más para hacer un uso óptimo del ancho de banda disponible. 
La tecnología consta de una colección de algoritmos que analizan el flujo de vídeo en tiempo real: 
• Regiones dinámicas de interés (ROI: identifica las regiones de interés en función de objetos, personas o movimiento en la escena y aplica el nivel de compresión correcto desde un punto de vista forense.
• Grupo de imágenes dinámico (grupo de imágenes): la cámara envía los fotogramas I con mucho ancho de banda con menos frecuencia si no hay movimiento en la escena.
• FPS dinámico (imágenes por segundo): reduce la velocidad de bits cuando el movimiento en la escena es escaso o inexistente. La cámara captura y analiza el vídeo a velocidad de fotogramas máxima, pero los fotogramas innecesarios no se codifican. 

La tecnología de compresión de vídeo debe ser compatible con las funciones de las cámaras PTZ, Ultra HD 4K, cámaras multimegapíxel y cámaras panorámicas de 360 grados, limitación de FPS dinámico y omisión de fotogramas de FPS dinámico. 
La tecnología de compresión de vídeo debe admitir H.264 en todos los productos y compatibilidad adicional con H.265 en productos determinados para permitir la migración flexible durante un periodo prolongado.