AXIS Q1961-XTE Explosion-Protected Thermal Camera
Diseñada y certificada para zonas peligrosas de zona y división 2, esta cámara compacta y ligera con protección para entornos explosivos puede supervisar de forma remota temperaturas de -40 °C a 350 °C (de -40 °F a 660 °F). Recibirá una notificación si la temperatura supera o desciende por debajo de un umbral establecido. También enviará una notificación si la temperatura aumenta o disminuye demasiado rápido. Admite hasta 10 áreas de detección poligonal configurables y la lectura de temperatura localizada muestra la temperatura exacta en áreas específicas.
• Termométrica para medición de temperatura remota
• Áreas de supervisión de la temperatura configurables
• Lectura de temperatura localizada
• Certificaciones internacionales para zonas peligrosas
• Ciberseguridad integrada de serie

El contratista o el subcontratista designado deberán enviar las credenciales de la certificación completada del fabricante, verificada por una organización independiente, como prueba de que se poseen los conocimientos pertinentes.
La unidad principal debe estar fabricada por una empresa que haya firmado y apoye la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas según lo definido por las Naciones Unidas en www.unglobalcompact.org/

Sensor de imagen
Microbolómetro no refrigerado de 384x288 píxeles, tamaño de píxel de 17 μm.
Gama espectral: 8-14 μm
Objetivo
Atermalizada
Campo de visión horizontal: 55°, F1.18
Distancia de enfoque mínima: 1,3 m (4,3 pies)
Sensibilidad
NETD 40 mK @25C, F1.0
Rango de temperatura del objeto
De -40 °C a 350 °C (-40 °F a 662 °F)
Precisión de la temperatura
Por debajo de 120 °C (248 °F): ±5 °C (±9 °F) de precisión
Por encima de 120 °C (248 °F): ±15 % de precisión
Distancia de detección
Se recomienda que el tamaño de un objeto monitoreado cubra al menos 10x10 píxeles en 384x288.
General
Medidor de temperatura de punto, hasta 10 áreas de detección de temperatura de polígono
Modelo de sistema en chip
Chipset propio del fabricante (octava generación)
Flash
2048 MB RAM, 8192 MB Flash
Capacidad de computación
Unidad de procesamiento de deep learning (DLPU)
Compresión de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile
H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main perfil
Motion JPEG
Resolución
El sensor es de 384x288. La imagen puede ampliarse hasta 768x576.
Velocidad de fotogramas
Hasta 8,3 imágenes por segundo o 30 imágenes por segundo
Transmisión de vídeo
Hasta 20 flujos de vídeo únicos y configurables

Velocidad de imagen y ancho de banda controlables
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Indicador de transmisión de vídeo
Ajustes de la imagen
Contraste, brillo, nitidez, contraste local, zonas de exposición, compresión, rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido el formato pasillo, duplicación, superposición de texto e imagen, máscara de privacidad poligonal, estabilización de imagen electrónica, varias paletas de colores
Características de audio
Control de ganancia automático AGC
Emparejamiento de altavoces
Visualizador de espectro
Transmisión de audio
Dúplex configurable:
Un solo sentido (simplex, half-duplex)
Entrada de audio
Entrada por emparejamiento de altavoces
Ecualizador gráfico de 10 bandas
Entrada para micrófono externo no balanceado, alimentación de micrófono opcional de 5 V
Entrada digital, transformador de corriente de 12 V opcional
Entrada de línea no balanceada
Salida de audio
Salida por emparejamiento de altavoces
Codificación de audio
LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Velocidad de bits configurable
Protocolos de red
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), dirección de enlace local (ZeroConf)
Interfaz de programación de aplicaciones
API abierta para integración de software.

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T; las especificaciones están disponibles en onvif.org.
Controles en pantalla
Estabilización de imagen electrónica
Calefactor
Condiciones de evento
Aplicación: detección temprana de incendios
Audio, detección de audio, reproducción de clip de audio, reproducción actual del clip de audio
Llamada: estado, cambio de estado
Estado del dispositivo: por encima de la temperatura de funcionamiento, por encima o por debajo de la temperatura de funcionamiento, por debajo de la temperatura de funcionamiento, dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento, dirección IP eliminada, nueva dirección IP, red perdida, sistema preparado, protección contra sobrecorriente de transformador de corriente, secuencia en directo activa
Estado de entrada de audio digital
Almacenamiento local: grabación en curso, alteración del almacenamiento, problemas de estado de almacenamiento detectados
E/S: entrada digital, disparador manual, entrada virtual
MQTT: suscripción
Programados y recurrentes: programador
Vídeo: degradación media de la velocidad de bits, manipulación, detección de temperatura (por encima/por debajo/aumento/disminución)
Acciones de eventos
Clips de audio: reproducir, detener
E/S: alternar E/S una vez, alternar E/S mientras la regla esté activa
MQTT: publicar
Notificación: HTTP, HTTPS, TCP y correo electrónico
Superposición de texto
Memoria de vídeo o imágenes previa y posterior a la alarma para grabación o carga
Grabaciones: Tarjeta SD y recurso compartido de red
Trampas SNMP: enviar, enviar mientras la regla esté activa
Carga de imágenes o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico
Ayudas de instalación integradas
Contador de píxeles
Aplicaciones
Incluido
detección de movimiento en el vídeo, Motion Guard, Fence Guard, Loitering Guard, detección de incendios temprana, alarma antimanipulación activa, detección de audio
Compatible
Perimeter Defender
Compatible con la instalación de aplicaciones de terceros
Marcas de productos
ATEC, IECEx, cULus, IA, JPEx, KCs, PESO
Cadena de suministro
Cumple los requisitos de TAA
EMC
CISPR 35, CISPR 32 Clase A, EN 55035, EN 55032 Clase A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4
Australia/Nueva Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japón: VCCI Clase A
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A
Ferrocarril: IEC 62236-4
Seguridad
CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IS 13252
Entorno
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, ISO 21207 Método B, NEMA 250 Tipo 4X
Red
NIST SP500–267
Ciberseguridad
ETSI EN 303 645, etiqueta de seguridad informática BSI, FIPS 140
Explosión
IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, UL 60079-0, UL 60079-7, UL 60079-31, CSA C22.2 N.º 60079-0, CSA C22.2 N.º 60079-7, CSA C22.2 N.º 60079-31, CSA C22.2 N.º 213-17, UL121201
Certificaciones
ATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T135 °C Db
Certificado: UL 22 ATEX 2732X, UL 22 ATEX 2888X
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135 °C Db
Certificado: ULD 22.0011X
cULus:
Clase I Div 2 Grupos A, B, C, D T4
Clase II Div 2 Grupos E, F, G T135 °C T4
Clase III Div 2
Clase I Zona 2 AEx ec IIC T4 Gc
Zona 21 AEx IIIC T135 °C Db
Certificado: E525121
IA:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135 °C Db
Certificado: MASC S/23-8118X
PESO:
Ex ec IIC T4 Gc
Certificado: P603185/2
Corea:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135 °C Db
Certificado: 24-KA4BO-0713X y 24-KA4BO-0714X
JPEx:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135 °C Db
Certificado: DEK24.0037X
Seguridad perimetral
Software: sistema operativo firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta, autenticación digest y flujo de código de autorización OpenID OAuth 2.0 RFC6749 para la gestión centralizada de cuentas ADFS, protección de contraseñas
Hardware: plataforma de ciberseguridad de módulo de computación criptográfico
TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 nivel 2), elemento seguro (CC EAL 6+), seguridad de sistema en un chip (TEE), ID de dispositivo de fabricante, almacén de claves seguro, vídeo firmado, arranque seguro, sistema de archivos cifrado (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Seguridad de red
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 Certificado PKI, firewall basado en host
Carcasa
Con clasificación IP66, IP67, NEMA 4X e IK10
Ventana de mezcla de policarbonato, de aluminio y germanio
Color: gris NCS S 5502-B
Alimentación
Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3
4,3 W típicos, 12,95 W máx.
10-28 V CC, 4,1 W típicos, 12,95 W máx.
Conectores
Red: PoE apantallado RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
E/S: Bloque de terminales para 1 entrada de alarma supervisada y 1 salida (salida de 12 V CC, carga máx. 50 mA)
Audio: 3,5 mm mic/entrada de línea
Alimentación: Entrada CC, bloque de terminales
Almacenamiento
Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC
Grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS)
Para consultar las recomendaciones de tarjeta SD y almacenamiento en red tipo NAS, consulte la página web del fabricante
Condiciones de funcionamiento
De -30 °C a 60 °C
Humedad relativa del 10 al 100% (con condensación)
Condiciones de almacenamiento
De -40 °C a 65 °C (-40 °F to 149 °F)
Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Dimensiones
Para conocer las dimensiones totales del producto, consulte el plano de dimensiones de esta ficha técnica.
Área efectiva proyectada (EPA): 0,022 m2(0,24 pies2)
Peso
1,5 kg (3,3 lb)
Contenido de la caja
Cámara, guía de instalación, llave L TORX®, conectores de bloque de terminales, protector del conector, juntas de cable, clave de autenticación del propietario
Idiomas
Alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Garantía
Garantía de 5 años
Control de exportaciones
Este producto está sujeto a las normas de control de exportaciones y debe cumplir siempre las normativas aplicables, tanto nacionales como internacionales, de control de exportaciones o reexportaciones.
Control de sustancias
Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709
RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 EN IEC 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006.
Materiales
Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE
Responsabilidad medioambiental

El fabricante es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, lea más en unglobalcompact.org
Características y tecnologías clave
Ciberseguridad integrada de serie
El módulo de procesamiento criptográfico es un módulo seguro (módulo seguro o elemento seguro) en el que el ID del dispositivo del fabricante se instala y almacena de forma segura y permanente.
El arranque seguro es un proceso de arranque que consta de una cadena ininterrumpida de software validado criptográficamente, comenzando por la memoria inmutable (ROM de arranque). Al estar basado en el sistema operativo firmado, el arranque seguro garantiza que un dispositivo pueda iniciarse solo con un software de dispositivo autorizado. El arranque seguro garantiza que el dispositivo del fabricante se ha limpiado completamente del posible malware tras una configuración predeterminada de fábrica.
El sistema operativo firmado lo implementa el proveedor del software, que firma la imagen de software con una clave privada que se mantiene en secreto. Cuando un software tiene adjunta esta firma, un dispositivo validará el software antes de aceptarlo e instalarlo. Si el dispositivo detecta que la integridad del software está comprometida, se rechazará la actualización. El sistema operativo firmado se basa en el método de cifrado de clave pública RSA aceptado por el sector.
TPM es la abreviatura de Trusted Platform Module. Un TPM es un componente que proporciona un conjunto de características de cifrado adecuadas para proteger la información frente a accesos no autorizados. La clave privada se almacena en el TPM y nunca sale del TPM. Todas las operaciones criptográficas que requieren el uso de la clave privada se envían al TPM para su procesamiento. Esto garantiza que la parte secreta del certificado esté protegida incluso en caso de hackeo.
Paleta isotérmica
Se trata de un modo que permite al usuario seleccionar un rango de color para representar las distintas temperaturas de una escena. Cada color de una paleta isotérmica corresponde a un valor de temperatura concreto. El usuario puede elegir rangos de blanco y negro, rangos de color o una combinación entre ambos. La misma entrada, la radiación térmica medida, puede generar un aspecto visual distinto en función de cómo se asigne cada valor de píxel a un rango de color.
Imágenes térmicas
La cámara térmica debe ser capaz de activar eventos en un sistema de vigilancia basado en IP. Estos eventos pueden consistir en enviar avisos por correo electrónico al personal de seguridad designado o apuntar una cámara PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) al lugar donde se ha detectado algo.
La cámara térmica debe poder iniciar eventos “de extremo a extremo”, es decir, eventos que activen o controlen otro dispositivo en el extremo, como un altavoz conectado a la red. 
La cámara térmica debe admitir el uso de aplicaciones de analítica integradas. 
La cámara térmica funcionará principalmente en la gama LWIR (infrarrojos de longitud de onda larga), lo que facilita una mejor transmisión en condiciones marcadas por altas concentraciones de partículas en suspensión en el aire, como niebla y humo.
La cámara térmica debe cumplir los siguientes requisitos de resolución: 
• 1,5 píxeles son suficientes para la detección, ya que permiten al observador discernir la presencia de un objeto.
• 6 píxeles son suficientes para el reconocimiento, ya que el observador puede diferenciar un objeto de otro, como una persona situada delante de una valla.
• 12 píxeles son suficientes para la identificación, ya que permiten al observador reconocer un objeto y sus atributos, como una persona con una palanca en la mano.

La cámara térmica deberá incluir funciones integradas de reducción del ancho de banda.
La cámara térmica debe admitir la estabilización de imagen electrónica (EIS).
Zona/División 2
Las áreas peligrosas se dividen en zonas o divisiones, definidas por la probabilidad de que el material peligroso esté presente en una concentración inflamable en la atmósfera circundante.
Las áreas de la Zona/División 2 son menos peligrosas que las áreas de la Zona/División 1 y no es probable que se produzcan explosiones durante el funcionamiento normal.
Gracias a la protección “Ex e“ o “no incendiaria“, las cámaras certificadas para la Zona/División 2 ofrecen una mayor seguridad. Este método de protección contra explosiones garantiza que no se produzcan arcos ni chispas y que no se alcancen temperaturas excesivas durante el funcionamiento normal de los equipos eléctricos. De este modo, los equipos eléctricos con protección “Ex e“ no pueden inflamar gases ni polvo en entornos potencialmente combustibles.