AXIS Q2112-E Thermal Camera
Idéale pour la sécurité périmétrique, cette caméra thermique haute résolution offre une détection et une vérification fiables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout en protégeant la confidentialité. Elle est dotée d'un capteur puissant avec une sensibilité thermique extrêmement élevée pour un faible taux de fausses alarmes. Cinq objectifs sont disponibles. Elle peut être montée sur une unité de montage pour des vues dégagées à 360°. La fonction de détection périmétrique est disponible pour renforcer la protection. Bâtie sur une plateforme puissante, elle permet d'ajouter des analyses tierces. Grâce à la technologie bord à bord, vous pouvez facilement intégrer et déclencher d'autres périphériques, tels qu'un haut-parleur réseau. En outre, un module de calcul cryptographique assure la protection de votre périphérique et des informations sensibles contre tout accès non autorisé.
• Détection à haute résolution, faible taux de fausse alarme
• Options d'objectifs disponibles
• Options de montage flexibles
• Prise en charge d’analyses puissantes
• Cybersécurité intégrée avec un module cryptographique

Capteur d’image
Microbolomètre non refroidi 640 x 480 pixels, taille des pixels 17 μm.
Gamme spectrale : 8-14 μm
Objectif
Athermalisé
10 mm, F1.2
Champ de vision horizontal : 63°
Champ de vision vertical : 46°
Distance de mise au point proche : 2,8 m (9,2 pi)
19 mm, F1.0
Champ de vision horizontal : 31°
Champ de vision vertical : 24°
Distance de mise au point proche : 8,5 m (28 pi)
25 mm, F1.0
Champ de vision horizontal : 24°
Champ de vision vertical : 18,5°
Distance de mise au point proche : 18,5 m (61 pi)
35 mm, F1.2
Champ de vision horizontal : 17°
Champ de vision vertical : 13°
Distance de mise au point proche : 33 m (108 pi)
60 mm, F1.2
Champ de vision horizontal : 10°
Champ de vision vertical : 7,7°
Distance de mise au point proche : 84 m (276 pi)
Sensibilité
NETD <20 mK @25 °C, F1.0
Panoramique/inclinaison
Prise en charge de la ronde de contrôle avec jusqu'à 256 positions pré-définies (unité de positionnement vendue séparément)
Modèle de système sur puce
Chipset du fabricant (8e gén.)
Flash
RAM de 2048 Mo, mémoire Flash de 8192 Mo
Capacités de calcul
Processeur de deep learning (DLPU)
Compression vidéo
Profils de base, principal et avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC)
Profil principal H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC)
Motion JPEG
Résolution
Capteur de 640 x 480. L'image peut être proportionnée jusqu'à 800 x 600.
Fréquence d’image
Jusqu'à 8,3 ips ou 30 ips selon le modèle
Flux vidéo
Jusqu'à 20 flux vidéo uniques et configurables

Fréquence d'images et bande passante contrôlables
H.264/H.265 VBR/ABR/MBR
Indicateur de diffusion vidéo
Paramètres d'image
Contraste, luminosité, netteté, contraste local, zones d'exposition, compression, rotation : 0°, 90°, 180°, 270° y compris format Corridor, duplication, superposition de texte et d'image, masque de confidentialité polygone, stabilisation d'image électronique, palettes de couleurs multiples.
Fonctionnalités audio
Contrôle automatique du gain AGC
Appairage du haut-parleur réseau
Spectrum Visualizer
Diffusion audio
Duplex configurable :
bidirectionnel (half-duplex, full-duplex)
Entrée audio
Égaliseur graphique à 10 bandes
Entrée pour microphone externe déséquilibré, alimentation microphone 5 V en option
Entrée numérique, alimentation en boucle 12 V en option
Entrée de ligne déséquilibrée
Sortie audio
Sortie via l'appairage du haut-parleur réseau
Sortie de ligne
Encodage audio
24 bits LPCM, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Débit configurable
Protocoles réseau
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog sécurisé (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Adresse lien-local (sans configuration)
Application Programming Interface (interface de programmation d’applications)
API ouverte pour intégration logicielle.

Profil G ONVIF®, profil M ONVIF®, profil S ONVIF® et profil T ONVIF®, caractéristiques disponibles sur onvif.org
Commandes à l'écran
Stabilisation électronique d’image
Indicateur de diffusion vidéo
Masques de confidentialité
Clip multimédia
Régulateur de chaleur
Edge-to-Edge
Appairage du haut-parleur
Conditions de l'événement
Audio : détection audio, lecture de clips audio
Statut du périphérique : au-dessus de la température de fonctionnement, au-dessus ou en dessous de la température de fonctionnement, en dessous de la température de fonctionnement, plage de température de fonctionnement respectée, adresse IP supprimée, nouvelle adresse IP, perte du réseau, système prêt, protection contre les surintensités de l'alimentation en boucle, flux de données vidéo en direct actif, boîtier ouvert
Statut de l'entrée audio numérique
Stockage edge : enregistrement en cours, interruption du stockage, problèmes d'état du stockage détectés
E/S : entrée numérique, déclenchement manuel, entrée virtuelle
MQTT : abonnement
Programmés et récurrents : programme
Vidéo : dégradation du débit binaire moyen, sabotage
Déclenchement d'actions en cas d'événement
Clips audio : lecture, arrêt
E/S : activer/désactiver l'E/S une fois, activer/désactiver l'E/S tant que la règle est active
MQTT : publication
Notification : HTTP, HTTPS, TCP et e-mail
Incrustation de texte
Mise en mémoire tampon des vidéos ou des images pré/post-alarme pour enregistrement ou téléchargement
Enregistrements : carte SD et partage réseau
Pièges SNNP : envoyer, envoyer tant que la règle est active
LED de statut : clignotement
Chargement d'images ou de clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage réseau et courrier électronique
Aides à l'installation intégrées
Compteur de pixels, grille de niveau
Applications
Inclus
détection de mouvement vidéo, Motion Guard, Fence Guard, Loitering Guard, alarme de sabotage, détection audio
Compatible
perimeter defender
Marquages de produit
CSA, UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM
Chaîne d’approvisionnement
Conforme aux exigences de la TAA
CEM
CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 50121-4, EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australie/Nouvelle-Zélande :  RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada : ICES(A)/NMB(A)
Japon : VCCI Classe A
Corée : KS C 9835, KS C 9832 Classe A
États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A
Transport ferroviaire : IEC 62236-4
Protection
CAN/CSA C22.2 N° 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IS 13252
Environnement
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, ISO 21207 Méthode B, MIL-STD-810H (Méthode 501.7, 502.7, 505.7, 506.6, 507.6, 509.7, 510.7, 512.6, 514.8, 516.8, 521.4), NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
Réseau
NIST SP500–267
Cybersécurité
ETSI EN 303 645, Label de Sécurité Informatique BSI, FIPS-140
Sécurité locale
Logiciel : Firmware signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest et flux d'identifiants clients/par code d'autorisation OAuth 2.0 RFC6749 OpenID pour la gestion centralisée des comptes ADFS, protection par mot de passe, module cryptographique (FIPS 140-2 niveau 1)
Matériel : plate-forme de cybersécurité du module cryptographique
TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Niveau 2), élément sécurisé (CC EAL 6+), sécurité intégrée sur processeur (TEE), identifiant de périphérique du fabricant, keystore sécurisé, vidéo signée, démarrage sécurisé, système de fichiers crypté (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Sécurité réseau
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de certification X.509, pare-feu basé sur l'hôte
Boîtier
Conforme aux normes IP66/IP67, NEMA 4X et IK10
Aluminium
Couleur : blanc NCS S 1002-B
Pour des instructions concernant la peinture, accédez à la page d'assistance du produit. Pour plus d'informations sur l'impact sur la garantie, consultez la page /warranty-implication-when-repainting.
Alimentation
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 2 Classe 4
5,2 W standard, 25,5 W max.
10–28 V CC, 4,6 W standard, 25,5 W max.
Connecteurs
Réseau : RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
E/S : bloc terminal pour deux entrées/sorties numériques configurables supervisées et non supervisées (sortie 12 V CC, charge max. 50 mA)
Audio : Entrée micro ou ligne 3,5 mm, sortie de ligne 3,5 mm
Communication série : RS485/RS422, 2 pièces, 2 pos, full-duplex, bloc terminal
Alimentation : Entrée CC, bloc terminal
Stockage
Compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC
Prise en charge du cryptage des cartes SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Enregistrement dans un espace de stockage réseau (NAS)
Pour obtenir des conseils sur la carte SD et l'unité de stockage réseaux, reportez-vous à la page Web du fabricant
Conditions de fonctionnement
-40  °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Température maximale conformément à la norme NEMA TS 2 (2.2.7) : 74 °C (165 °F)
Humidité relative de 10 % à 100 % (avec condensation)
Conditions de stockage
-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Dimensions
Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.
Surface projetée réelle (EPA) : 0,05 m2 (0,48 pi2)
Poids
10 mm, 19 mm, 25 mm, 35 mm : 3,3 kg (7,3 lb)
60 mm :3,5 kg (7,7 lb)
Contenu de la boîte
Caméra, guide d'installation, connecteurs de bornes de connexion, protège-connecteur, joints de câble, clé d'authentification du propriétaire
Langues
Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Chinois traditionnel, Néerlandais, Tchèque, Suédois, Finnois, Turc, Thaï, Vietnamien
Garantie
Garantie de 5 ans
Contrôle d'exportation
Ce produit est soumis au contrôle des exportations et vous devez toujours vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales applicables en matière d'exportation ou de ré-exportation.
Contrôle des substances
Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU/ et EN 63000:2018
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006.
Matériaux
Contenu en plastique à base de carbone renouvelable : 7 % (recyclé : 2 %, produits bio : 5%)
Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit
Responsabilité environnementale

Le fabricant est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org