AXIS P3285-LVE Dome Camera
Esta cámara asistida por IA ofrece 2 MP con una gran calidad de imagen incluso en condiciones climáticas y entornos adversos. Basada en un chipset (de 9.ª generación) propio del fabricante, ofrece un rendimiento acelerado para ejecutar aplicaciones de análisis impresionantes en el extremo. Por ejemplo, el análisis de objetos puede detectar, clasificar, rastrear y contar personas, vehículos y tipos de vehículos. Además, el análisis de audio avisa siempre que detecta algo relevante aunque no exista ninguna indicación visual. Esta resistente cámara con clasificación IK10-, IP66- y NEMA 4X lista para el uso en exteriores es a la vez antivandálica y soporta los impactos. Además, un módulo de procesamiento criptográfico, una plataforma de ciberseguridad basada en hardware, protege el dispositivo y protege la información confidencial frente a accesos no autorizados.
• Gran calidad de imagen en 2 MP
• Analíticas de última generación basadas en IA 
• Objetivos gran angular o teleobjetivo disponibles
• Análisis de audio preinstalados
• Ciberseguridad incorporada con módulo de computación criptográfico

Sensor de imagen
CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8“
Tamaño de píxel: 2,9 μm
Objetivo
Objetivo de 10 mm:
Varifocal, 3,4–9,8 mm, F1.4 - 2,7
Campo de visión horizontal: 100°–32°
Campo de visión vertical: 52°–18°
Distancia de enfoque mínima: 1 m
Objetivo de 29 mm:
Varifocal, 10,8–28,2 mm, F1.70–1,76
Campo de visión horizontal: 29,1°–11°
Campo de visión vertical: 16,4°–6,2°
Distancia de enfoque mínima: 3 m (9,84 ft)
Corrección por infrarrojos, zoom y enfoque remotos, control de P-Iris
Día y noche
Filtro bloqueador IR automático
Iluminación mínima
10 mm
Color: 0,08 lux a 50 IRE, F1.4
B/N: 0,02 lux a 50 IRE, F1.4
0 lux con iluminación de IR activada
Iluminación mínima
29 mm
Color: 0,08 lux a 50 IRE, F1.71
B/N: 0,02 lux a 50 IRE, F1.71
0 lux con iluminación de IR activada
Velocidad de obturación
desde 1/37000 hasta 2 segundos
Ajuste de la cámara
Horizontal ±190°, vertical de -50 a +80°, rotación ±95°
Modelo de sistema en chip
Chipset propio del fabricante (novena generación)
Flash
2 GB de RAM, 8 GB de memoria flash
Capacidad de computación
Unidad de procesamiento de deep learning (DLPU)
Compresión de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile
H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main perfil
AV1
Motion JPEG
Resolución
16:9: 1920x1080
16:10:1280x800
4:3: 1440x1080
Velocidad de fotogramas
Hasta 50/60 fps (50/60 Hz) en todas las resoluciones
Transmisión de vídeo
Hasta 20 flujos de vídeo únicos y configurables
Tecnología de reducción del ancho de banda y de las necesidades de almacenamiento en AV1, H.264 y H.265
Velocidad de imagen y ancho de banda controlables
VBR/ABR/MBR H.264/H.265/AV1
Modo de baja latencia
Indicador de transmisión de vídeo
Relación señal-ruido
>55 dB
WDR
tecnología avanzada de imágenes WDR: Hasta 120 dB en función de la escena
Transmisiones multiventana
Hasta 7 áreas de visualización recortadas individualmente
Reducción de ruido
Filtro espacial (reducción de ruido 2D)
Filtro espacial (reducción de ruido 3D)
Ajustes de la imagen
Saturación, contraste, brillo, nitidez, balance de blancos, umbral día/noche, contraste local, mapeado de tonos, modo de exposición, zonas de exposición, anticondensación, corrección de la distorsión de barril, compresión, rotación: 0°, 90°, 180°, 270° formato pasillo incluido, duplicación de imágenes, superposición dinámica de texto e imagen, widget de superposición, máscaras de privacidad, abertura objetivo
Movimiento horizontal/vertical y zoom
PTZ digital, posiciones predefinidas
Ronda de vigilancia limitada, cola de control, indicador de la dirección en pantalla
Grabación de rondas (máx. 10, duración máx. 16 minutos cada una), ronda de vigilancia (100 máx.), velocidad de zoom ajustable
Protocolos de red
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), dirección de enlace local (ZeroConf)
Interfaz de programación de aplicaciones
API abierta para integración de software.

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T; las especificaciones están disponibles en onvif.org.
Controles en pantalla
Enfoque automático
Cambio de modo día/noche
Anticondensación
Wide Dynamic Range
Indicador de transmisión de vídeo
Iluminación con infrarrojos
Máscaras de privacidad
Clip multimedia
Calefactor
Condiciones de evento
Aplicación
Estado del dispositivo: por encima/por debajo/dentro de la temperatura de funcionamiento, carcasa abierta, dirección IP bloqueada/eliminada, secuencia en directo activa, pérdida de red, nueva dirección IP, sistema preparado
Almacenamiento local: grabación en curso, alteración del almacenamiento, problemas de estado de almacenamiento detectados
E/S: entrada digital, disparador manual, entrada virtual
MQTT: sin estado
Programados y recurrentes: programador
Vídeo: degradación de la velocidad de bits promedio, modo día-noche, manipulación
Acciones de eventos
Modo día-noche
Defog (antivaho): Establecer modo anticondensación, establecer modo anticondensación mientras la regla esté activa
E/S: alternar E/S una vez, alternar E/S mientras la regla esté activa
Iluminación: uso de luces, uso de luces mientras la regla esté activa
LED: LED de estado de flash, LED de estado de flash mientras la regla esté activa
MQTT: publicar
Notificación: HTTP, HTTPS, TCP y correo electrónico
Superposición de texto
Grabaciones: Tarjeta SD y recurso compartido de red
Seguridad: borrar la configuración
Trampas SNMP: enviar, enviar mientras la regla esté activa
Imágenes o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico
Modo WDR
Ayudas de instalación integradas
Contador de píxeles, zoom y enfoque remotos, enderezar imagen, cuadrícula de nivel
Aplicaciones
Incluido
analíticas de objetos, analíticas de estado de imágenes, analíticas de audio del fabricante, metadatos de escenas, escudo de privacidad en directo, detección de movimiento en el vídeo
Compatible
perimeter defender, License plate verifier
Object Analytics
Clases de objetos: humanos, vehículos (tipos: coches, autobuses, camiones, bicicletas, otros)
Escenarios: cruce de línea, objeto en zona, tiempo en la zona, recuento de traspaso de línea, ocupación de la zona, detección de personas que acceden sin pagar, monitorización de EPIBETA, movimiento en la zona, cruce de líneas de movimiento
Hasta 10 escenarios
Otras características: objetos activados visualizados con trayectorias y cuadros limitadores codificados mediante colores y tablas
Áreas de inclusión y exclusión por polígonos
Configuración de perspectiva
Evento de alarma de movimiento ONVIF
Image Health Analytics
Detection settings (Ajustes de detección):
Manipulación: imagen bloqueada, imagen redirigida
Degradación de la imagen: imagen borrosa, imagen subexpuesta
Otras funciones: sensibilidad, periodo de validación
Analíticas de audio
Funciones: nivel de presión del sonido, detección de audio adaptativa, clasificación de audio.
Clases de audio: chillido, grito, rotura de cristales, conversación
Metadatos de eventos: detecciones de audio, clasificaciones
Metadatos de escena
Clases de objetos: humanos, caras, vehículos (tipos: coches, autobuses, camiones, bicicletas), matrículas
Atributos de objetos:color del vehículo, color de la ropa superior/inferior, confianza, posición
Datos de audio: nivel de audio
Marcas de productos
UL/cUL, CE, KC, EAC, VCCI, RCM, ICES, UKCA, FCC
Cadena de suministro
Cumple los requisitos de TAA
EMC
CISPR 35, CISPR 32 Clase A, EN 55035, EN 55032 Clase A, EN 50121-4, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australia/Nueva Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
Canadá: ICES(A)/NMB(A)
Japón: VCCI Clase A
Corea: KS C 9835, KS C 9832 Clase A
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A
Ferrocarril: IEC 62236-4
Seguridad
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 grupo de riesgo «exento»
Entorno
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X
Red
NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Ciberseguridad
ETSI EN 303 645, etiqueta de seguridad informática BSI, FIPS 140
Seguridad perimetral
Software: sistema operativo firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta, autentificación digest y flujo de credenciales de cliente OAuth 2.0 RFC6749/flujo de código de autorización OpenID para gestión centralizada de cuentas ADFS, protección por contraseña, módulo criptográfico (FIPS 140-2 nivel 1)
Hardware: plataforma de ciberseguridad de módulo de computación criptográfico
Almacenamiento de claves seguro: Elemento seguro (CC EAL 6+, FIPS 140-3 Nivel 3), seguridad de sistema en chip (TEE)
ID de dispositivo del fabricante, vídeo firmado, arranque seguro, sistema de archivos cifrado (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Seguridad de red
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 Certificado PKI, firewall basado en host
Carcasa
Clasificación IP66, NEMA 4X e IK10
Domo con revestimiento rígido de policarbonato
Carcasa de plástico y parasol
Color: blanco NCS S 1002-B
Para consultar las instrucciones de repintado, vaya a la página de asistencia técnica del producto. Para obtener información sobre el impacto en la garantía, vaya a /warranty-implication-when-repainting.
Este producto se puede volver a pintar.
Montaje
Escuadra de montaje con orificios para caja de conexiones (salida doble, salida única y octogonal de 4”)
Alimentación
Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3
Máx. 10 W, típico (calefactor apagado, IR apagado) 3,4 W
Funciones: medidor de potencia
Sensores ambientales
Sensores ambientales mediante accesorios de tecnología portcast. Para más información, consulte Accesorios opcionales.
Funcionalidad E/S
E/S: bloque de terminales para una entrada supervisada/salida digital configurable (salida 12 V CC , carga máx 25 mA)
Conectores
Red: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE.
E/S: Bloque de terminales de 4 pines de 2,5 mm para 1 entrada y 1 salida de alarma
Sensor
Sensor acústico
Iluminación con infrarrojos
IR con LED de infrarrojos de larga duración, con un consumo de energía eficiente, de 850 nm
Objetivo de 10 mm:
Rango de alcance de 40 m o más según la escena
Objetivo de 29 mm:
Alcance de 45 m (148 pies) o más dependiendo de la escena
Almacenamiento
Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC
Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS)
Para consultar las recomendaciones de tarjeta SD y almacenamiento en red tipo NAS, consulte la página web del fabricante
Condiciones de funcionamiento
Temperatura: -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F)
Temperatura máxima según NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Temperatura de arranque: -30 °C (-22 °F)
Humedad relativa: 10-100 % HR (con condensación)
Condiciones de almacenamiento
Temperatura: De -40 °C a 65 °C (-40 °F to 149 °F)
Humedad relativa: del 5 al 95 % (sin condensación)
Dimensiones
Para conocer las dimensiones totales del producto, consulte el plano de dimensiones de esta ficha técnica.
Área efectiva proyectada (EPA): 0,023 m2 (0.075 ft2)
Peso
Objetivo de 10 mm:
850 g
Objetivo de 29 mm:
860 g
Contenido de la caja
Cámara, parasol, guía de instalación, conector de bloque de terminales, protector del conector, junta de cable, clave de autentificación del propietario
Idiomas
Alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Garantía
Garantía de 5 años
Control de sustancias
Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709
RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, véase echa.europa.eu
Materiales
Contenido de plástico renovable a base de carbono: 45 % (origen biológico: 43 %, basado en la captura de carbono: 2 %)
Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE
Responsabilidad medioambiental

El fabricante es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, lea más en unglobalcompact.org
Detectar, observar, reconocer, identificar (DORI)
Objetivo de 10 mm:
 	Definición de DORI	Distancia (ancha)	Distancia (tele)	
Detectar	25 px/m (8 px/pies)	48 m (157 pies)	135 m	
Observar	63 px/m (19 px/pies)	19 m (62 pies)	54 m	
Reconocer	125 px/m (38 px/pies)	9,6 m (31,5 pies)	27 m (89 pies)	
Identificación	250 px/m (76 px/pie)	4,8 m	14 m (46 pies)	
Objetivo de 29 mm:
 	Definición de DORI	Distancia (ancha)	Distancia (tele)	
Detectar	25 px/m (8 px/pies)	149 m (489 pies)	394 m (1292 pies)	
Observar	63 px/m (19 px/pies)	59 m (194 pies)	157 m (515 pies)	
Reconocer	125 px/m (38 px/pies)	30 m	79 m (259 pies)	
Identificación	250 px/m (76 px/pie)	15 m	39 m (128 pies)	
Los valores DORI se calculan utilizando densidades de píxeles para diferentes casos de uso, tal y como recomienda la norma EN-62676-4. Los cálculos utilizan el centro de la imagen como punto de referencia y consideran la distorsión del objetivo. La posibilidad de reconocer o identificar a una persona u objeto depende de factores como el movimiento del objeto, la compresión de vídeo, las condiciones de iluminación y el enfoque de la cámara. Utilice márgenes al planificar. La densidad de píxel varía en cada imagen y los valores calculados pueden variar con respecto a las distancias del mundo real.	
Características y tecnologías clave
Audio Analytics
Audio Analytics del fabricante utiliza la detección de audio adaptativa para generar alarmas en caso de aumentos repentinos del volumen del sonido. Con los clasificadores basados en IA, puede detectar gritos y gritos. También puede obtener una confirmación adicional combinando las analíticas de audio con las de vídeo. Esta aplicación inteligente solo transmite metadatos para garantizar que se protege la privacidad. Esta aplicación viene preinstalada de forma gratuita.
Ciberseguridad integrada de serie
El módulo de procesamiento criptográfico es un módulo seguro (módulo seguro o elemento seguro) en el que el ID del dispositivo del fabricante se instala y almacena de forma segura y permanente.
El arranque seguro es un proceso de arranque que consta de una cadena ininterrumpida de software validado criptográficamente, comenzando por la memoria inmutable (ROM de arranque). Al estar basado en el sistema operativo firmado, el arranque seguro garantiza que un dispositivo pueda iniciarse solo con un software de dispositivo autorizado. El arranque seguro garantiza que el dispositivo del fabricante se ha limpiado completamente del posible malware tras una configuración predeterminada de fábrica.
El sistema operativo firmado lo implementa el proveedor del software, que firma la imagen de software con una clave privada que se mantiene en secreto. Cuando un software tiene adjunta esta firma, un dispositivo validará el software antes de aceptarlo e instalarlo. Si el dispositivo detecta que la integridad del software está comprometida, se rechazará la actualización. El sistema operativo firmado se basa en el método de cifrado de clave pública RSA aceptado por el sector.
TPM es la abreviatura de Trusted Platform Module. Un TPM es un componente que proporciona un conjunto de características de cifrado adecuadas para proteger la información frente a accesos no autorizados. La clave privada se almacena en el TPM y nunca sale del TPM. Todas las operaciones criptográficas que requieren el uso de la clave privada se envían al TPM para su procesamiento. Esto garantiza que la parte secreta del certificado esté protegida incluso en caso de hackeo.
Live Privacy Shield
Supervise de forma remota las actividades tanto en interiores como en exteriores mientras protege la privacidad en tiempo real.
Con enmascaramiento dinámico basado en IA puede elegir qué enmascarar o desenfocar mientras cumple las reglas y normativas que protegen la privacidad y los datos personales. La aplicación permite enmascarar objetos en movimiento y quietos como personas, matrículas o fondos. La aplicación funciona en tiempo real y tanto en flujos de vídeo grabados como en directo. 
Inteligencia artificial (IA)
Las funciones de IA identificarán y categorizarán a personas y vehículos. La interfaz de configuración del dispositivo permitirá la detección de personas, vehículos o ambos.
El algoritmo de IA para la detección y clasificación de personas y vehículos será preconfigurado por el fabricante, empleando los principios del deep learning. 
El dispositivo que contenga la funcionalidad de IA proporcionará acceso directo a la funcionalidad, sin necesidad de nuevas aplicaciones en el dispositivo. 
En el momento de la detección, los objetos mostrarán un contorno con marcos rojos para las personas y azules para los vehículos, acompañados del correspondiente icono indicador de clasificación.
Tecnología avanzada de imágenes WDR
El dispositivo será compatible con la tecnología avanzada de generación de imágenes con amplio rango dinámico (WDR) orientada al ámbito forense.
La tecnología avanzada de obtención de imágenes de amplio rango dinámico (WDR) orientada al ámbito forense utilizará técnicas de doble exposición y de mejora del contraste local para generar imágenes optimizadas con fines forenses.
La tecnología avanzada de imágenes WDR con captura dinámica poseerá la capacidad de componer imágenes con tiempos de exposición variables.
La tecnología avanzada de imágenes WDR con contraste dinámico empleará un enfoque de mejora del contraste restringido que se caracterizará por la presencia de un número mínimo de artefactos dentro del rango dinámico delimitado. Este método dependerá de una única exposición para garantizar un rendimiento óptimo en escenas donde el movimiento sea considerable.
La tecnología avanzada de imágenes WDR con fines forenses dará prioridad a la utilización en el ámbito forense y a la calidad visual por encima de los valores elevados de decibelios (dB).