AXIS Q1961-XTE Explosion-Protected Thermal Camera
Conçue et certifiée pour les zones dangereuses (zone et division 2), cette caméra compacte et légère avec boîtier antidéflagrant peut surveiller à distance des températures de -40 °C à 350 °C (-40 °F à 660 °F). Vous recevez une notification si la température dépasse ou tombe en dessous d'un seuil défini, ou si la température augmente ou diminue trop rapidement. Elle prend en charge jusqu'à 10 zones de détection polygonales configurables ; la lecture de la température spot indique la température exacte dans des zones spécifiques.
• Thermométrique pour les mesures de température à distance
• Zones de surveillance de température configurable
• Lecture de la température spot
• Certifications internationales pour zones dangereuses
• Cybersécurité intégrée

Le contractant ou le sous-traitant désigné doit fournir les accréditations relatives aux certifications du fabricant obtenues et soumises à la vérification d'une société tierce, attestant de ses connaissances des produits.
L'unité principale est fabriquée par une entreprise qui a signé et soutient le Pacte mondial de l'ONU tel que défini par les Nations unies www.unglobalcompact.org/

Capteur d’image
Microbolomètre non refroidi 384 x 288 pixels, taille des pixels 17 μm.
Gamme spectrale : 8-14 μm
Objectif
Athermalisé
Champ de vision horizontal : 55°, F1.18
Distance de mise au point minimale : 1.3 m (4.3 pi)
Sensibilité
NETD 40 mK à 25° C, F1.0
Plage de température des objets
-40 °C à 350 °C (-40 °F à 662 °F)
Précision des températures
En dessous de 120 °C (248 °F) : précision de ±5 °C (±9 °F)
Au-dessus de 120 °C (248 °F) : précision de ±15 %
Portée de détection
Il est recommandé que la taille d'un objet surveillé couvre au moins 10 x 10 pixels en 384x288.
Général
Mesure de température des points, jusqu'à 10 zones de détection de température polygonale
Modèle de système sur puce
Chipset du fabricant (8e gén.)
Flash
RAM de 2048 Mo, mémoire Flash de 8192 Mo
Capacités de calcul
Processeur de deep learning (DLPU)
Compression vidéo
Profils de base, principal et avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC)
Profil principal H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC)
Motion JPEG
Résolution
Capteur de 384 x 288. L'image peut être proportionnée jusqu'à 768 x 576.
Fréquence d’image
Jusqu'à 8,3 ips ou 30 ips
Flux vidéo
Jusqu'à 20 flux vidéo uniques et configurables

Fréquence d'images et bande passante contrôlables
H.264/H.265 VBR/ABR/MBR
Indicateur de diffusion vidéo
Paramètres d'image
Contraste, luminosité, netteté, contraste local, zones d'exposition, compression, rotation : 0°, 90°, 180°, 270° y compris format Corridor, duplication, superposition de texte et d'image, masque de confidentialité polygone, stabilisation d'image électronique, palettes de couleurs multiples.
Fonctionnalités audio
Contrôle automatique du gain AGC
Appairage du haut-parleur
Spectrum Visualizer
Diffusion audio
Duplex configurable :
unidirectionnel (simplex, half-duplex)
Entrée audio
Entrée via l'appairage du haut-parleur
Égaliseur graphique à 10 bandes
Entrée pour microphone externe déséquilibré, alimentation microphone 5 V en option
Entrée numérique, alimentation en boucle 12 V en option
Entrée de ligne déséquilibrée
Sortie audio
Sortie via l'appairage du haut-parleur
Encodage audio
24 bits LPCM, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Débit configurable
Protocoles réseau
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog sécurisé (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Adresse lien-local (sans configuration)
Application Programming Interface (interface de programmation d’applications)
API ouverte pour intégration logicielle.

Profil G ONVIF®, profil M ONVIF®, profil S ONVIF® et profil T ONVIF®, caractéristiques disponibles sur onvif.org
Commandes à l'écran
Stabilisation électronique d’image
Régulateur de chaleur
Conditions de l'événement
Application : détection d'incendie précoce
Audio : détection audio, lecture de clips audio, clip audio en cours de lecture
Appel : état, changement d'état
Statut du périphérique: : au-dessus de la température de fonctionnement, au-dessus ou en dessous de la température de fonctionnement, en dessous de la température de fonctionnement, plage de température de fonctionnement respectée, adresse IP supprimée, nouvelle adresse IP, perte du réseau, système prêt, protection contre les surintensités de l'alimentation en boucle, flux de données vidéo en direct actif
Statut de l'entrée audio numérique
Stockage edge : enregistrement en cours, interruption du stockage, problèmes d'état du stockage détectés
E/S : entrée numérique, déclenchement manuel, entrée virtuelle
MQTT : abonnement
Programmés et récurrents : programme
Vidéo : dégradation moyenne du débit binaire, sabotage, détection de température (au-dessus/au-dessous/augmentation/diminution)
Déclenchement d'actions en cas d'événement
Clips audio : lecture, arrêt
E/S : activer/désactiver l'E/S une fois, activer/désactiver l'E/S tant que la règle est active
MQTT : publication
Notification : HTTP, HTTPS, TCP et e-mail
Incrustation de texte
Buffering vidéo ou image pré/post-alarme pour enregistrement ou téléchargement
Enregistrements : carte SD et partage réseau
Pièges SNNP : envoyer, envoyer tant que la règle est active
Chargement d'images ou de clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage réseau et courrier électronique
Aides à l'installation intégrées
Compteur de pixels
Applications
Inclus
Détection de mouvement vidéo, surveillance de mouvements, surveillance de clôture, prévention contre les rôdeurs, détection d'incendie précoce, alarme de sabotage, détection audio
Compatible
perimeter defender
Assistance pour l'installation d'applications tierces
Marquages de produit
ATEC, IECEx, cULus, IA, JPEx, KCs, PESO
Chaîne d’approvisionnement
Conforme aux exigences de la TAA
CEM
CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4
Australie/Nouvelle-Zélande :  RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada : ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japon : VCCI Classe A
États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A
Transport ferroviaire : IEC 62236-4
Protection
CAN/CSA C22.2 N° 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IS 13252
Environnement
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, ISO 21207 Méthode B, NEMA 250 Type 4X
Réseau
NIST SP500–267
Cybersécurité
ETSI EN 303 645, Label de Sécurité Informatique BSI, FIPS 140
Explosion
IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, UL 60079-0, UL 60079-7, UL 60079-31, CSA C22.2 N° 60079-0, CSA C22.2 N° 60079-7, CSA C22.2 N° 60079-31, CSA C22.2 N° 213-17, UL121201
Certifications
ATEX :
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db
Certificat : UL 22 ATEX 2732X, UL 22 ATEX 2888X
IECEx :
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135 °C Db
Certificat : ULD 22.0011X
cULus :
Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D, T4
Classe II, Division 2, Groupes F, G, T135°C T4
Classe III Division 2
Classe I Zone 2 AEx ec IIC T4 Gc
Zone 21 AEx IIIC T135 °C Db
Certificat : E525121
IA :
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135 °C Db
Certificat : MASC S/23-8118X
PESO :
Ex ec IIC T4 Gc
Certificat : P603185/2
Corée :
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135 °C Db
Certificat : 24-KA4BO-0713X et 24-KA4BO-0714X
JPEx :
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135 °C Db
Certificat : DEK24.0037X
Sécurité locale
Logiciel : SE signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest et flux de code d'autorisation OAuth 2.0 RFC6749 OpenID pour la gestion centralisée des comptes ADFS, protection par mot de passe
Matériel : plate-forme de cybersécurité du module cryptographique
TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Niveau 2), élément sécurisé (CC EAL 6+), sécurité intégrée sur processeur (TEE), identifiant de périphérique du fabricant, keystore sécurisé, vidéo signée, démarrage sécurisé, système de fichiers crypté (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Sécurité réseau
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de certification X.509, pare-feu basé sur l'hôte
Boîtier
Conforme aux normes IP66/IP67, NEMA 4X et IK10
Mélange polycarbonate et aluminium, fenêtre en germanium
Couleur : gris NCS S 5502-B
Alimentation
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3
4,3 W standard, 12,95 W max.
10–28 V CC, 4,1 W standard, 12,95 W max.
Connecteurs
Réseau : Câble RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE blindé
E/S : Bloc terminal pour 1 entrée d'alarme supervisée et 1 sortie (sortie 12 V CC, 50 mA en charge max.)
Audio : Entrée micro ou ligne 3,5 mm
Alimentation : Entrée CC, bloc terminal
Stockage
Compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC
Enregistrement dans un espace de stockage réseau (NAS)
Pour obtenir des conseils sur la carte SD et l'unité de stockage réseaux, reportez-vous à la page Web du fabricant
Conditions de fonctionnement
-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Humidité relative de 10 % à 100 % (avec condensation)
Conditions de stockage
-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Dimensions
Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.
Surface projetée réelle (EPA) : 0,022 m2 (0,24 pi2)
Poids
1,5 kg (3,3 lb)
Contenu de la boîte
Caméra, guide d'installation, clés en L Torx®, connecteurs de bloc terminal, protège-connecteur, joints de câble, clé d'authentification du propriétaire
Langues
Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Chinois traditionnel, Néerlandais, Tchèque, Suédois, Finnois, Turc, Thaï, Vietnamien
Garantie
Garantie de 5 ans
Contrôle d'exportation
Ce produit est soumis au contrôle des exportations et vous devez toujours vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales applicables en matière d'exportation ou de ré-exportation.
Contrôle des substances
Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU/ et 2015/863 EN IEC 63000:2018
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006.
Matériaux
Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit
Responsabilité environnementale

Le fabricant est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org
Principales fonctionnalités et technologies
Cybersécurité intégrée
Le module de calcul cryptographique est sécurisé (module ou élément sécurisé). Il conserve l'identifiant du périphérique du fabricant de manière sécurisée et permanente.
L’amorçage sécurisé est un processus d’amorçage constitué d’une chaîne ininterrompue de logiciels validés par cryptographie, commençant dans la mémoire immuable (ROM d’amorçage). Basé sur un système d'exploitation signé, le démarrage sécurisé garantit qu'un périphérique ne peut démarrer qu'avec le logiciel de périphérique autorisé. Le démarrage sécurisé garantit que le périphérique du fabricant est complètement exempt d'éventuels logiciels malveillants après la restauration des valeurs par défaut.
Le système d'exploitation signé est mis en œuvre par le fournisseur du logiciel, qui signe l'image du logiciel avec une clé privée secrète. Lorsque cette signature est associée au logiciel, le périphérique valide le logiciel avant d'accepter et de l'installer. Si le périphérique détecte que l'intégrité du logiciel est compromise, il rejette la mise à niveau. Le système d'exploitation signé est basé sur la méthode de cryptage RSA à clé publique reconnue par le secteur.
TPM est l'abréviation de Trusted Platform Module (module de plate-forme de confiance). Un TPM est un composant qui procure un ensemble de fonctions cryptographiques adaptées à la protection des informations contre les accès non autorisés. La clé privée est stockée dans le TPM et ne le quitte jamais. Toutes les opérations cryptographiques nécessitant l’utilisation de la clé privée sont envoyées au TPM pour traitement. Cette méthode garantit que la partie secrète du certificat reste sécurisée même en cas de faille de sécurité.
Palette isothermique
Mode qui permet à l'utilisateur de sélectionner une plage de couleurs pour représenter différentes températures dans une scène. Chaque couleur d'une palette isotherme correspond à une valeur de température spécifique. L'utilisateur peut choisir entre des plages noir et blanc, des plages de couleurs ou un mélange des deux. La même entrée (rayonnement thermique mesuré) peut avoir pour résultat des apparences visuelles différentes selon la façon dont la valeur de chaque pixel est mappée dans une plage de couleurs.
Imagerie thermique
La caméra thermique doit pouvoir déclencher des événements au sein d'un système de surveillance sur IP. Ces événements peuvent comprendre l'envoi d'alertes par e-mail au personnel de sécurité désigné ou l'orientation d'une caméra PTZ (panoramique, inclinaison et zoom) vers le lieu de détection.
La caméra thermique doit être capable de déclencher des événements « bord à bord », entraînant l'activation ou le contrôle d'un autre dispositif périphérique, tel qu'un haut-parleur connecté au réseau. 
La caméra thermique doit prendre en charge l'utilisation d'applications analytiques embarquées. 
La caméra thermique doit fonctionner principalement dans la gamme LWIR (infrarouge à grande longueur d'onde), ce qui permet une meilleure transmission dans des conditions marquées par de fortes concentrations de particules en suspension dans l'air, telles que le brouillard et la fumée.
La caméra thermique doit respecter les exigences de résolution suivantes : 
• 1,5 pixel suffisent à la détection, permettant à l'observateur de discerner la présence d'un objet.
• 6 pixels suffisent à la reconnaissance, ce qui permet à l'observateur de différencier un objet d'un autre, tel qu'une personne placée devant une clôture.
• 12 pixels suffisent à l'identification, permettant à l'observateur de reconnaître un objet et ses attributs, comme une personne tenant un pied-de-biche dans sa main.

La caméra thermique doit offrir des fonctions intégrées de réduction de la bande passante.
La caméra thermique doit prendre en charge la stabilisation d'image électronique.
Zone/Division 2
Divisées en zones ou divisions, les zones dangereuses sont définies en fonction de la probabilité de présence de matières dangereuses dans une concentration inflammable dans l'atmosphère environnante.
Aucune explosion n'est susceptible de se produire au cours d'opérations normales dans les zones/divisions de type 2, qui sont moins dangereuses que les zones/divisions de type 1.
Bénéficiant d'une protection de type « Ex e » ou « non incendiaire », les caméras certifiées pour utilisation dans les zones/divisions de type 2 offrent une sécurité renforcée. Cette approche de la protection contre les explosions garantit l'absence de formation d'arcs ou d'étincelles et évite les montées de températures excessives dans le cadre du fonctionnement normal des équipements électriques. Par conséquent, les équipements électriques utilisant une protection Ex e ne peuvent pas provoquer une combustion de gaz ou de poussière dans un environnement potentiellement inflammable.