AXIS Q1961-XTE Explosion-Protected Thermal Camera
Ta kompaktowa i lekka kamera z ochroną przeciwwybuchową ma Certyfikat dla Strefy 2 i Działu 2 może zdalnie monitorować temperaturę w zakresie od -40°C do 350°C (od -40°F do 660°F). W przypadku wzrostu lub spadku temperatury poza określone wartości progowe jest wysyłane powiadomienie. Powiadomienie jest dostarczane również w przypadku zbyt gwałtownego wzrostu lub spadku temperatury. Kamera obsługuje maks. 10 konfigurowalnych wielokątnych obszarów detekcji, a punktowy odczyt temperatury pokazuje dokładną temperaturę w określonych obszarach.
• Termometr do zdalnego pomiaru temperatury
• Konfigurowalne obszary monitorowania temperatury
• Punktowy odczyt temperatury
• Międzynarodowe certyfikaty do pracy w miejscach niebezpiecznych
• Wbudowane cyberzabezpieczenia

Kontrahent lub wyznaczony subkontrahent powinien potwierdzić posiadaną wiedzę poprzez przedłożenie dokumentów uwierzytelniających uzyskanie certyfikacji producenta, zweryfikowanych przez niezależną organizację.
Producent jednostki głównej podpisał porozumienie UN Global Compact Narodów Zjednoczonych (www.unglobalcompact.org/) i przestrzega jego postanowień.

Przetwornik obrazu
Niechłodzony mikrobolometr 384x288 pikseli, rozmiar piksela 17 µm.
Zakres spektralny: 8–14 μm
Obiektyw
Atermiczny
Pole widzenia w poziomie: 55°, F1,18
Minimalna odległość ostrości: 1.3 m (4.3 ft)
Czułość
NETD 40 mK @25C, F1.0
Zakres temperatur obiektu
od -40°C do 350°C (-40°F do 662°F)
Dokładność temperatury
Poniżej 120°C (248°F): dokładność ±5°C (±9°F)
Powyżej 120°C (248°F): dokładność ±15%
Zakres detekcji
Zalecany rozmiar monitorowanego obiektu to co najmniej 10x10 pikseli w rozdzielczości 384x288.
Zapisy ogólne
Punktowy miernik temperatury, do 10 obszarów wykrywania temperatury w kształcie wielokątów
Model System-on-chip
Chipset producenta (8. generacji)
Pamięć
2048 MB RAM, 8192 MB Flash
Możliwości obliczeniowe
Jednostka głębokiego uczenia (DLPU)
Kompresja obrazu
H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), profile Baseline, Main i High
H.265 (MPEG-H część 2/HEVC) Main Profile
MJPEG
Rozdzielczość
Przetwornik ma rozdzielczość 384 x 288. Obraz można przeskalować do 768 x 576.
Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu
Maksymalnie 8,3 kl./s lub 30 kl./s
Strumieniowanie wideo
Maksymalnie 20 unikatowych i konfigurowalnych strumieni wideo

Kontrola poklatkowości i przepustowości
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Wskaźnik strumieniowania wideo
Ustawienia obrazu
Kontrast, jasność, ostrość, kontrast lokalny, strefy ekspozycji, kompresja, obrót: 0°, 90°, 180°, 270°, w tym format korytarzowy, odbicie lustrzane, nakładanie tekstu i obrazu, wielokątna maska prywatności, elektroniczna stabilizacja obrazu, wiele palet kolorów
Funkcje audio
Automatyczna kontrola wzmocnienia AGC
Parowanie głośnika
Wizualizator widma
Strumieniowanie audio
Konfigurowalny duplex:
jednokierunkowa (simplex, half duplex)
Wejście audio
Wejście przez parowanie głośników
10-pasmowy korektor graficzny
Wejście zewnętrznego niezbalansowanego mikrofonu, opcjonalne zasilanie mikrofonu 5 V
Wejście cyfrowe, opcjonalne zasilanie obwodem pierścieniowym 12 V
Niezbalansowane wejście liniowe
Wyjście audio
Wyjście przez parowanie głośników
Kodowanie dźwięku
24bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Konfigurowalna przepływność
Protokoły sieciowe
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)
Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji)
Otwarty interfejs API umożliwiający integrację oprogramowania.

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S i ONVIF® Profile T, specyfikacja pod adresem onvif.org
Kontrolki ekranowe
Elektroniczna stabilizacja obrazu
Moduł grzewczy
Warunki zdarzeń
Aplikacja: wczesna detekcja ognia
Audio: detekcja dźwięku, odtwarzanie klipu audio, klip audio jest obecnie odtwarzany
Połączenie: stan, zmiany stanu
Status urządzenia: powyżej temperatury roboczej, powyżej lub poniżej temperatury roboczej, poniżej temperatury roboczej, w zakresie temperatury roboczej, utrata połączenia sieciowego, nowy adres IP, utrata połączenia sieciowego, gotowość systemu, zabezpieczenie nadprądowe w obwodzie pierścieniowym, aktywny strumień na żywo
Stan cyfrowych wejść audio
Pamięć masowa typu Edge: rejestrowanie w toku, zakłócenie pamięci masowej, wykryto problemy z kondycją pamięci masowej
We/Wy: wejście cyfrowe, wyzwalacz ręczny, wejście wirtualne
MQTT: subscribe
Zaplanowane i cykliczne: harmonogram
Wideo: degradacja średniej przepływności bitowej, sabotaż, detekcja temperatury (powyżej/poniżej/wzrost/spadek)
Mechanizmy zdarzeń
Klipy audio: odtwarzanie, zatrzymywanie
We/Wy: jednorazowe przełączanie We/Wy, przełączanie We/Wy, gdy reguła jest aktywna
MQTT: publish
Powiadomienie: HTTP, HTTPS, TCP, i e-mail
Nałożenie tekstu
Rejestracja przed i po alarmie lub buforowanie obrazu w celu rejestracji lub przesłania
Nagrania: Karta SD i udział sieciowy
Pułapki SNMP: wysyłanie, wysyłanie, gdy reguła jest aktywna
przesyłanie obrazów lub klipów wideo: za pośrednictwem protokołu FTP, SFTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego oraz powiadomienia pocztą e-mail
Wbudowana pomoc podczas montażu
Licznik pikseli
Aplikacje
W zestawie
Video Motion Detection (wizyjna detekcja ruchu), Motion Guard (wykrywanie ruchu), Fence Guard (ochrona ogrodzenia), Loitering Guard (zgłaszanie podejrzanych zachowań), wczesne wykrywanie ognia, aktywny alarm przeciwsabotażowy, detekcja dźwięku
Obsługiwane
Perimeter Defender (ochrona obwodowa)
Umożliwia instalowanie aplikacji innych firm
Oznaczenia produktów
ATEC, IECEx, cULus, IA, JPEx, KCs, PESO
Łańcuch dostaw
Zgodność ze standardami TAA
EMC
CISPR 35, CISPR 32 klasa A, EN 55035, EN 55032 klasa A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4
Australia / Nowa Zelandia: RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A
Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japonia: VCCI klasa A
USA: FCC część 15 podczęść B klasa A
Koleje: IEC 62236-4
Bezpieczeństwo
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3, IS 13252
Środowisko
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, ISO 21207 Method B, NEMA 250 Type 4X
Sieć
NIST SP500–267
Cyberbezpieczeństwo
ETSI EN 303 645, etykieta bezpieczeństwa IT BSI, FIPS 140
Strefy wybuchowe
IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, UL 60079-0, UL 60079-7, UL 60079-31, CSA C22.2 No. 60079-0, CSA C22.2 No. 60079-7, CSA C22.2 No. 60079-31, CSA C22.2 No. 213-17, UL121201
Świadectwa
ATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db
Certyfikat: UL 22 ATEX 2732X, UL 22 ATEX 2888X
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135°C Db
Certyfikat: ULD 22.0011X
cULus:
Klasa I, Dział 2, Grupy A, B, C, D T4
Klasa II, Dział 2, Grupy F, G T135°C T4
Klasa III Dział 2
Klasa I Strefa 2 AEx ec IIC T4 Gc
Strefa 21 AEx IIIC T135°C Db
Certyfikat: E525121
IA:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135°C Db
Certyfikat: MASC S/23-8118X
PESO:
Ex ec IIC T4 Gc
Certyfikat: P603185/2
Korea:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135°C Db
Certyfikat: 24-KA4BO-0713X i 24-KA4BO-0714X
JPEx:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135°C Db
Certyfikat: DEK24.0037X
Bezpieczeństwo na obwodzie
Oprogramowanie: Podpisany system operacyjny, ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie szyfrowane i OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow do scentralizowanego zarządzania kontami ADFS, ochrona hasłem
Sprzęt: platforma zabezpieczająca kryptograficznego modułu obliczeniowego
Moduł TPM 2.0 (CC EAL4 +, FIPS 140-2 poziomu 2), zabezpieczony element (CC EAL 6 +), zabezpieczenia układu SoC (TEE), ID urządzenia producenta, bezpieczny magazyn kluczy, podpisane wideo, bezpieczne uruchamianie, szyfrowany system plików (AES-XTS-Plain64 256-bitowe)
Bezpieczeństwo sieci
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509, zapora sieciowa hosta
Obudowa
Klasa ochrony IP66/IP67, NEMA 4X i IK10
Mieszanka poliwęglanu i aluminium, okienko germanowe
Kolor: szary NCS S 5502-B
Zasilanie
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3
Typowo 4,3 W, maks. 12.95 W
10–28 V DC, typowo 4.1 W, maks. 12.95 W
Złącza
Sieć: Ekranowany RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
We/Wy: Blok złączy, jedno nadzorowane wejście alarmu i jedno wyjście (wyjście 12 V DC, maks. obciążenie 50 mA)
Dźwięk: Wejście mikrofonu/liniowe 3,5 mm
Zasilanie: Wejście DC, blok złączy
Przechowywanie
Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC
Rejestracja materiału w sieciowym zasobie dyskowym (NAS)
Zalecenia dotyczące kart SD i sieciowych zasobów dyskowych można znaleźć w witrynie producenta
Warunki eksploatacji
Od –30°C do 60°C (od –22°F do 140°F)
Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)
Warunki przechowywania
Od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Wilgotność 5–95% RH (bez kondensacji)
Wymiary
Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.
Maksymalna skuteczna powierzchnia rzutowania (EPA): 0,022 m2 (0,24 ft2)
Waga
1,5 kg (3,3 lb)
Zawartość opakowania
Kamera, instrukcja instalacji, klucze TORX® L, blok złączy, osłona złączy, uszczelki kablowe, klucz uwierzytelniania właściciela
Języki
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, polski, chiński tradycyjny, niderlandzki, czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski
Gwarancja
5-letnia gwarancja
Kontrola eksportu
Ten produkt podlega przepisom dotyczącym kontroli eksportu. Użytkownicy muszą zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących kontroli eksportu lub reeksportu.
Kontrola substancji
Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709
Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE/ i 2015/863 EN IEC 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.
Materiały
Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD
Odpowiedzialność za środowisko

Producent jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej informacji pod adresem unglobalcompact.org.
Najważniejsze funkcje i technologie
Wbudowane cyberzabezpieczenia
Moduł kryptograficzny to bezpieczny kryptograficzny moduł obliczeniowy (zabezpieczony moduł lub zabezpieczony element), w którym identyfikator urządzenia producenta jest bezpiecznie oraz trwale zainstalowany i przechowywany.
Bezpieczny start to proces składający się z nieprzerwanego łańcucha oprogramowania zweryfikowanego kryptograficznie, rozpoczynający się w pamięci niezmiennej (rozruchowej pamięci ROM). Dzięki podpisanemu systemowi operacyjnemu bezpieczny rozruch gwarantuje uruchomienie urządzenia wyłącznie z autoryzowanym oprogramowaniem urządzenia. Bezpieczne uruchamianie gwarantuje, że Urządzenie producenta jest całkowicie pozbawione możliwego złośliwego oprogramowania po przywróceniu ustawień fabrycznych.
Podpisany system operacyjny jest wdrażany przez dostawcę oprogramowania podpisującego obraz oprogramowania za pomocą klucza prywatnego, który nie jest ujawniany. Po dołączeniu tego podpisu urządzenie będzie sprawdzać oprogramowanie przed jego zaakceptowaniem i zainstalowaniem. Jeżeli urządzenie wykryje naruszenie integralności oprogramowania, odrzuci jego aktualizację. Podpisany system operacyjny jest oparty na zweryfikowanej w branży metodzie szyfrowania RSA.
TPM to skrót od Trusted Platform Module. Moduł TPM to składnik udostępniający zestaw funkcji kryptograficznych umożliwiających ochronę informacji przed nieupoważnionym dostępem. Klucz prywatny jest przechowywany w module TPM i nigdy go nie opuszcza. Wszystkie operacje kryptograficzne wymagające użycia klucza prywatnego są kierowane do modułu TPM i wykonywane wewnątrz niego. Dzięki temu tajna część certyfikatu pozostaje bezpieczna nawet w przypadku naruszenia zabezpieczeń.
Paleta izotermiczna
Tryb pozwalający użytkownikowi wybrać zakres kolorów mających reprezentować różne temperatury w scenie. Każdy kolor w palecie izotermicznej odpowiada określonej wartości temperatury. Użytkownik może wybierać między zakresami czerń-biel, zakresami kolorów lub kombinacją obu typów zakresów. Taka sama wartość wejściowa (zmierzone promieniowanie cieplne) może skutkować inną prezentacją, ponieważ oprogramowanie może różnie przyporządkowywać wartości pikseli do kolorów w zakresie.
Obrazowanie termowizyjne
Kamera termowizyjna powinna mieć możliwość wyzwalania zdarzeń w systemie dozoru IP. Zdarzenia takie mogą obejmować wysyłanie powiadomień e-mail do wyznaczonych pracowników ochrony lub skierowanie kamery PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie) w miejsce, w którym doszło do detekcji.
Kamera termowizyjna powinna mieć możliwość wyzwalania zdarzeń typu „edge-to-edge”, których wynikiem jest aktywacja innego urządzenia brzegowego, takiego jak podłączony do sieci głośnik, lub sterowanie tym urządzeniem. 
Kamera termowizyjna powinna obsługiwać wbudowane aplikacje analityczne. 
Kamera termowizyjna powinna przede wszystkim działać w zakresie LWIR (podczerwień o dużej długości fali), ułatwiając lepszą transmisję w warunkach charakteryzujących się wysokim stężeniem cząstek unoszących się w powietrzu, takich jak mgła i dym.
Kamera termowizyjna powinna spełniać następujące wymagania dotyczące rozdzielczości: 
• 1,5 piksela powinno wystarczyć do detekcji, umożliwiającej obserwatorowi zauważenie obecności obiektu.
• 6 pikseli powinno wystarczyć do rozpoznawania, umożliwiającego obserwatorowi odróżnienie jednego obiektu od drugiego, np. osoby znajdującej się przed ogrodzeniem.
• 12 pikseli powinno wystarczyć do identyfikacji, umożliwiającej obserwatorowi rozpoznanie obiektu i jego atrybutów, np. osoby trzymającej w ręku łom.

Kamera termowizyjna powinna oferować wbudowane funkcje redukcji zapotrzebowania na przepustowość.
Kamera termowizyjna powinna obsługiwać elektroniczną stabilizację obrazu (EIS).
Strefa/dział 2
Obszary niebezpieczne dzielą się na strefy lub działy odpowiednio do prawdopodobieństwa, że w otoczeniu materiał niebezpieczny wystąpi w stężeniu grożącym zapłonem.
Obszary zaliczane do Strefy / Działu 2 są mniej niebezpieczne niż obszary ze Strefy / Działu 1 i podczas normalnej eksploatacji ryzyko ewentualnego wybuchu jest minimalne.
Kamery o klasie ochrony „Ex e” lub „niezapalający” certyfikowane dla Strefy/Działu 2 oferują wyższy poziom bezpieczeństwa. Zastosowanie rozwiązania chroniące przed wybuchem gwarantują, że podczas normalnej eksploatacji urządzenia elektrycznego nie istnieje ryzyko wystąpienia łuków ani iskier oraz osiągnięcia niebezpiecznie wysokich temperatur. W rezultacie urządzenia elektryczne o klasie ochrony „Ex e” nie są w stanie spowodować zapłonu gazów lub pyłów w potencjalnie łatwopalnym otoczeniu.