AXIS P3287-LVE Dome Camera
Esta câmera com tecnologia de IA oferece excelente qualidade de imagem de 5 MP, mesmo em condições climáticas e ambientes adversos. Construída com chipset próprio do fabricante (9ª geração), oferece desempenho acelerado para executar aplicativos analíticos impressionantes na borda. Por exemplo, a análise de objetos pode detectar, classificar, rastrear e contar humanos, veículos e tipos de veículos. Além disso, a análise de áudio irá notificá-lo sempre que algo relevante acontecer, mesmo quando não houver nenhuma indicação visual. Esta câmera robusta, com classificação IK10, IP66 e NEMA 4X, pronta para uso externo, é resistente a vandalismo e impactos. Além disso, um módulo de computação criptográfica, uma plataforma segurança cibernética baseada em hardware, protege o dispositivo e protege informações confidenciais contra acesso não autorizado.
• Excelente qualidade de imagem em 5 MP
• Analíticos de última geração alimentados por IA 
• Lentes amplas ou tele disponíveis 
• Analíticos de áudio do fabricante pré-instalados
• Segurança cibernética integrada com módulo de computação criptográfica 

Sensor de imagem
CMOS RGB de 1/2,8 pol. com varredura progressiva
Tamanho do pixel 2,0 μm
Lente
Varifocal, 3,0–8,5 mm, F1,38–2,58
Campo de visão horizontal: 104°–34°
Campo de visão vertical: 76°–26°
Distância de foco mínima: 1 m (3,28 ft)
Correção de IR, zoom e foco remotos, controle P-Iris
Dia e noite
Filtro de bloqueio de IR automático
Iluminação mínima
Cor: 0,1 lux a 50 IRE, F1,38
P/B: 0,03 lux a 50 IRE, F1.38
0 lux com iluminação IR ativada
Velocidade do obturador
1/30500 s a 2 s
Ajuste da câmera
Pan ±190°, tilt -50 a +80°, rotação ±95°
Modelo de sistema em um chip
Chipset próprio do fabricante (9ª geração)
Memória
2 GB de RAM, 8 GB de flash
Recursos de computação
Unidade de processamento de aprendizagem profunda (DLPU)
Compressão de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) perfil Main
AV1
Motion JPEG
Resolução
16:9: 2560x1440
16:10:1920x1200
4:3: 2592x1944
Taxa de quadros
até 25/30 fps (50/60 Hz) em todas as resoluções
Streams de vídeo
Até 20 streams de vídeo exclusivos e configuráveis
Tecnologia de redução de requisitos de largura de banda e armazenamento em AV1, H.264 e H.265
Taxa de quadros e largura de banda controláveis
VBR/ABR/MBR H.264/H.265/AV1
Modo de baixa latência
Indicador de streaming de vídeo
Relação sinal-ruído
> 55 dB
WDR
tecnologia avançada de imagem WDR: Até 120 dB, dependendo da cena
Multi-view streaming
Até 7 áreas de exibição recortadas individualmente.
Redução de ruído
Filtro espacial (redução de ruído 2D)
Filtro temporal (redução de ruído 3D)
Configurações de imagem
Saturação, contraste, brilho, nitidez, balanço de branco, limiar de dia/noite, contraste local, mapeamento de tons, modo de exposição, zonas de exposição, remoção de névoa, correção de distorção de barril, compactação, rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo formato corredor, espelhamento, sobreposição dinâmica de texto e imagens, widget de sobreposição, máscaras de privacidade, abertura-alvo
Pan/Tilt/Zoom
PTZ digital, posições predefinidas
Guard tour limitado, fila de controle, Indicador direcional na tela
Gravação de tour (no máximo 10, duração máxima de 16 minutos cada), guard tour (máximo de 100), velocidade de zoom ajustável
Protocolos de rede
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog seguro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), endereço local do link (configuração zero)
Interface de programação de aplicativo
API aberta para integração de software.

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S e ONVIF® Profile T, especificações em onvif.org
Controles na tela
Foco automático
Alternância dia/noite
Remoção de névoa
Amplo alcance dinâmico
Indicador de streaming de vídeo
Iluminação IR
Máscaras de privacidade
Clipe de mídia
Aquecedor
Condições do evento
Aplicação
Status do dispositivo: acima/abaixo/dentro da temperatura operacional, caixa de proteção aberta, endereço IP bloqueado/removido, stream ao vivo ativo, rede perdida, novo endereço IP, sistema pronto
Armazenamento de borda: gravação em andamento, interrupção no armazenamento, problemas de integridade de armazenamento detectados
E/S: entrada digital, acionador manual, entrada virtual
MQTT: sem estado
Agendados e recorrentes: programação
Vídeo: degradação média da taxa de bits, modo diurno/noturno, manipulação
Ações de eventos
Modo dia/noite
Remoção de névoa: Definir modo de remoção de névoa, Definir modo de remoção de névoa enquanto a regra está ativa
E/S: alternar E/S uma vez, alternar E/S enquanto a regra está ativa
Iluminação: usar luzes, usar luzes enquanto a regra está ativa
LEDs: piscar LED de status, piscar LED de status enquanto a regra está ativa
MQTT: publicar
Notificação: HTTP, HTTPS, TCP e email
Sobreposição de texto
Gravações: cartão SD e compartilhamento de rede
Segurança: apagar configuração
Interceptações SNMP: enviar, enviar enquanto a regra está ativa
Imagens ou clipes de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email
Modo WDR
Auxílios de instalação integrados
Contador de pixels, zoom e foco remotos, endireitamento de imagem, grade de nível
Aplicativos
Incluído
analíticos de objetos, analíticos de integridade de imagem, analíticos de áudio do fabricante, metadados de cena, proteção de privacidade em tempo real, detecção de movimento por vídeo
Com suporte
defensor de perímetros, verificador de placas de licença
Object Analytics
Classes de objetos: humanos, veículos (tipos: carros, ônibus, caminhões, bicicletas. outros)
Cenários: cruzamento de linhas, objeto na área, tempo na área, contagem de cruzamento de linha, detecção de rastreamento, ocupação na área, monitoramento de EPIBETA, movimento na área, cruzamento de linhas de movimento
Até 10 cenários
Outros recursos: objetos acionadores exibidos com trajetórias, caixas delimitadoras coloridas e tabelas
Áreas de inclusão/exclusão poligonais
Configuração de perspectivas
Evento de ONVIF® Motion Alarm
Image Health Analytics
Detection settings (Configurações de detecção):
Manipulação: imagem bloqueada, imagem redirecionada
Degradação da imagem: imagem borrada, imagem subexposta
Outros recursos: sensibilidade, período de validação
Audio Analytics
Recursos: nível de pressão sonora, detecção de áudio adaptativa, classificação de áudio
Salas de áudio: grito, berro, arrombamento de vidro, fala
Metadados de eventos: detecções de áudio, classificações
Metadados de cena
Classes de objetos: humanos, rostos, veículos (tipos: carros, ônibus, caminhões, bicicletas), placas de licença
Atributos do objeto: cor do veículo, cor da roupa de cima/de baixo, confiança, posição
Dados de áudio: nível de áudio
Marcações de produtos
UL/cUL, CE, KC, EAC, VCCI, RCM, ICES, UKCA, FCC
Cadeia de suprimentos
Compatível com TAA
EMC
CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Austrália/Nova Zelândia: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canadá: ICES(A)/NMB(A)
Japão: VCCI Classe A
Coreia: KS C 9835, KS C 9832 Classe A
EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A
Transporte ferroviário: IEC 62236-4
Proteção
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, isento de risco IEC/EN 62471
Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X
Rede
NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Segurança cibernética
ETSI EN 303 645, selo de segurança de TI do BSI, FIPS 140
Segurança de borda
Software: Sistema operacional assinado, proteção contra atrasos por força bruta, autenticação digest e OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow para gerenciamento centralizado de contas ADFS, proteção por senha, módulo criptográfico (FIPS 140-2 nível 1)
Hardware: plataforma de segurança cibernética do módulo de computação criptográfica
Secure keystore (Armazenamento de chaves seguro) Elemento seguro (CC EAL 6+, FIPS 140-3 Nível 3), segurança do sistema em chip (TEE)
ID do dispositivo do fabricante, vídeo assinado, inicialização segura, sistema de arquivos criptografado (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Segurança de rede
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), PKI Certificado X.509, firewall baseado em host
Caixa de proteção
Classificações IP66, NEMA 4X e IK10
Dome com revestimento rígido em policarbonato
Caixa plástica e proteção climática
Cor: branco NCS S 1002-B
Para obter instruções de repintura, acesse a página de suporte do produto. Para obter informações sobre o impacto sobre a garantia, acesse /warranty-implication-when-repainting.
Este produto pode ser repintado.
Montagem
Suporte de montagem com furos para caixa de passagem (dupla, simples e octogonal de 4 pol.)
Alimentação
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3
Máximo 12,6 W, típico (aquecedor desligado, IR desligado) 4,7 W
Características: medidor de potência
Sensores ambientais
Sensores de ambiente por meio de acessórios com tecnologia portcast. Para obter mais informações, consulte Acessórios opcionais.
Funcionalidade de E/S
E/S: Bloco de terminais para uma entrada supervisionada configurável/saída digital (saída de 12 V CC, carga máxima 25 mA)
Conectores
Rede: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
E/S: bloco de terminais com 4 pinos de 2,5 mm para 1 entrada e 1 saída de alarme
Sensor
Sensor acústico
Iluminação IR
LEDs IR de 850 nm de longa duração e alta eficiência energética
Alcance de 40 m (130 ft) ou mais dependendo da cena
Armazenamento
Suporte a cartões microSD/microSDHC/microSDXC
Suporte a criptografia de cartões SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Gravação em armazenamento de rede (NAS)
Para obter recomendações de cartão SD e NAS, consulte a página da Web do fabricante
Condições operacionais
Temperatura: -40°C a 50°C (-40°F a 122°F)
Temperatura máxima de acordo com o padrão NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Temperatura de inicialização: -30 °C (-22 °F)
Umidade: Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
Condições de armazenamento
Temperatura: -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade: 5–95% de umidade relativa (sem condensação)
Dimensões
Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.
Área projetada efetiva (EPA): 0,023 m2 (0,075 ft2)
Peso
860 g (1,9 lb)
Conteúdo da embalagem
Câmera, proteção climática, guia de instalação, conector de bloco de terminais, protetor de conector, prensa-cabos, chave de autenticação do proprietário
Idiomas
Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, polonês, chinês tradicional, holandês, tcheco, sueco, finlandês, turco, tailandês, vietnamita
Garantia:
Garantia de 5 anos
Controle de substâncias
Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ECA JS709
RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão
REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu
Materiais
Teor de plástico renovável à base de carbono: 45% (de origem biológica: 43%, proveniente da captura de carbono: 2%)
Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE
Responsabilidade ambiental

O fabricante é signatário do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org
Detectar, Observar, Reconhecer, Identificar (DORI)
 	Definição de DORI	Distância (grande-angular)	Distância (teleobjetiva)	
Detectar	25 px/m (8 px/ft)	60 m (197 ft)	170 m (558 ft)	
Observação	63 px/m (19 px/pé)	24 m (79 ft)	67 m (220 ft)	
Reconhecimento	125 px/m (38 px/ft)	12 m (39 ft)	34 m (112 ft)	
Identificar	250 px/m (76 px/ft)	6 m (20 ft).	17 m (56 ft)	
Os valores de DORI são calculados usando densidades de pixels para diferentes casos de uso, conforme recomendado pelo padrão EN-62676-4. Os cálculos usam o centro da imagem como ponto de referência e consideram a distorção da lente. A possibilidade de reconhecer ou identificar uma pessoa ou um objeto depende de fatores como movimento de objetos, compactação de vídeo, condições de iluminação e foco da câmera. Use as margens ao planejar. A densidade de pixels varia na imagem, e os valores calculados podem ser diferentes das distâncias do mundo real.	
Principais recursos e tecnologias
Analíticos de áudio
Os recursos de análise de áudio do fabricante usam a detecção de áudio adaptativa para gerar alarmes mediante aumentos súbitos no volume do som. Com os classificadores baseados em IA, ele pode detectar berros e gritos. Você também pode obter confirmação extra ao combinar análise de áudio com análise de vídeo. Este aplicativo inteligente transmite somente metadados, garantindo a proteção da privacidade. Este aplicativo é fornecido pré-instalado sem custo adicional.
Segurança cibernética incorporada
O módulo de computação criptográfica é um módulo ou elemento seguro no qual o ID de dispositivo do fabricante é instalado e armazenado de forma segura e permanente.
A inicialização segura é um processo de inicialização que consiste em uma cadeia inquebrável de software validada criptograficamente e que começa em uma memória imutável (ROM de inicialização). Baseada no uso de SO assinado, a inicialização segura garante que um dispositivo possa ser inicializado somente com software de dispositivo autorizado. A inicialização segura garante que o dispositivo do fabricante seja completamente limpo contra possíveis malwares após uma reinicialização para os padrões de fábrica.
O OS assinado é implementado pelo fornecedor de software que assina a imagem de software com uma chave privada, a qual é mantida em segredo. Quando um software tem essa assinatura conectada a ele, um dispositivo valida o software antes de aceitar instalá-lo. Se o dispositivo detectar que a integridade do software está comprometida, o upgrade do software será rejeitado. O OS assinado baseia-se no método de criptografia de chave pública RSA amplamente aceito pelo setor.
TPM é a abreviação de Trusted Platform Module (módulo de plataforma confiável). Um TPM é um componente que fornece um conjunto de recursos de criptografia adequados para a proteção de informações contra acesso não autorizado. A chave privada é armazenada no TPM e nunca deixa o TPM. Todas as operações de criptografia que exigem o uso da chave privada são enviadas para o TPM para processamento. Isso garante que a parte secreta do certificado permaneça segura, mesmo em caso de manipulação de segurança.
Live Privacy Shield
Monitore remotamente atividades internas e externas, protegendo a privacidade em tempo real.
Com o mascaramento dinâmico baseado em IA, você pode escolher o que mascarar ou desfocar enquanto aborda regras e regulamentos que protegem a privacidade e os dados pessoais. O aplicativo permite mascarar objetos em movimento e parados, como humanos, placas de licença ou planos de fundo. O aplicativo funciona em tempo real e em streams de vídeo ao vivo e gravados. 
Inteligência artificial (IA)
O recurso de funcionalidade de IA deve identificar e categorizar indivíduos e veículos. A interface de configuração do dispositivo deve permitir a detecção de indivíduos, veículos ou ambos.
O algoritmo de IA para detecção e classificação de indivíduos e veículos deve ser pré-configurado pelo fabricante, empregando princípios de aprendizado profundo (deep learning). 
O dispositivo que contém a funcionalidade de IA deve fornecer acesso direto à funcionalidade, sem exigir aplicativos adicionais de dispositivo. 
Após a detecção, os objetos devem ser delineados com quadros vermelhos para indivíduos e quadros azuis para veículos, acompanhados de um ícone de classificação de indicador correspondente.
Tecnologia avançada de imagem WDR
O dispositivo deve oferecer suporte à tecnologia avançada de geração de imagens de Amplo Alcance Dinâmico.
A tecnologia de imagem avançada de Amplo alcance dinâmico (WDR) voltada para fins forenses deve utilizar técnicas de exposição dupla e de aprimoramento de contraste local para gerar imagens otimizadas para fins forenses.
A tecnologia de imagem WDR avançada com captura dinâmica deve ter a capacidade de compor imagens com tempos de exposição variáveis.
A tecnologia de imagem WDR avançada com contraste dinâmico deve empregar uma abordagem de aprimoramento de contraste restrito, que deve ser caracterizada por artefatos mínimos dentro do alcance dinâmico confinado. Esse método dependerá de uma única exposição para garantir o desempenho ideal em cenas com movimento considerável.
A tecnologia de imagem WDR avançada com foco forense deve priorizar a aplicabilidade forense e a qualidade da imagem em relação a valores de decibéis (dB) elevados.