AXIS Q1961-XTE Explosion-Protected Thermal Camera
Progettata e certificata per le aree pericolose della Zona e divisione 2, questa telecamera antideflagrante compatta e leggera può monitorare in remoto temperature da -40 °C a 350 °C (-40 °F a 660 °F). Riceverai una notifica se la temperatura supera o scende al di sotto di una soglia impostata. Inoltre, invia una notifica se la temperatura aumenta o diminuisce troppo rapidamente. Supporta fino a 10 aree di rilevamento poligonali configurabili e la lettura temperatura spot mostra l'esatta temperatura in aree specifiche.
• Termometrico per la misurazione remota della temperatura
• Aree di monitoraggio temperatura poligonali
• Lettura di temperatura spot
• Certificazioni internazionali per aree a rischio
• Cyber security intrinseca

L'appaltatore o il subappaltatore designato invia le credenziali della certificazione produttore completata, verificate da un'organizzazione di terze parti, come prova della conoscenza.
L'unità principale è prodotta da una società che firma e supporta l'iniziativa UN Global Compact come definito dalle Nazioni Unite www.unglobalcompact.org/

Sensore immagini
Micro bolometro non raffreddato da 384 x 288 pixel, dimensioni in pixel 17 μm.
Intervallo spettrale: 8-14 μm
Obiettivo
Atermico
Campo visivo orizzontale: 55°, F1.18
Distanza focale minima: 1,3 m (4,3 ft)
Sensibilità
NETD 40 mK a 25C, F1.0
Intervallo di temperatura dell'oggetto
Da -40 °C a 350 °C (-40 °F a 662 °F)
Tolleranza termica
Al di sotto di 120 °C (248 °F): precisione ±5 °C (±9 °F)
Sopra 120 °C (248 °F): precisione ±15%
Raggio di rilevamento
Consigliamo che la dimensione di un oggetto monitorato copra almeno 10x10 pixel in 384x288.
Generale
Misurazione della temperatura spot, fino a 10 aree di rilevamento della temperatura nei poligoni
Modello System on Chip
Il chipset del produttore (8a gen)
Memoria
RAM da 2048 MB, Flash da 8192 MB
Capacità di calcolo
DLPU (Unità di elaborazione di deep learning)
Compressione video
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Profiili baseline, principale ed elevato
H.265 (MPEG-H parte 2/HEVC), profilo principale
Motion JPEG
Risoluzione
Il sensore è 384 x 288. L'immagine può essere ingrandita fino a 768 x576.
Velocità in fotogrammi
Fino a 8,3 fps o 30 fps
Streaming video
Fino a 20 flussi video unici e configurabili

Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Indicatore di streaming video
Impostazioni immagini
Contrasto, luminosità, ​nitidezza​, contrasto locale, zone di esposizione, compressione, rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°, incluso il formato corridoio, specularità, sovrapposizione testo e immagine, privacy mask poligonale, stabilizzatore elettronico dell'immagine, tavolozza a più colori
Caratteristiche audio
Controllo del guadagno automatico AGC
Associazione altoparlante
Spectrum visualizer
Flussi audio
Duplex configurabile:
Unidirezionale (simplex, half-duplex)
Ingresso audio
Input tramite associazione altoparlante
Equalizzatore grafico a 10 bande
Input per microfono esterno non bilanciato, alimentazione facoltativa per microfono da 5 V
Input digitale, alimentazione guarnizione facoltativa da 12 V
Input linea non bilanciato
Output audio
Output tramite associazione altoparlante
Codifica audio
24 bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Velocità di trasmissione configurabile
Protocolli di rete
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, syslog sicuro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
Application Programming Interface
API aperte per integrazione software.

Profilo G di ONVIF®, Profilo M di ONVIF®, Profilo S di ONVIF® e Profilo T di ONVIF®, specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org
Comandi su schermo
Stabilizzatore elettronico dell'immagine
Riscaldatore
Condizioni degli eventi
Applicazione: rilevamento tempestivo degli incendi
Audio: rilevamento di suoni, riproduzione di clip audio, riproduzione della clip audio in corso
Chiamata: stato, cambiamento dello stato
Stato del dispositivo: sopra la temperatura di esercizio, sopra o sotto la temperatura di esercizio, sotto la temperatura di esercizio, all'interno dell'intervallo della temperatura di esercizio, indirizzo IP rimosso, nuovo indirizzo IP, interruzione della connessione di rete, pronto all'uso, protezione da sovracorrente con alimentazione guarnizione, flusso dal vivo attivo
Stato ingresso audio digitale
​Archiviazione su dispositivi edge: registrazione in corso, interruzione dell'archiviazione, problemi di integrità dell'archiviazione rilevati
I/O: input digitale, attivazione manuale, input virtuale
MQTT: sottoscrizione
Pianificato e ricorrente: pianificazione
Video: degradazione media della velocità in bit, manomissione, rilevamento temperatura (superiore/inferiore/crescente/decrescente)
Azioni eventi
Clip audio: riproduzione, arresto
I/O: alterna I/O una volta, alterna I/O mentre la regola è attiva
MQTT: pubblicazione
Notifica: HTTP, HTTPS, TCP ed e-mail
Testo sovrapposto
Buffer video pre/post allarme o buffer immagini per la registrazione o il caricamento
Registrazioni: scheda di memoria e condivisione di rete
Trap SNMP: invio, invio mentre la regola è attiva
Caricamento di immagini o clip video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail
Supporti di installazione incorporati
Contatore di pixel
Applicazioni
Area inclusa
video motion detection, protezione da oggetti in movimento, protezione perimetrale, protezione da circolazione sospetta, rilevamento tempestivo degli incendi, allarme di active tampering, rilevamento di suoni
Supporta
protezione perimetrale
Supporto per l'abilitazione dell'installazione di applicazioni di terze parti
Marcature del prodotto
ATEC, IECEx, cULus, IA, JPEx, KCs, PESO
Catena di fornitura
Conformità a TAA
EMC
CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4
Australia/Nuova Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Giappone: VCCI Classe A
Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A
Ferroviaria: IEC 62236-4
Protezione
CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IS 13252
Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, ISO 21207 Metodo B, NEMA 250 Tipo 4X
Rete
NIST SP500-267
Cybersecurity
ETSI EN 303 645, Etichetta di sicurezza BSI IT, FIPS 140
Esplosione
IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, UL 60079-0, UL 60079-7, UL 60079-31, CSA C22.2 N. 60079-0, CSA C22.2 N. 60079-7, CSA C22.2 N. 60079-31, CSA C22.2 N. 213-17, UL121201
Certificazioni
ATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db
Certificato: UL 22 ATEX 2732X, UL 22 ATEX 2888X
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135°C Db
Certificato: ULD 22.0011X
cULus:
Classe I Div 2 Gruppo A, B, C, D T4
Classe II Div 2 Gruppo F, G T135°C T4
Classe III Div 2
Classe I Zona 2 AEx ec IIC T4 Gc
Zona 21 AEx IIIC T135°C Db
Certificato: E525121
IA:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135°C Db
Certificato: MASC S/23-8118X
PESO:
Ex ec IIC T4 Gc
Certificato: P603185/2
Corea:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135°C Db
Certificato: 24-KA4BO-0713X e 24-KA4BO-0714X
JPEx:
Ex ec IIC T4 Gc
EX tb IIIC T135°C Db
Certificato: DEK24.0037X
Sicurezza edge
Software: SO firmato, protezione ritardo forza bruta, autenticazione digest e OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow per la gestione centralizzata dell'account ADFS, protezione mediante password
Hardware: piattaforma di sicurezza informatica modulo di calcolo crittografico
TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Livello 2), secure element (CC EAL 6+), sicurezza system-on-chip (TEE), ID dispositivo del produttore, archivio chiavi sicuro, video firmato, avvio sicuro, file system crittografato (AES-XTS-Plain64 256bit)
Protezione della rete
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 PKI certificato, firewall basato su host
Alloggiamento
Classe IP66/IP67, NEMA 4X e IK10
Combinazione di policarbonato e alluminio, finestra in germanio
Colore: grigio NCS S 5502-B
Alimentazione
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3
Tipico 4,3 W, max. 12,95 W
Da 10 a 28 V CC, tipico 4,1 W, max 12,95 W
Connettori
Rete: RJ45 schermato per 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
I/O: Morsettiera per 1 ingresso allarme supervisionato e 1 uscita (uscita 12 V CC, carico max 50 mA)
Audio: Ingresso microfono/linea da 3,5 mm
Alimentazione: Morsettiera di ingresso CC
Archiviazione
Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC
Registrazione su dispositivo NAS (Network Attached Storage)
Per raccomandazioni relative alla scheda di memoria e NAS (network attached storage), consulta la pagina Web del produttore
Condizioni d'esercizio
Da -30°C a 60°C (-22 °F a 140 °F)
Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Condizioni di immagazzinaggio
Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Dimensioni
Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.
Area proiettata effettiva (EPA): 0,022 m2 (0.24 ft2)
Peso
1,5 kg (3,3 lb)
Contenuto della scatola
Telecamera, guida all'installazione, TORX® L-keys, connettori morsettiera, protezione del connettore, guarnizioni del cavo, chiave di autenticazione proprietario
Lingue
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, polacco, cinese tradizionale, olandese, ceco, svedese, finlandese, turco, tailandese, vietnamita
Garanzia
5 anni di garanzia
Controllo dell'esportazione
Questo dispositivo è soggetto alle norme di controllo dell'esportazione e l'utente è sempre tenuto al rispetto di tutte le norme di controllo delle esportazioni e delle riesportazioni applicabili a livello nazionale e internazionale.
Controllo sostanza
Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709
RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 EN IEC 63000:2018
REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006.
Materiali
Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei “conflict minerals“
Responsabilità ambientale

Il produttore è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org
Caratteristiche principali e tecnologie
Cyber security intrinseca
Modulo di calcolo crittografico è un modulo di elaborazione crittografico sicuro (modulo sicuro o elemento sicuro) in cui l'ID del dispositivo del produttore è installato e archiviato in modo sicuro e permanente.
Secure Boot è un processo di avvio costituito da una catena ininterrotta di software crittograficamente convalidati eseguita da una memoria non modificabile (bootrom). Essendo basato sull'uso del SO firmato, l'avvio sicuro assicura che un dispositivo possa essere avviato solo con software autorizzato. L'avvio sicuro garantisce che il dispositivo del produttore sia completamente privo di eventuali malware dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Il SO firmato è implementato dal fornitore del software che firma l'immagine del software con una chiave privata segreta. Quando questa firma è collegata a un software, un dispositivo convaliderà il software prima di accettare e installarlo. Se il dispositivo rileva che l'integrità del software è compromessa, rifiuterà l'aggiornamento del software. Il SO firmato si basa sul metodo di crittografia a chiave pubblica RSA accettato dal settore.
TPM è l'abbreviazione di Trusted Platform Module. Un TPM è un componente che fornisce un set di funzioni di crittografia adatte alla protezione delle informazioni da accessi non autorizzati. La chiave privata viene memorizzata nel TPM e non lo lascia mai. Tutte le operazioni di crittografia che richiedono l'utilizzo della chiave privata vengono inviate al TPM per essere elaborate. In questo modo, la parte segreta del certificato rimane protetta anche in caso di violazione di sicurezza.
Tavolozza isotermica
Una modalità che permette all'utente di selezionare una gamma di colori per la rappresentazione delle diverse temperature in una scena. Ogni colore di una tavolozza isotermica corrisponde a uno specifico valore di temperatura. L'utente può scegliere tra gamme in bianco e nero, gamme di colori o una combinazione delle due. Lo stesso input (radiazione termica misurata) può risultare in un aspetto visivo differente in base al modo in cui ciascun valore pixel è mappato su una gamma di colori.
Immagini termiche
La telecamera termica sarà in grado di attivare eventi all'interno di un sistema di sorveglianza basato su rete IP. Tali eventi possono includere l'invio di avvisi e-mail al personale preposto alla sicurezza o l'indirizzamento di una telecamera PTZ (rotazione, inclinazione e zoom) verso il luogo di rilevamento.
La telecamera termica sarà in grado di innescare eventi “edge-to-edge“, con conseguente attivazione o controllo di un altro dispositivo edge, come ad esempio un altoparlante collegato in rete. 
La telecamera termica supporterà l'utilizzo di applicazioni di analisi integrate. 
La telecamera termica opererà principalmente nella gamma LWIR (infrarossi a lunga lunghezza d'onda), facilitando una migliore trasmissione in condizioni caratterizzate da elevate concentrazioni di particelle sospese nell'aria, come nebbia e fumo.
La telecamera termica rispetterà i seguenti requisiti di risoluzione: 
• 1,5 pixel saranno sufficienti per il rilevamento, consentendo all'osservatore di riconoscere la presenza di un oggetto.
• 6 pixel saranno sufficienti per il riconoscimento, consentendo all'osservatore di distinguere un oggetto da un altro, ad esempio una persona posizionata davanti a una recinzione.
• 12 pixel saranno sufficienti per l'identificazione, consentendo all'osservatore di riconoscere un oggetto e i suoi attributi, come una persona che tiene in mano un piede di porco.

La telecamera termica offrirà funzioni integrate di riduzione della larghezza di banda.
La telecamera termica supporterà lo stabilizzatore elettronico dell'immagine (EIS).
Zona/Divisione 2
Le aree a rischio sono divise in zone o divisioni, definite in base alla probabilità che del materiale pericoloso sia presente nell'atmosfera circostante in concentrazione infiammabile.
Le aree Zona/Divisione 2 sono meno a rischio rispetto a quelle Zona/Divisione 1 e non è probabile che avvengano esplosioni nel corso delle normali operazioni.
Con la protezione “Ex e“ o “non-incendive“, le telecamere con certificazione per Zona/Divisione 2 mettono a disposizione maggiore sicurezza. Questo approccio alla protezione antideflagrante assicura che non possano apparire archi e scintille e che non si possano raggiungere temperature eccessive nel corso del normale funzionamento delle apparecchiature elettriche. Di conseguenza, le apparecchiature elettriche che usano la protezione “Ex e“ non possono incendiare gas o polvere nell'ambiente circostante potenzialmente combustibile.