AXIS Q6078-E PTZ Camera
Diese PTZ-Kamera bietet dank 4K UHD mit 20-fachem optischen Zoom eine herausragende Videoqualität. Sie liefert gestochen scharfe Ansichten mit hoher Detailtiefe und brillanten Farben. Die PTZ-Hochleistungskamera für den Außenbereich verfügt über eine automatische Objektverfolgung mit Tracking per Mausklick und eine Orientierungshilfe, die eine aktive Objektverfolgung und schnelle Orientierung ermöglicht. Integrierte Funktionen zur Cybersicherheit wie signierte Firmware und sicheres Hochfahren gewährleisten Integrität und Authentizität der Firmware. Mit H.264/H.265 sind deutlich weniger Bandbreite und Speicherplatz erforderlich. Objektanalyse ermöglichen darüber hinaus eine hochgranulare und differenzierte Objektklassifizierung.
• UHD 4K-Auflösung mit 20-fach optischem Zoom
• Hervorragende Bildqualität mit hoher Detailschärfe
• Verringerung des Bedarfs an Bandbreite und Speicherplatz erfordert H.264/H.265
• Objektanalyse
• Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Das Produkt und seine Komponenten sind frei von PVC.
Der Hauptauftragnehmer oder der benannte Unterauftragnehmer legt zum Nachweis seiner Sach- und Fachkunde den von einer unabhängigen Organisation bestätigten Nachweis der abgeschlossenen Herstellerzertifizierung vor.
Der Hersteller der Haupteinheit unterstützt den Globalen Pakt der Vereinten Nationen (siehe www.unglobalcompact.org/) und hat die entsprechenden Vereinbarungen unterzeichnet.

Bildsensor
1/2,5 Zoll CMOS RGB mit progressiver Abtastung
Objektiv
4,4 bis 88.4 mm, F2.0 bis 3.8
Horizontales Sichtfeld: 68,3°–4,2°
Vertikales Sichtfeld: 42,1°–2,34°
Autofokus, P-Iris-Blendensteuerung
Tag und Nacht
Automatisch entfernbarer Infrarot-Sperrfilter
Minimale Ausleuchtung
Farbe: 0,2 Lux bei 30 IRE, F2.0
S/W: 0,002 lx bei 30 IRE, F2.0
Verschlusszeit
1/10 000 s bis 1 s
Schwenken/Neigen/Zoomen
Schwenken: 360° endlos, 0,05°–450°/s
Neigen: 220°, 0,05° - 450°/s
Zoom: 20-facher optischer, 12-facher digitaler und insgesamt 240-facher Zoom
E-flip, 256 voreingestellte Positionen, Konfigurieren und automatisches Abspeichern der Rundgangsüberwachung (max. 10 von je 16 Minuten Dauer), Rundgangüberwachung (max. 100), Steuerungswarteschlange, Richtungsanzeige auf dem Bildschirm, PTZ mit Orientierungshilfe, konfigurierbare Nullposition, einstellbare Zoomgeschwindigkeit, Fokusabruf
System-on-Chip-Modell
Herstellereigener Chipsatz (7. Generation)
Speicher
2 GB RAM, 512 MB Flash
Rechenleistung
Machine Learning Processing Unit (MLPU)
Videokomprimierung
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profile
H.265 (MPEG-H Teil 2/HEVC) Main Profile
Motion JPEG
Auflösung
3840 x 2160 4K 2160p auf 320 x 180
Bildfrequenz
Bis zu 25/30 Bilder pro Sekunde bei 50/60 Hz in 4K
Bis zu 50/60 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz) in anderen Auflösungen
Video-Streaming
Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264, H.265 und Motion JPEG

Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Bildeinstellungen
Manuelle Verschlusszeit, Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, WDR – Dynamischer Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Belichtungszonen, Feineinstellung des Verhaltens bei dunklen Lichtbedingungen, Drehung: 0°, 180°, Text- und Bild-Overlay, polygone Privatzonen-Maskierung, elektronische Bildstabilisierung (EIS), PTZ-Standbild, Entnebelung, Gegenlichtkorrektur, Szene-Profile
Signal-Rausch-Verhältnis
>55 dB
Schutz vor Bedrohungen
IP-Adressen-Filterung, HTTPS-Verschlüsselung, Netzwerk-Zugriffskontrolle gemäß IEEE 802.1x (EAP-TLS), Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrale Zertifikatverwaltung
Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), verbindungslokale Adresse (ZeroConf)
Anwendungsprogrammierschnittstelle (engl. Application Programming Interface)
Offene API für Softwareintegration

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S und ONVIF® Profile T. Technische Daten auf onvif.org
Ereignisbedingungen
Gerätestatus: Oberhalb der Betriebstemperatur, oberhalb oder unterhalb der Betriebstemperatur, unterhalb der Betriebstemperatur, Lüfterfehler, IP-Adresse entfernt, Netzwerk-Verlust, neue IP-Adresse, Stoß erfasst, Speicherfehler, Systembereitschaft, Innerhalb des Betriebstemperaturbereichs
Edge Storage: laufende Aufzeichnung, Speicherunterbrechung
E/A: manueller Auslöser, virtueller Eingang
MQTT abonnieren
PTZ: Fehlfunktion des PTZ, PTZ-Bewegung, voreingestellte Position des PTZ erreicht, PTZ bereit
Geplant und wiederkehrend: geplantes Ereignis
Video: offener Livestream
Ereignisaktionen
Tag/Nacht-Modus, Overlay-Text, Videoaufzeichnung mit Edge Storage, Videopufferung vor und nach Alarm, SNMP-Trap
PTZ: PTZ-Voreinstellung, Rundgangüberwachung starten/stoppen
Hochladen von Dateien über FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerk-Freigabe und E-Mail
MQTT veröffentlichen
Benachrichtigung per E-Mail, HTTP, HTTPS und TCP
Eingebaute Installationshilfen
Pixelzähler, Nivellierhilfe
Anwendungen
Eingeschlossen
Objektanalysefunktionen, Szenen-Metadaten, videobasierte Bewegungserkennung, Motion Guard, Fence Guard, Loitering Guard, Autotracking 2, Active Gatekeeper, OSDI-Zonen, PTZ-Orientierungshilfe
Object Analytics
Objektklassen:: Menschen, Fahrzeuge
Szenarien: Linienüberquerung, Objekt im Bereich, Verweildauer im Bereich
Bis zu 10 Szenarien
Weitere Merkmale: auslösende Objekte mit Trajektorien, farbcodierten Umgrenzungsfeldern und Tabellen visualisiert
Polygone Einschluss- und Ausschlussbereiche
Konfiguration der Perspektive
ONVIF Bewegungsalarmereignis
Szenen-Metadaten
Objektklassen: Menschen, Gesichter, Fahrzeuge (Typen: Autos, Busse, Lastwagen, Fahrräder), Fahrzeugkennzeichen
Objektattribute: Vertrauen, Position
EMV
EN 55032 Klasse A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4
Australien/Neuseeland: RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A
Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japan: VCCI Klasse A
Korea: KCC KN32 Klasse A, KN35
USA: FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A
Sicherheit
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368–1, IS 13252
Umgebung
IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 62262 IK10, ISO 4892-2, EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, NEMA 250 Type 4X
Netzwerk
NIST SP500-267
Cybersicherheit
ETSI EN 303 645, BSI IT-Sicherheitskennzeichen, FIPS 140
 
Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
Edge-Sicherheit
Software: Signiertes Betriebssystem, Verzögerungsschutz gegen Brute-Force-Angriffe, Digest-Authentifizierung und OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow für zentrale ADFS-Kontoverwaltung, Kennwortschutz, Cryptographic Module (FIPS 140-2 Level 1), Verschlüsselung von SD-Speicherkarten (AES-XTS-Plain64 256bit)
Hardware: Cybersicherheitsplattform mit kryptografischem Rechenmodul
TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Stufe 2), sicheres Element (CC EAL 6+), Geräte-ID des Herstellers, sicherer Keystore, signiertes Video, sicherer Start
Netzwerksicherheit
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 Certificate PKI, hostbasierte Firewall
Gehäuse
Zertifiziert gemäß IP66, IP67, NEMA 4X und IK10
Metallgehäuse (Aluminium), transparente Kuppel aus Polycarbonat (PC), Sonnenblende (ASA)
Nachhaltigkeit
PVC-frei
Stromversorgung
High PoE 60 W SFP Midspan: 100 bis 240 V AC, max. 66,1 W
Leistungsaufnahme Kamera: typisch 16 W, max. 51 W
Anschlüsse
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, RJ45 Push-Pull-Steckverbinder (IP66/IP67) enthalten
Speicherung
Unterstützt Karten des Typs SD, SDHC und SDXC
Unterstützt SD-Speicherkartenverschlüsselung (AES-XTS-Plain64 256bit)
Unterstützt das Aufzeichnen auf NAS (Network-Attached Storage)
Empfehlungen zu SD-Karten und NAS-Geräten finden Sie auf der Webseite des Herstellers
Betriebsbedingungen
Mit 30 W: -20 °C bis 50 °C
Mit 60 W: -50 °C bis 50 °C
Maximale Temperatur gemäß NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Intelligente Kameraheizung: Inbetriebnahme bei Temperaturen bis zu -40 °C (-40 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
Lagerbedingungen
-40 °C bis 65 °C (-40 °F bis 149 °F)
Gewicht
3,75 kg (8,3 lb)
Abmessungen
Ø 232 x 271 mm
Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell), Niederländisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Türkisch, Thailändisch, Vietnamesisch
Gewährleistung
5-Jahre Gewährleistung