AXIS Q6078-E PTZ Camera
Esta cámara PTZ ofrece resolución UHD 4K con zoom óptico de 20x para obtener una calidad de vídeo excepcional. Ofrece excelentes vistas generales y detalles con los colores más claros y nítidos. Esta cámara PTZ de alto rendimiento para exteriores incorpora autotracking con función de clic y seguimiento, así como una ayuda a la orientación para el seguimiento activo de objetos y la orientación rápida. Las funciones de ciberseguridad integradas, como el firmware firmado y el arranque seguro, garantizan la integridad y la autenticidad del firmware. Gracias a la reducción de las necesidades de ancho de banda y almacenamiento con H.264 o H.265, se reducen considerablemente los requisitos de ancho de banda y almacenamiento. Además, las analíticas de objetos ofrecen una clasificación de objetos altamente granular y con gran nivel de detalle.
• UHD 4K con zoom óptico de 20x
• Excelentes imágenes con un gran nivel de detalle
• Necesidades de ancho de banda y de almacenamiento reducidas con compatibilidad para H.264 y H.265
• Analíticas de objetos
• Funciones de ciberseguridad integradas

El producto, incluidos todos sus componentes, no incluirá PVC añadido.
El contratista o el subcontratista designado deberán enviar las credenciales de la certificación completada del fabricante, verificada por una organización independiente, como prueba de que se poseen los conocimientos pertinentes.
La unidad principal debe estar fabricada por una empresa que haya firmado y apoye la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas según lo definido por las Naciones Unidas en www.unglobalcompact.org/

Sensor de imagen
CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,5”
Objetivo
4,4–88.4 mm, F2.0-3.8
Campo de visión horizontal: 68,3°-4,2°
Campo de visión vertical: 42,1°-2,34°
Enfoque automático, control de P-Iris
Día y noche
Filtro bloqueador de infrarrojos extraíble automáticamente
Iluminación mínima
Color: 0,2 lux a 30 IRE, F2.0
B/N: 0,002 lux a 30 IRE, F2.0
Velocidad de obturación
De 1/10000 s a 1 s
Movimiento horizontal/vertical y zoom
Horizontal: 360° infinito, 0,05°–450°/s
Inclinación: 220°, 0,05°-450°/s
Zoom: óptico de 20x, digital de 12x; total de 240x
E-flip, 256 posiciones predefinidas, grabación de ronda (10 máx., duración máx. de 16 minutos cada una), ronda de vigilancia (100 máx.), cola de control, indicador de la dirección en pantalla, ayuda de orientación PTZ, ajuste horizontal nuevo 0°, velocidad de zoom ajustable, zona de recuerdo de enfoque
Modelo de sistema en chip
Chipset propio del fabricante (séptima generación)
Flash
2 GB de RAM, 512 MB de memoria flash
Capacidad de computación
Unidad de procesamiento de aprendizaje automático (MLPU)
Compresión de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile
H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main perfil
Motion JPEG
Resolución
De 3840x2160 4K 2160p a 320x180
Velocidad de fotogramas
Hasta 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) en 4K
Hasta 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) en las demás resoluciones
Transmisión de vídeo
Múltiples transmisiones configurables individualmente en H.264, H.265 y Motion JPEG

Velocidad de imagen y ancho de banda controlables
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Ajustes de la imagen
Tiempo de obturación manual, compresión, color, brillo, nitidez, WDR - contraste dinámico, balance de blancos, control y zonas de exposición, ajuste preciso del comportamiento con poca luz, rotación: 0°, 180°, superposición de texto e imagen, máscaras de privacidad poligonales, estabilización de imagen electrónica (EIS), congelación en PTZ, anticondensación, compensación de contraluz, perfiles de escenas
Relación señal-ruido
>55 dB
Vigilancia
Filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1x (EAP-TLS), registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados
Protocolos de red
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), dirección de enlace local (ZeroConf)
Interfaz de programación de aplicaciones
API abierta para integración de software

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T; consulte las especificaciones en onvif.org.
Condiciones de evento
Estado del dispositivo: por encima de la temperatura de funcionamiento, por encima o por debajo de la temperatura de funcionamiento, por debajo de la temperatura de funcionamiento, fallo del ventilador, dirección IP eliminada, pérdida de red, nueva dirección IP, choque detectado, fallo de almacenamiento, sistema preparado, dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento
Almacenamiento local: grabación en curso, interrupción del almacenamiento
E/S: disparador manual, entrada virtual
Suscripción MQTT
PTZ: mal funcionamiento de PTZ, movimiento de PTZ, posición predefinida de PTZ alcanzada, PTZ lista
Programados y recurrentes: evento programado
Vídeo: transmisión en directo abierta
Acciones de eventos
Modo diurno/nocturno, superposición de texto, grabación de vídeo en almacenamiento local, memoria de vídeo previa y posterior a la alarma, enviar trampa SNMP
PTZ: Posición predefinida PTZ, iniciar/detener ronda de vigilancia
Carga de archivos a través de FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico
Publicación MQTT
Notificación por correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP.
Ayudas de instalación integradas
Contador de píxeles, guía de nivelación
Aplicaciones
Incluido
analíticas de objetos, metadatos de escena, detección de movimiento en el vídeo, Motion Guard, Fence Guard, Loitering Guard, autotracking 2, gatekeeper activo, Zonas OSDI, Orientation Aid PTZ
Object Analytics
Clases de objetos: personas, vehículos
Escenarios: cruce de línea, objeto en zona, tiempo en el área
Hasta 10 escenarios
Otras características: objetos activados visualizados con trayectorias y cuadros limitadores codificados mediante colores y tablas
Áreas de inclusión y exclusión por polígonos
Configuración de perspectiva
Evento de alarma de movimiento ONVIF
Metadatos de escena
Clases de objetos: humanos, caras, vehículos (tipos: coches, autobuses, camiones, bicicletas), matrículas
Atributos del objeto: confianza, posición
EMC
EN 55032 Clase A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4
Australia/Nueva Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japón: VCCI Clase A
Corea: KCC KN32 Clase A, KN35
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A
Seguridad
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368–1, IS 13252
Entorno
IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 62262 IK10, ISO 4892-2, EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, NEMA 250 Tipo 4X
Red
NIST SP500–267
Ciberseguridad
ETSI EN 303 645, etiqueta de seguridad informática BSI, FIPS 140
 
Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
Seguridad perimetral
Software: Sistema operativo firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta, autentificación digest y flujo de credenciales de cliente OAuth 2.0 RFC6749/flujo de código de autorización OpenID para gestión centralizada de cuentas ADFS, protección por contraseña, módulo criptográfico (FIPS 140-2 nivel 1), cifrado de tarjeta SD AES-XTS-Plain64 de 256 bits
Hardware: plataforma de ciberseguridad de módulo de computación criptográfico
TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 nivel 2), elemento seguro (CC EAL 6+), identificador de dispositivo del fabricante, almacén de claves seguro, vídeo firmado, arranque seguro
Seguridad de red
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 Certificado PKI, firewall basado en host
Carcasa
Con clasificación IP66, IP67, NEMA 4X e IK10
Carcasa metálica (aluminio), domo transparente de policarbonato (PC), parasol (ASA)
Sostenibilidad
Sin PVC
Alimentación
High PoE 60 W SFP midspan: 100 – 240 V CA, máx. 66,1 W
Consumo de la cámara: 16 W típico, 51 W máx.
Conectores
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, conector RJ45 Push-pull (IP66/IP67) incluido
Almacenamiento
Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC
Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Compatible con grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS)
Para consultar las recomendaciones de tarjeta SD y almacenamiento en red tipo NAS, consulte la página web del fabricante
Condiciones de funcionamiento
Con 30 W: De -20 °C a 50 °C
Con 60 W: -50 °C a 50 °C (-58 °F a 122 °F)
Temperatura máxima según NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Tecnología de calefacción inteligente de la cámara: Arranque a temperaturas mínimas de hasta -40 °C (-40 °F)
Humedad relativa del 10 al 100% (con condensación)
Condiciones de almacenamiento
De -40 °C a 65 °C (-40 °F to 149 °F)
Peso
3,75 kg (8,3 lb)
Dimensiones
Ø232 x 271 mm
Idiomas
Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional, holandés, checo, sueco, finés, turco, tailandés, vietnamita
Garantía
Garantía de 5 años