AXIS Q6078-E PTZ Camera
Cette caméra PTZ propose une résolution UHD 4K avec un zoom optique 20x pour une qualité vidéo exceptionnelle. Elle procure de remarquables vues d'ensemble et un excellent niveau de détail avec les couleurs les plus claires et nettes. Cette caméra PTZ d'extérieur hautes performances est équipée d'un Autotracking avec fonction click and track, ainsi que d'une aide à l'orientation pour un suivi actif des objets et une orientation rapide. Cybersécurité intégrée incluse, notamment des fonctions de sécurité avancées, telles un firmware signé et un démarrage sécurisé, garantissent l'intégrité et l'authenticité du firmware. Les besoins réduits en bande passante et en stockage avec H.264/H.265 réduisent significativement les exigences en bande passante et en stockage. De plus, Object Analytics assure une classification hautement granulaire et nuancée des objets.
• UHD 4K avec zoom optique 20x
• Images remarquables avec un excellent niveau de détail
• Besoins réduits en matière de bande passante et de stockage avec prise en charge H.264 et H.265
• Analyse d'objets
• Fonctions de cybersécurité intégrées

Le produit et tous ses composants sont exempts de PVC.
Le contractant ou le sous-traitant désigné doit fournir les accréditations relatives aux certifications du fabricant obtenues et soumises à la vérification d'une société tierce, attestant de ses connaissances des produits.
L'unité principale est fabriquée par une entreprise qui a signé et soutient le Pacte mondial de l'ONU tel que défini par les Nations unies www.unglobalcompact.org/

Capteur d’image
Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,5“
Objectif
4,4 - 88,4 mm, F2.0-3.8
Champ de vision horizontal : 68,3°-4,2°
Champ de vision vertical : 42,1°- 2,34°
Mise au point automatique, contrôle P-Iris
Jour et nuit
Masque IR automatiquement amovible
Éclairage minimum
Couleur : 0,2 lux à 30 IRE, F2.0
N/B : 0,002 lux à 30 IRE, F2.0
Vitesse d’obturation
1/10000 s à 1 s
Panoramique, Inclinaison et Zoom (PTZ)
Panoramique : 360° infini, 0,05°-450°/s
Inclinaison : 220°, 0,05°-450°/s
Zoom : zoom optique 20x, numérique 12x, total 240x
E-flip, 256 positions préréglées, enregistrement de tour de garde (10 max., durée maximale de 16 minutes chacun), ronde de contrôle (100 max.), file d'attente de contrôle, indicateur directionnel à l'écran, aide à l'orientation PTZ, nouveau panoramique 0°, vitesse de zoom réglable, rappel de mise au point
Modèle de système sur puce
Chipset du fabricant (7e gén.)
Flash
RAM de 2 Go, mémoire flash de 512 Mo
Capacités de calcul
Processeur de machine learning (MLPU)
Compression vidéo
Profils de base, principal et avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC)
Profil principal H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC)
Motion JPEG
Résolution
3840 x 2160 4K 2160p à 320x180
Fréquence d’image
Jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) en 4K
Jusqu'à 50/60 ips (50/60 Hz) dans toutes les autres résolutions
Flux vidéo
Plusieurs flux, configurables individuellement en H.264, H.265 et Motion JPEG

Fréquence d'images et bande passante contrôlables
H.264/H.265 VBR/ABR/MBR
Paramètres d'image
Temps d'exposition manuel, compression, couleur, luminosité, netteté, WDR – contraste dynamique, balance des blancs, contrôle d'exposition, zone d'exposition, ajustement en cas de faible luminosité, rotation : 0°, 180°, incrustation de texte et d'image, masques de confidentialité polygone, stabilisation d'image électronique (EIS), arrêt sur image en commande PTZ, désembuage, compensation de rétroéclairage, profils de scène
Rapport signal/bruit :
> 55 dB
Sécurité
Filtrage d'adresse IP, encryption HTTPS, contrôle d'accès au réseau IEEE 802.1x (EAP-TLS), journal des accès utilisateur, gestion des certificats centralisée
Protocoles réseau
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog sécurisé (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Adresse lien-local (sans configuration)
Application Programming Interface (interface de programmation d’applications)
API ouverte pour intégration logicielle

Profil G ONVIF®, Profil S ONVIF® et Profil T ONVIF®, caractéristiques sur onvif.org
Conditions de l'événement
État du périphérique : seuil de température de fonctionnement supérieur, seuil de température de fonctionnement supérieur ou inférieur, seuil de température de fonctionnement inférieur, panne du ventilateur, suppression de l'adresse IP, perte de réseau, nouvelle adresse IP, détection de choc, échec de stockage, système prêt à fonctionner, plage de température de fonctionnement respectée
Stockage edge : enregistrement en cours, interruption du stockage
E/S : déclenchement manuel, entrée virtuelle
Abonnement MQTT
PTZ : dysfonctionnement PTZ, mouvement PTZ, position préréglée PTZ atteinte, PTZ prêt
Programmés et récurrents : événement programmé
Vidéo : flux de données vidéo en direct ouvert
Déclenchement d'actions en cas d'événement
Mode jour/nuit, texte en surimpression, enregistrement vidéo vers un stockage edge, mémorisation d'images pré/post-alarme, envoi d'une interruption SNMP
PTZ : Préréglage du PTZ, démarrage/arrêt de la ronde de contrôle
Chargement de fichiers par FTP, SFTP, HTTP, partage réseau HTTPS et e-mail
Publication MQTT
Notification par courrier électronique, HTTP, HTTPS et TCP
Aides à l'installation intégrées
Compteur de pixels, guide de nivellement
Applications
Inclus
analyse d'objets, métadonnées de scène, détection de mouvement vidéo, contrôle des mouvements, contrôle de clôture, contrôle du maraudage, suivi automatique 2, fonction gatekeeper active, Zones OSDI, PTZ avec l'aide à l'orientation
Object Analytics
Classes d'objets : humains, véhicules
Scénarios : franchissement de ligne, objet dans la zone, temps dans la zone
Jusqu'à 10 scénarios
Autres fonctions : objets déclenchés visualisés avec trajectoires, matrices de caractères et tableaux à codes couleurs
Zones d'inclusion et d'exclusion polygone
Configuration de la perspective
Événement d'alarme de mouvement ONVIF
Métadonnées de scène
Classes d'objets : humains, visages, véhicules (types : voitures, bus, camions, vélos), plaques d'immatriculation
Attributs de l'objet : confiance, position
CEM
EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4
Australie/Nouvelle-Zélande :  RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada : ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japon : VCCI Classe A
Corée : KCC KN32 Classe A, KN35
États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A
Protection
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368–1, IS 13252
Environnement
IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 62262 IK10, ISO 4892-2, EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, NEMA 250 Type 4X
Réseau
NIST SP500–267
Cybersécurité
ETSI EN 303 645, Label de Sécurité Informatique BSI, FIPS 140
 
Injecteur : EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
Sécurité locale
Logiciel : SE signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest et flux d'identifiants clients/par code d'autorisation OAuth 2.0 RFC6749 OpenID pour la gestion centralisée des comptes ADFS, protection par mot de passe, module cryptographique (FIPS 140-2 niveau 1), cryptage de la SD carte SD AES-XTS-Plain64 256 bits
Matériel : plate-forme de cybersécurité du module cryptographique
TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Niveau 2), élément sécurisé (CC EAL 6+), identifiant de périphérique du fabricant, keystore sécurisé, vidéo signée, démarrage sécurisé
Sécurité réseau
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de certification X.509, pare-feu basé sur l'hôte
Boîtier
Conforme aux normes IP66, IP67, NEMA 4X et IK10
Boîtier métallique (aluminium), dôme transparent en polycarbonate (PC), pare-soleil (ASA)
Écoresponsabilité
Sans PVC
Alimentation
Injecteur High PoE 60 W SFP : 100-240 V CA, max. 66.1 W
Consommation de la caméra : type 16 W, max 51 W
Connecteurs
RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX PoE, Connecteur pousser-tirer RJ45 (IP66/IP67) inclus
Stockage
Compatibilité cartes SD/SDHC/SDXC
Prise en charge du cryptage des cartes SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Prise en charge de l'enregistrement sur une unité de stockage en réseau (NAS)
Pour obtenir des conseils sur la carte SD et l'unité de stockage réseaux, reportez-vous à la page Web du fabricant
Conditions de fonctionnement
Avec 30 W : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Avec 60 W : -50 °C à 50 °C (-58 °F à 122 °F)
Température maximale conformément à la norme NEMA TS 2 (2.2.7) : 74 °C (165 °F)
technologie intelligente de chauffage des caméras : Démarrage dès -40 °C (-40 °F)
Humidité relative de 10 % à 100 % (avec condensation)
Conditions de stockage
-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Poids
3,75 kg (8,3 lb)
Dimensions
Ø232 x 271 mm (Ø9 1/8 x 10,7 po)
Langues
Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Chinois traditionnel, Néerlandais, Tchèque, Suédois, Finnois, Turc, Thaï, Vietnamien
Garantie
Garantie de 5 ans