AXIS Q6078-E PTZ Camera
Questa telecamera PTZ offre UHD 4K con zoom ottico 20x per una qualità video eccezionale. Offre grandi panoramiche e dettagli con i colori più chiari e nitidi. Questa telecamera PTZ per esterni ad alte prestazioni è dotata di autotracking con funzionalità “click and track“, funzione di assistenza dell'orientamento per il tracciamento attivo degli oggetti e l'orientamento rapido. Grazie alla sicurezza informatica integrata come il firmware con firma digitale e l'avvio sicuro garantiscono l'integrità e l'autenticità del firmware. I requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione ridotti con H.264 e H.265 riducono significativamente le esigenze di larghezza di banda e spazio di archiviazione. Inoltre, l'analisi degli oggetti offre una classificazione di oggetti sfaccettata e notevolmente dettagliata.
• 4K UHD con zoom ottico 20x
• Immagini eccezionali con dettagli eccellenti
• Requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione ridotti con supporto per H.264 e H.265
• Analisi degli oggetti
• Integrazione di funzionalità cybersecurity

Il dispositivo e tutti i suoi componenti non contengono PVC aggiunto.
L'appaltatore o il subappaltatore designato invia le credenziali della certificazione produttore completata, verificate da un'organizzazione di terze parti, come prova della conoscenza.
L'unità principale è prodotta da una società che firma e supporta l'iniziativa UN Global Compact come definito dalle Nazioni Unite www.unglobalcompact.org/

Sensore immagini
RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,5“
Obiettivo
4,4–88,4 mm, F2.0-3.8
Campo visivo orizzontale: 68,3°-4,2°
Campo visivo verticale: 42,1°- 2,34°
Messa a fuoco automatica, controllo P-Iris
Day&Night
Filtro IR rimovibile automaticamente
Illuminazione minima
Colore: 0,2 lux a 30 IRE, F2.0
B/N: 0,002 lux a 30 IRE, F2.0
Velocità otturatore
Da 1/10000 s a 1 s
Pan/Tilt/Zoom (rotazione, inclinazione e zoom)
Rotazione: 360° senza interruzioni, da 0,05° a 450°/s
Inclinazione: 220°, 0,05°-450°/s
Zoom: ottico 20x, digitale 12x, complessivo 240x
E-flip, 256 posizioni preset, registrazione del tour (massimo 10, durata massima 16 minuti ciascuna), giro di ronda (massimo 100), coda di controllo, indicazione della direzione a video, assistenza orientamento PTZ, impostazione nuova rotazione 0°, velocità dello zoom regolabile, richiamo della messa a fuoco
Modello System on Chip
Il chipset del produttore (7a gen)
Memoria
RAM da 2 GB, Flash da 512 MB
Capacità di calcolo
MLPU (unità di elaborazione apprendimento automatico)
Compressione video
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Profiili baseline, principale ed elevato
H.265 (MPEG-H parte 2/HEVC), profilo principale
Motion JPEG
Risoluzione
Da 3840x2160 4K 2160p a 320x180
Velocità in fotogrammi
Fino a 25/30 fps (50/60 Hz) in 4K
Fino a 50/60 fps (50/60 Hz) in altre risoluzioni
Streaming video
Possibilità di trasmettere più flussi H.264, H.265 e Motion JPEG configurabili singolarmente

Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Impostazioni immagini
Tempo di shutter manuale, compressione, colore, luminosità, nitidezza, WDR - contrasto dinamico, bilanciamento del bianco, controllo esposizione, zone di esposizione, sintonizzazione precisa in condizioni di bassa luminosità, rotazione: 0°, 180°, sovrapposizione testo e immagine, privacy mask poligono, stabilizzatore elettronico dell'immagine (EIS), congelamento in PTZ, sbrinamento, compensazione della retroilluminazione, profili di scena
Rapporto segnale a disturbo
> 55 dB
Sicurezza
Filtro indirizzi IP, criptazione HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1x (EAP-TLS), registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata
Protocolli di rete
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, syslog sicuro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
Application Programming Interface
API aperte per integrazione software

Profilo G di ONVIF®, Profilo S di ONVIF® e Profilo T di ONVIF®, specifica disponibile all'indirizzo onvif.org
Condizioni degli eventi
Stato del dispositivo: sopra la temperatura di esercizio, sopra o sotto la temperatura di esercizio, sotto la temperatura di esercizio, guasto ventola, indirizzo IP rimosso, interruzione della connessione di rete, nuovo indirizzo IP, urto rilevato, errore di archiviazione, pronto all'uso, all'interno dell'intervallo della temperatura di esercizio
​Archiviazione su dispositivi edge: registrazione in corso, interruzione dell'archiviazione
I/O: attivazione manuale, input virtuale
Sottoscrizione MQTT
PTZ: malfunzionamento PTZ, movimento PTZ, posizione preset PTZ raggiunta, PTZ pronta
Pianificato e ricorrente: evento pianificato
Video: flusso dal vivo aperto
Azioni eventi
Modalità diurna/notturna, testo sovrapposto, registrazione di video su edge storage, buffer video pre/post allarme, invio di trap SNMP
PTZ: preset PTZ, avvio/arresto giri di ronda
Caricamento dei file tramite FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail
Pubblicazione MQTT
Invio di notifiche tramite e-mail, HTTP, HTTPS e TCP
Supporti di installazione incorporati
Contatore di pixel, guida di livellamento
Applicazioni
Area inclusa
analisi degli oggetti, metadati della scena, video motion detection, protezione da oggetti in movimento, protezione perimetrale, protezione movimenti sospetti, tracking automatico 2, funzione gatekeeper attiva, OSDI Zones, Assistenza orientamento PTZ
Object Analytics
Classi di oggetti: persone, veicoli
Scenari: attraversamento linea, oggetto nell'area, tempo nell'area
Fino a 10 scenari
Altre funzioni: oggetti attivati visualizzati con traiettorie, riquadri delimitatori del testo con codice colore e tabelle
Poligono aree di inclusione/esclusione
Configurazione della prospettiva
Evento di allarme movimento ONVIF
Metadati scena
Classi di oggetti: umani, volti, veicoli (tipi: auto, autobus, camion, biciclette), targhe
Attributi dell'oggetto: affidabilità, posizione
EMC
EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4
Australia/Nuova Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Giappone: VCCI Classe A
Corea: KCC KN32 Classe A, KN35
Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A
Protezione
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252
Ambiente
IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 62262 IK10, ISO 4892-2, EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, NEMA 250 Tipo 4X
Rete
NIST SP500-267
Cybersecurity
ETSI EN 303 645, Etichetta di sicurezza BSI IT, FIPS 140
 
Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
Sicurezza edge
Software: SO firmato, protezione ritardo forza bruta, autenticazione digest e OAuth 2.0 RFC6749 Flusso di credenziali client/OpenID Authorization Code Flow per la gestione centralizzata dell'account ADFS, protezione mediante password, modulo crittografico (FIPS 140-2 livello 1), crittografia scheda di memoria AES-XTS-Plain64 256 bit
Hardware: piattaforma di sicurezza informatica modulo di calcolo crittografico
TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Livello 2), secure element (CC EAL 6+), ID dispositivo del produttore, archivio chiavi sicuro, video firmato, avvio sicuro
Protezione della rete
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 PKI certificato, firewall basato su host
Alloggiamento
Classe IP66, IP67, NEMA 4X e IK10
Alloggiamento in metallo (alluminio), cupola trasparente in policarbonato (PC), parasole (ASA)
Sostenibilità
Senza PVC
Alimentazione
Midspan SFP High PoE 60 W: 100-240 V CA, max. 66,1 W
Consumo della telecamera: tipico 16 W, max 51 W
Connettori
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, connettore push-pull RJ45 (IP66/IP67) incluso
Archiviazione
supporto per scheda di memoria SD/SDHC/SDXC
Supporto per la codifica della scheda di memoria (AES-XTS-Plain64 256 bit))
Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage).
Per raccomandazioni relative alla scheda di memoria e NAS (network attached storage), consulta la pagina Web del produttore
Condizioni d'esercizio
Con 30 W: Da -20 °C a 50 °C
Con 60 W: Da -50 °C a 50 °C (da -58 °F a 122 °F)
Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Tecnologia di riscaldamento intelligente della telecamera: Avvio fino a -40 °C (-40 °F)
Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Condizioni di immagazzinaggio
Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Peso
3,75 kg (8,3 lb)
Dimensioni
Ø232 x 271 mm (Ø9 1/8 x 10.7 pollici)
Lingue
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale, olandese, ceco, svedese, finlandese, turco, tailandese, vietnamita
Garanzia
5 anni di garanzia