AXIS Q6078-E PTZ Camera
Ta kamera PTZ zapewnia rozdzielczość UHD 4K przy 20-krotnym zoomie optycznym i znakomitą jakości obrazu wideo. Doskonały obraz szczegółów w wyraźnych i ostrych kolorach. Ta wysokowydajna zewnętrzna kamera PTZ jest wyposażona w automatyczne śledzenie z funkcją „kliknij i śledź”, a także narzędzie do orientacji na potrzeby aktywnego śledzenia obiektów i szybkiej orientacji. Wbudowane funkcje cyberzabezpieczeń, takie jak podpisane oprogramowanie sprzętowe i bezpieczny start, zapewniają integralność i autentyczność oprogramowania sprzętowego. Dzięki formatom H.264/H.265 zapotrzebowanie na przepustowość i zasoby pamięci masowej jest znacznie mniejsze. Funkcje analizy obiektów umożliwiają bardzo szczegółową ich klasyfikację.
• Rozdzielczość UHD 4K i 20-krotny zoom optyczny
• Znakomite jakość obrazu z doskonałymi szczegółami
• Mniejsze zapotrzebowanie na przepustowość i zasoby pamięci masowej oraz obsługa kompresji H.264 i H.265
• Analiza obiektów
• Wbudowane cyberzabezpieczenia

Produkt oraz jego komponenty nie zawierają PCW.
Kontrahent lub wyznaczony subkontrahent powinien potwierdzić posiadaną wiedzę poprzez przedłożenie dokumentów uwierzytelniających uzyskanie certyfikacji producenta, zweryfikowanych przez niezależną organizację.
Producent jednostki głównej podpisał porozumienie UN Global Compact Narodów Zjednoczonych (www.unglobalcompact.org/) i przestrzega jego postanowień.

Przetwornik obrazu
1/2,5” skanowanie progresywne RGB CMOS
Obiektyw
4,4–88,4 mm, F2.0–3.8
Pole widzenia w poziomie: 68,3°–4,2°
Pole widzenia w pionie: 42,1°–2,34°
Autofokus, technologia sterowania przysłoną P-Iris
Dzień i noc
Automatyczny zdejmowalny filtr odcinający podczerwień
Minimalne oświetlenie
Obraz kolorowy: 0,2 luksa przy 30 IRE, F2.0
Obraz czarno-biały: 0,002 luksa przy 30 IRE F2.0
Szybkość migawki
Od 1/10 000 s do 1 s
Pan/Tilt/Zoom — funkcja panoramowania, pochylenia i zbliżenia
Obrót: 360° bez ograniczeń, 0,05° – 450°/s
Pochylenie: 220°, 0,05–450°/s
Zoom: 20-krotny optyczny i 12-krotny cyfrowy zoom, łącznie 240-krotny
Funkcja E-flip, 256 prepozycji, rejestracja trasy (maks. 10 tras, maks. czas trwania każdej trasy: 16 minut), trasa strażnika (maks. 100 tras), kolejka sterowania, ekranowy wskaźnik kierunku, wspomaganie orientacji PTZ, ustawianie nowego obrotu 0°, regulowana prędkość zoomu, przywracanie ostrości
Model System-on-chip
Chipset producenta (7. generacji)
Pamięć
2 GB RAM, 512 MB Flash
Możliwości obliczeniowe
Moduł uczenia maszynowego (MLPU)
Kompresja obrazu
H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), profile Baseline, Main i High
H.265 (MPEG-H część 2/HEVC) Main Profile
MJPEG
Rozdzielczość
3840x2160 4K 2160p do 320x180
Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu
Maksymalnie 25/30 kl/.s (50/60 Hz) z rozdzielczością 4K
Maksymalnie 50/60 kl./s (50/60 Hz) we wszystkich innych rozdzielczościach
Strumieniowanie wideo
Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264, H.265 i MJPEG

Kontrola poklatkowości i przepustowości
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Ustawienia obrazu
Ręczne ustawianie czasu migawki, kompresja, kolor, jasność, ostrość, WDR – kontrast dynamiczny balans bieli, kontrola ekspozycji, strefy ekspozycji, dostrajanie ustawień przy słabym oświetleniu, obracanie: 0 °, 180 °, nakładanie tekstu i obrazu, wielokątne maski prywatności, elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) zatrzymywanie obrazu w PTZ, automatyczne usuwanie efektu mgły, kompensacja podświetlenia, profile scen
Stosunek szumu do sygnału
> 55 dB
Ochrona
Filtrowanie adresów IP, szyfrowanie HTTPS, kontrola dostępu do sieci w standardzie IEEE 802.1x (EAP-TLS), dziennik dostępów użytkowników, centralne zarządzanie certyfikatami
Protokoły sieciowe
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)
Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji)
Otwarty interfejs API umożliwiający integrację oprogramowania

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S i ONVIF® Profile T, specyfikacja pod adresem onvif.org
Warunki zdarzeń
Status urządzenia: powyżej temperatury roboczej, powyżej lub poniżej temperatury roboczej, poniżej temperatury roboczej, awaria wentylatora, usunięcie adresu IP, utrata połączenia sieciowego, nowy adres IP, wykrycie wstrząsu, awaria pamięci masowej, gotowość systemu, w zakresie temperatury roboczej
Pamięć masowa typu Edge: rejestrowanie w toku, zakłócenie pamięci masowej
We/Wy: wyzwalacz ręczny, wejście wirtualne
MQTT subscribe
PTZ: awaria PTZ, ruch PTZ, osiągnięcie prepozycji PTZ, gotowość PTZ
Zaplanowane i cykliczne: zdarzenie zaplanowane
Wideo: otwarto strumień na żywo
Mechanizmy zdarzeń
Tryb dzień/noc, nałożenie tekstu, rejestracja obrazu wideo w pamięci masowej typu Edge, buforowanie wideo przed i po alarmie, wysłanie komunikatu-pułapki SNMP
PTZ: Prepozycja PTZ, rozpoczęcie/zatrzymanie trasy strażnika
Wczytanie pliku przez FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, udział sieciowy bądź na adres e-mail
MQTT publish
Powiadomienia pocztą elektroniczną, za pośrednictwem protokołów HTTP, HTTPS i TCP
Wbudowana pomoc podczas montażu
Licznik pikseli, poziomica
Aplikacje
W zestawie
narzędzia analityczne obiektów, metadane sceny, wizyjna detekcja ruchu, wykrywanie ruchu, ochrona ogrodzenia, zgłaszanie podejrzanych zachowań, funkcja Autotracking 2, funkcja Active Gatekeeper, strefy OSDI, wspomaganie ustawiania orientacji PTZ
Object Analytics
Klasy obiektów: ludzie, pojazdy
Scenariusze: przekroczenie linii, obiekt na obszarze, czas przebywania w strefie
Maksymalnie 10 scenariuszy
Inne funkcje: wyzwalane obiekty wizualizowane z trajektoriami, kolorowymi obwiedniami i tabelami
Wielokątne strefy detekcyjne/wykluczania
Konfiguracja perspektywy
Alarm wyzwolony ruchem ONVIF
Metadane sceny
Klasy obiektów: ludzie, twarze, pojazdy (typy: samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe, rowery), tablice rejestracyjne
Atrybuty obiektu: ufność, pozycja
EMC
EN 55032 klasa A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4
Australia / Nowa Zelandia: RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A
Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japonia: VCCI klasa A
Korea: KCC KN32 klasa A, KN35
USA: FCC część 15 podczęść B klasa A
Bezpieczeństwo
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368–1, IS 13252
Środowisko
IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 62262 IK10, ISO 4892-2, EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, NEMA 250 typ 4X
Sieć
NIST SP500–267
Cyberbezpieczeństwo
ETSI EN 303 645, etykieta bezpieczeństwa IT BSI, FIPS 140
 
Zasilacz midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
Bezpieczeństwo na obwodzie
Oprogramowanie: Podpisany system operacyjny, ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie szyfrowane i OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow / OpenID Authorization Code Flow do scentralizowanego zarządzania kontami ADFS, ochrona hasłem, moduł kryptograficzny (FIPS 140-2 poziom 1), szyfrowanie kart SD AES-XTS-Plain64 256-bitowe
Sprzęt: platforma zabezpieczająca kryptograficznego modułu obliczeniowego
Moduł TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 poziomu 2), zabezpieczony element (CC EAL 6+), ID urządzenia producenta, bezpieczny magazyn kluczy, podpisane wideo, bezpieczne uruchamianie
Bezpieczeństwo sieci
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509, zapora sieciowa hosta
Obudowa
Klasa ochrony IP66, IP67, NEMA 4X i IK10
Metalowa (aluminiowa), przezroczysta kopułka z poliwęglanu, osłona przeciwsłoneczna (ASA)
Zrównoważony rozwój
Bez PCW
Zasilanie
Zasilacz midspan SFP High PoE 60 W: 100–240 V AC, maks. 66,1 W
Pobór mocy przez kamerę: typowo 16 W, maks. 51 W
Złącza
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, RJ45 push-pull (IP66/IP67) w zestawie
Przechowywanie
Obsługa kart SD/SDHC/SDXC
Obsługa szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa).
Obsługa zapisu na podłączonych sieciowych zasobach dyskowych (NAS)
Zalecenia dotyczące kart SD i sieciowych zasobów dyskowych można znaleźć w witrynie producenta
Warunki eksploatacji
30 W: Od –20°C do 50°C (od –4°F do 122°F)
60 W: od -50°C do 50°C (-58°F do 122°F)
Maksymalna temperatura według NEMA TS 2 (2.2.7): 74°C (165°F)
Inteligentna technologia ogrzewania kamer: Rozruch już przy –40°C (–40°F)
Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)
Warunki przechowywania
Od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Waga
3,75 kg (8,3 lb)
Wymiary
Ø232 x 271 mm (Ø9 1/8 x 10.7 in)
Języki
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, chiński tradycyjny, niderlandzki, czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski
Gwarancja
5-letnia gwarancja