AXIS Q6078-E PTZ Camera
Esta câmera PTZ oferece resolução UHD 4K com zoom óptico de 20x para proporcionar uma excelente qualidade de vídeo. Ela oferece visões gerais e detalhes excelentes com as cores mais intensas e vibrantes. Essa câmera PTZ externa de alto desempenho vem com rastreamento automático (autotracking) com funcionalidade de clicar e rastrear, bem como um auxílio de orientação para rastreamento ativo de objetos e orientação rápida. Contando com segurança cibernética integrada, como firmware assinado e inicialização segura, garante a integridade e a autenticidade do firmware. Redução de largura de banda e necessidades de armazenamento H.264/ H.265 reduzem significativamente os requisitos de largura de banda e armazenamento. Além disso, a análise de objetos possibilita a classificação de objetos altamente granular e repleta de nuances.
• UHD 4K com zoom óptico de 20x
• Imagens excelentes com ótimos detalhes
• Necessidades de largura de banda e armazenamento reduzidas com suporte a H.264 e H.265
• Análise de objetos
• Recursos de segurança cibernética integrados

O produto, incluindo todos os seus componentes, não deve conter PVC.
O prestador de serviços ou subcontratado designado deve enviar suas credenciais de conclusão da certificação do fabricante, verificadas por uma organização externa, como prova de conhecimento.
A unidade principal deve ser fabricada por uma empresa que tenha assinado e apoie a iniciativa Global Compact da ONU conforme definida pelas Nações Unidas em www.unglobalcompact.org/

Sensor de imagem
CMOS RGB de 1/2,5 pol. com varredura progressiva
Lente
4,4 – 88,4 mm, F2.0 – 3.8
Campo de visão horizontal: 68,3°-4,2°
Campo de visão vertical: 42,1°-2,34°
Foco automático, controle P-iris
Dia e noite
Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente
Iluminação mínima
Cor: 0,2 lux a 30 IRE, F2.0
P/B: 0,002 lux a 30 IRE, F2.0
Velocidade do obturador
1/10000 s a 1 s
Pan/Tilt/Zoom
Pan: 360° contínuo, 0,05° – 450°/s
Tilt: 220°, 0,05° – 450°/s
Zoom: óptico de 20x, digital de 12x, total de 240x
E-flip, 256 posições predefinidas, gravação de tour (no máximo 10, duração máxima de 16 minutos cada), guard tour (no máximo 100), fila de controle, Indicador direcional na tela, PTZ com auxílio de orientação, definição de novo pan 0°, velocidade de zoom ajustável, recuperação de foco
Modelo de sistema em um chip
Chipset próprio do fabricante (7ª geração)
Memória
2 GB de RAM, 512 MB de flash
Recursos de computação
Unidade de processamento de aprendizado de máquina (MLPU)
Compressão de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) perfil Main
Motion JPEG
Resolução
3840 x 2160 4K 2160p a 320 x 180
Taxa de quadros
Até 25/30 fps (50/60 Hz) em 4K
Até 50/60 fps (50/60 Hz) em todas as outras resoluções
Streams de vídeo
Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264, H.265 e Motion JPEG

Taxa de quadros e largura de banda controláveis
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Configurações de imagem
Tempo de obturador manual, compactação, cor, brilho, nitidez, WDR – contraste dinâmico, balanço de branco, controle de exposição, zonas de exposição, ajuste fino do comportamento em pouca iluminação, rotação: 0 °, 180 °, sobreposição de texto e imagens, máscaras de privacidade poligonais, estabilização eletrônica de imagem (EIS), congelamento em PTZ, remoção de névoa, compensação de luz de fundo, perfis de cena
Relação sinal-ruído
> 55 dB
Segurança
Filtragem de endereço IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1x (EAP-TLS), log de acesso de usuários, gerenciamento centralizado de certificados
Protocolos de rede
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog seguro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), endereço local do link (configuração zero)
Interface de programação de aplicativo
API aberta para integração de software

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S e ONVIF® Profile T, especificações disponíveis em onvif.org
Condições do evento
Status do dispositivo: acima da temperatura operacional, acima ou abaixo da temperatura operacional, abaixo da temperatura operacional, falha do ventilador, endereço IP removido, perda de rede, novo endereço IP, detecção de impactos, falha de armazenamento, sistema pronto, dentro da temperatura operacional
Armazenamento de borda: gravação em andamento, interrupção no armazenamento
E/S: acionador manual, entrada virtual
Assinatura MQTT
PTZ: falha de PTZ, movimento de PTZ, posição PTZ predefinida atingida, PTZ pronto
Agendados e recorrentes: evento agendado
Vídeo: stream ao vivo aberto
Ações de eventos
Modo dia/noite, sobreposição de texto, gravação de vídeo em armazenamento de borda, buffer de vídeo pré e pós-alarme, envio de interceptações SNMP
PTZ: predefinição de PTZ, início/parada de guard tour
Upload de arquivos via FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email
Publicação MQTT
Notificação via email, HTTP, HTTPS e TCP
Auxílios de instalação integrados
Contador de pixels, guia de nivelamento
Aplicativos
Incluído
análise de objetos, metadados de cena, detecção de movimento por vídeo, vigia de movimento, vigia de cercas, vigia de comportamento vagante, rastreamento automático 2, gatekeeper ativo, zonas OSDI, PTZ com auxílio de orientação
Object Analytics
Classes de objetos: humanos, veículos
Cenários: cruzamento de linhas, objeto na área, tempo na área
Até 10 cenários
Outros recursos: objetos acionadores exibidos com trajetórias, caixas delimitadoras coloridas e tabelas
Áreas de inclusão/exclusão poligonais
Configuração de perspectivas
Evento de ONVIF® Motion Alarm
Metadados de cena
Classes de objetos: humanos, rostos, veículos (tipos: carros, ônibus, caminhões, bicicletas), placas de licença
Atributos do objeto: confiança, posição
EMC
EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4
Austrália/Nova Zelândia: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japão: VCCI Classe A
Coreia: KCC KN32 Classe A, KN35
EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A
Proteção
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368–1, IS 13252
Ambiente
IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 62262 IK10, ISO 4892-2, EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, NEMA 250 Tipo 4X
Rede
NIST SP500-267
Segurança cibernética
ETSI EN 303 645, selo de segurança de TI do BSI, FIPS 140
 
Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
Segurança de borda
Software: Sistema operacional assinado, proteção contra atrasos por força bruta, autenticação digest e OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow para gerenciamento centralizado de contas ADFS, proteção por senha, módulo criptográfico (FIPS 140-2 nível 1), criptografia de cartões SD AES-XTS-Plain64 de 256 bits
Hardware: plataforma de segurança cibernética do módulo de computação criptográfica
TPM 2.0 (CC EAL4 +, FIPS 140-2 Nível 2), elemento seguro (CC EAL 6 +), ID de dispositivo do fabricante, armazenamento de chaves seguro, vídeo assinado, inicialização segura
Segurança de rede
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), PKI Certificado X.509, firewall baseado em host
Caixa de proteção
Classificações IP66, IP67, NEMA 4X e IK10
Caixa metálica (alumínio), dome transparente em policarbonato (PC), proteção contra sol (ASA)
Sustentabilidade
Sem PVC
Alimentação
Midspan High PoE 60 W SFP: 100 – 240 VCA, máx. 66,1 W
Consumo da câmera: típico 16 W, máx. 51 W
Conectores
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, Conector RJ45 Push-pull (IP66/IP67) incluído
Armazenamento
Suporte a cartões SD/SDHC/SDXC
Suporte a criptografia de cartões SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Suporte a gravação em armazenamento de rede (NAS)
Para obter recomendações de cartão SD e NAS, consulte a página da Web do fabricante
Condições operacionais
Com 30 W: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Com 60 W: -50°C a 50°C (-58°F a 122°F)
Temperatura máxima de acordo com o padrão NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
tecnologia de aquecimento de câmera inteligente: Temperatura mínima de inicialização -40 °C (-40 °F)
Umidade de 10–100% (com condensação)
Condições de armazenamento
-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Peso
3,75 kg (8,3 lb)
Dimensões
Ø232 x 271 mm (Ø9 1/8 x 10,7 pol.)
Idiomas
Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional, holandês, tcheco, sueco, finlandês, turco, tailandês, vietnamita
Garantia:
Garantia de 5 anos