AXIS P3227-LVE Network Camera
Câmera de rede dome fixa racionalizada com resolução de 5 MP e preparada para uso em ambientes externos com lente varifocal com zoom e foco remotos, o que facilita a instalação e elimina a necessidade de ajuste fino manual. Equipada com tecnologia avançada de imagem WDR para lidar com cenas com grandes variações de iluminação, tecnologia avançada de pouca luz e iluminação IR integrada com tecnologia de LED IR integrada energeticamente eficiente, essa câmera versátil oferece qualidade de vídeo excepcional em qualquer condição de iluminação. Ela oferece suporte à tecnologia de redução de necessidades de largura de banda e armazenamento, o que reduz significativamente os requisitos de largura de banda e armazenamento. O produto é resistente a vandalismo com classificação IK10.
• Resolução de 5 MP na taxa de quadros máxima
• Preparada para uso em ambientes externos e com classificação IK10
• Tecnologia avançada de imagem WDR, tecnologia de pouca luz e tecnologia de LED IR integrada energeticamente eficiente
• Zoom e foco remotos
• Tecnologia de redução de requisitos de largura de banda e armazenamento

O produto, incluindo todos os seus componentes, não deve conter PVC.
O prestador de serviços ou subcontratado designado deve enviar suas credenciais de conclusão da certificação do fabricante, verificadas por uma organização externa, como prova de conhecimento.
A unidade principal deve ser fabricada por uma empresa que tenha assinado e apoie a iniciativa Global Compact da ONU conforme definida pelas Nações Unidas em www.unglobalcompact.org/

Sensor de imagem
CMOS RGB de 1/2,5 pol. com varredura progressiva
Lente
Varifocal, 3,5 – 10 mm, F1.7
Campo de visão horizontal: 100°-38°
Campo de visão vertical: 51°–22°
Zoom e foco remotos, controle P-Iris, correção de IR
Dia e noite
Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente
Iluminação mínima
Cor: 0,18 lux a 50 IRE, F1.7
P/B: 0,04 lux F1.7 a 50 IRE, 0 lux com iluminação IR ativada
Velocidade do obturador
1/62500 s a 2 s
Ajuste do ângulo da câmera
Pan ±180°, tilt -40 a +75°, rotação ±95°
Modelo de sistema em um chip
Chipset próprio do fabricante (6ª geração)
Memória
1 GB de RAM, 512 MB de flash
Compactação de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High
Motion JPEG
Resolução
3072 x 1728 a 160 x 90
Taxa de quadros
25/30 fps com frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz
Streaming de vídeo
Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG

Taxa de quadros e largura de banda controláveis
VBR/ABR/MBR H.264
Streaming multiexibição
8 áreas de exibição recortadas individualmente.
Pan/Tilt/Zoom
PTZ digital, posições predefinidas
Configurações da imagem
Compactação, Cor, Brilho, Nitidez, Contraste, Contraste local, Balanço de branco, Controle de exposição (incluindo controle automático de ganho), Zonas de exposição, Ajuste fino de comportamento em baixa iluminação, tecnologia avançada de imagem WDR: até 120 dB dependendo da cena, Sobreposição de texto e imagens, Espelhamento de imagens, Máscaras de privacidade
Rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo Corridor Format
Entrada/saída de áudio
Conectividade de áudio bidirecional via interfaces de E/S e áudio com tecnologia portcast
Segurança
Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1X (EAP-TLS), autenticação digest, log de acesso de usuários, gerenciamento centralizado de certificados, proteção contra atraso de força bruta, firmware assinado
Protocolos de rede
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SIP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, endereço Link-Local (configuração zero)
Interface de programação de aplicativo
API aberta para integração de software, especificações disponíveis em

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S e ONVIF® Profile T, especificações disponíveis em onvif.org
Suporte a Session Initiation Protocol (SIP) para integração a sistemas Voice over IP (VoIP), ponto a ponto ou integração a SIP/PBX
Acionadores de eventos
Análise, eventos de armazenamento de borda, entradas virtuais via API
Assinatura MQTT
Ações de eventos
Gravação de vídeo: cartão SD e compartilhamento de rede
Upload de imagens ou clipes de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email
Buffer de imagem ou vídeo anterior e posterior a alarmes para gravação ou upload
Notificação: email, HTTP, HTTPS, TCP e interceptação de SNMP
Sobreposição de texto, iluminação IR ativada/desativada
Publicação MQTT
Streaming de dados
Dados de eventos
Auxílios de instalação integrados
Zoom remoto, foco remoto, contador de pixels
Aplicativos
Incluídos
vigia de movimento, vigia de cercas, vigia de comportamento vagante
detecção de movimento por vídeo, alarme ativo de violação
Com suporte
aplicativo inteligente de detecção e rastreamento, defensor de perímetros, AXIS Demographic Identifier
Suporte à instalação de aplicativos de outros fabricantes.
Caixa
Caixa resistente a impactos com classificações IK10, IP66 e NEMA 4X com dome rígida em policarbonato e membrana desumidificadora
Eletrônica encapsulada e parafusos prisioneiros
Cor: branco NCS S 1002-B
Montando
Suporte de montagem com furos para caixas de passagem (dupla, simples e octogonal de 4 pol.) e para suporte de parede ou de teto
Rosca para tripé ¼" – 20 UNC
Sustentabilidade
Sem PVC
Alimentação elétrica
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3,
máx. 11,5 W, típico 8,4 W
Conectores
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Conectividade de áudio e E/S via interfaces de áudio e E/S com tecnologia portcast
Iluminação IR
LEDs IR de 850 nm de longa duração e alta eficiência energética. Alcance de 30 m (100 ft) ou mais dependendo da cena
Armazenamento
Suporte a cartões microSD/microSDHC/microSDXC
Suporte a criptografia de cartões SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Suporte a gravação em armazenamento de rede (NAS)
Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte a página da Web do fabricante
Condições operacionais
-40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F)
Inicialização: -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Temperatura máxima (intermitente): 55 °C (131 °F)
Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
Condições de armazenamento
-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Aprovações
EMC
EN 55032 Classe B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15, Subparte B, Classes A e B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
Segurança
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, IS 13252
Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-6 (vibração), IEC 60068-2-27 (impacto), IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10
Rede
NIST SP500-267
Dimensões
Altura: 103 mm (4 1/16 pol.)
ø 149 mm (5 7/8 pol.)
Peso
750 g (1,7 lb), incluindo proteção climática
Idiomas
Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional
Garantia
Garantia de 5 anos