AXIS Q6358-LE PTZ Camera
Die Produktfunktionen dieses Produkts sind ein lichtempfindlicher 1/2“-Sensor, ein 31-facher optischer Zoom, Laserfokus und ein schneller Zoom. Es basiert auf einem Chipsatz (9. Generation) und bietet eine beschleunigte Leistung für die Ausführung beeindruckender Analysefunktionen in den Randbereichen. So können mittels Objektanalysefunktionen beispielsweise verschiedene Personen, Fahrzeuge und Fahrzeugtypen erkannt und klassifiziert werden. Dieses Gerät mit IP66-, IK10- und NEMA 4X-Zertifizierung ist stoß- und wetterfest. Außerdem ist es nach NEMA TS2 eingestuft, sodass es bei Temperaturen bis zu 74 °C eingesetzt werden kann. Durch die Unterstützung von AV1, H.264 und H.265 werden die Anforderungen an Bandbreite und Speicher deutlich gesenkt. Darüber hinaus schützt das kryptografische Rechenmodul Ihr Gerät und vertrauliche Daten vor unbefugtem Zugriff.
• 1/2“ Sensor mit 31-fach optischem Zoom
• fortschrittliche WDR-Bildverarbeitungs- und Low-Light-Technologie sowie Infrarot
• KI-gestützte Analysefunktionen der nächsten Generation
• Verringerung des Bedarfs an Bandbreite und Speicherplatz mit AV1, H.264, H.265
• Integrierte Cybersicherheit dank kryptografischem Rechenmodul

Bildsensor
1/2“ CMOS mit Vollbildverfahren
Objektiv
Optischer Zoom: 31x
Zoomgeschwindigkeit: < 1 Sek. zwischen jedem beliebigen Zoomwert
Brennweite: 6,91 – 214,64 mm
Horizontales Sichtfeld: 60,6° - 2,0°
Vertikales Sichtfeld: 36,5°–1,1°
Laserfokus, Autofokus, P-Blende
Tag und Nacht
Automatisch entfernbarer Infrarot-Sperrfilter
Minimale Ausleuchtung
Farbe: 0,1 lx bei 30 IRE, F1.36
S/W: 0,005 lx bei 30 IRE, F1.36, 0 lx bei eingeschalteter Infrarotbeleuchtung
Farbe: 0,2 lx bei 50 IRE, F1.36
S/W: 0,009 Lux bei 50 IRE, F1.36, 0 Lux bei eingeschalteter Infrarotbeleuchtung
Verschlusszeit
1/111 000 s bis 1/2 s
Schwenken/Neigen/Zoomen
Schwenken: 360° endlos, 0,05°– 550°/s
Neigen: +20 bis -90°, 0,05° bis 500°/s
Zoom: 31-fach optisch, 12-fach digital, insgesamt 372-fach
Schneller Zoom, Nadir-Flip, 300 voreingestellte Positionen, Touraufzeichnung (max. 10, max. Dauer jeweils 16 Minuten), Guard-Tours (max. 100), Steuerungswarteschlange, On-Screen-Richtungsanzeige, Nullsetzen der Schwenkkoordinaten, einstellbare Zoomgeschwindigkeit, fortschrittliche Dome-Reinigungsfunktion
System-on-Chip-Modell
Herstellereigener Chipsatz (9. Generation)
Speicher
4096 MB RAM, 8192 MB Flash
Rechenleistung
Deep Learning Processing Unit (DLPU)
Videokomprimierung
AV1
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profile
H.265 (MPEG-H Teil 2/HEVC) Main Profile
Motion JPEG
Auflösung
3840 x 2160 4K UHD
Bildfrequenz
Bis zu 50/60 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz) in allen Auflösungen
Video-Streaming
Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in AV1, H.264, H.265 und Motion JPEG
Technologie für reduzierten Bedarf an Bandbreite und Speicher in AV1, H.264 und H.265
Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite
VBR/ABR/MBR AV1/H.264/H.265
Modus für geringe Verzögerung
Indikator für Video-Streaming
Signal-Rausch-Verhältnis
>55 dB
Bildeinstellungen
Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Belichtungsbereiche, PTZ-Standbild, Szene-Profile, Bilddrehung, elektronische Bildstabilisierung (EIS), Entnebelung
Kontrast, lokaler Kontrast, Autofokus, erweiterte WDR-Bildtechnologie: Je nach Szene bis zu 120 dB, 100 individuelle polygone Privatzonen-Maskierungen, einschließlich Mosaik- und Chamäleon-Privatzonenmasken
Audioeingang
Eingang über Portcast-Technologie
Audio-Ausgang
Ausgang über Portcast-Technologie
Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), verbindungslokale Adresse (ZeroConf)
Anwendungsprogrammierschnittstelle (engl. Application Programming Interface)
Offene API für Softwareintegration

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S und ONVIF® Profile T. Technische Daten aufonvif.org
Bildschirm-Bedienelemente
Infrarot Beleuchtung
Schnellzoomfunktion
Fortschrittliche Kuppelreinigungsfunktion
Ereignisbedingungen
Gerätestatus: Oberhalb der Betriebstemperatur, oberhalb oder unterhalb der Betriebstemperatur, unterhalb der Betriebstemperatur, Lüfterfehler, IP-Adresse gesperrt/entfernt, Livestream aktiv, Netzwerk-Verlust, neue IP-Adresse, PTZ-Stromausfall, Systembereitschaft, innerhalb des Betriebstemperaturbereichs
Edge Storage: laufende Aufzeichnung, Speicherunterbrechung, Speicherintegritätsprobleme erkannt
E/A: manueller Auslöser, virtueller Eingang
MQTT: MQTT-Client verbunden
PTZ: Fehlfunktion des PTZ, PTZ-Bewegung, voreingestellte Position des PTZ erreicht, PTZ bereit
Geplant und wiederkehrend: Zeitplan
Video: durchschnittlicher Bitratenabfall, Tag-/Nacht-Modus
Ereignisaktionen
Day-night mode (Tag/Nacht-Modus): Verwenden Sie den Tag/Nacht-Modus während die Regel aktiv ist
Entnebelung: Entnebelung aktivieren, Entnebelung bei aktiver Regel aktivieren
Beleuchtung: Beleuchtung, Beleuchtung während die Regel aktiv ist
Bilder: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerk-Freigabe und E-Mail
MQTT: MQTT veröffentlichen
Benachrichtigung: E-Mail, HTTP, HTTPS TCP
Overlay-Text: Overlay-Text verwenden, bei aktiver Regel Overlay-Text verwenden
Aufzeichnungen: Video aufzeichnen, bei aktiver Regel Video aufzeichnen
Sicherheit: Löschen der Konfiguration
SNMP: Trap-Meldungen, Trap-Meldungen während die Regel aktiv ist
Video-Clips: FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, E-Mail-Benachrichtigung, Netzwerk-Freigabe
Anwendungen
Eingeschlossen
Objektanalysefunktionen, Szenen-Metadaten, videobasierte Bewegungserkennung, OSDI Zone, Orientierungshilfe PTZ, advanced gatekeeper, Objektverfolgung 2
Unterstützt
Object Analytics
Objektklassen: Menschen, Fahrzeuge (Typen: Autos, Busse, Lastwagen, Fahrräder, Sonstiges)
Szenarien: Linienüberquerung, Objekt im Bereich, Verweildauer im Bereich, Zählung der Linienüberquerungen, Vereinzelungskontrolle, PPE-ÜberwachungBETA, Bewegung im Bereich, Bewegungslinienüberquerung
Bis zu 10 Szenarien
Weitere Merkmale: auslösende Objekte mit Trajektorien, farbcodierten Umgrenzungsfeldern und Tabellen visualisiert
Polygone Einschluss- und Ausschlussbereiche
Konfiguration der Perspektive
ONVIF Bewegungsalarmereignis
Szenen-Metadaten
Objektklassen: Menschen, Gesichter, Fahrzeuge (Typen: Autos, Busse, Lastwagen, Fahrräder), Fahrzeugkennzeichen
Objektattribute: Fahrzeugfarbe, Farbe der Ober-/Unterbekleidung, Zuverlässigkeit, Position
EMV
EN 55032 Klasse A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, CISPR 35, EAC, EN 50121-4
Australien/Neuseeland: RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A
Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japan: VCCI Klasse A
Korea: KS C 9835, KS C 9832 Class A
USA: FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A
Bahnanwendungen: IEC 62236-4
Sicherheit
IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN 62471 Risikogruppe 2, IEC 60825-1 Klasse 1
Umgebung
IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250, Typ 4X, NEMA TS 2 (2.2.7–2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 21207 (Methode B), ISO 12944-6 C5
Netzwerk
NIST SP500-267
Cybersicherheit
ETSI EN 303 645, BSI IT-Sicherheitskennzeichen, FIPS 140
Edge-Sicherheit
Software: Signiertes Betriebssystem, Verzögerungsschutz gegen Brute-Force-Angriffe, Digest-Authentifizierung und OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow für zentrale ADFS-Kontoverwaltung, Kennwortschutz, Verschlüsselung von SD-Speicherkarten (AES-XTS-Plain64 256bit)
Hardware: Cybersicherheitsplattform mit kryptografischem Rechenmodul
Sicherer Schlüsselspeicher: sicheres Element (CC EAL6+, FIPS 140-3 Stufe 3), System-on-Chip-Sicherheit (TEE)
Geräte-ID des Herstellers, signiertes Video, sicheres Booten, verschlüsseltes Dateisystem (AES-XTS-Plain64 256bit)
Netzwerksicherheit
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 Certificate PKI, hostbasierte Firewall
Gehäuse
Zertifiziert gemäß IP66, IP67, NEMA 4X und IK10
Farbe: Weiß NCS S 1002-B
Umlackierbares Metallgehäuse (Aluminium), hartbeschichtete transparente Kuppel aus Polycarbonat (PC) mit innovativer Dome-Drehtechnik
Stromversorgung
IEEE802.3bt Typ 3 Klasse 6
Optimierbarer Kamera-Stromverbrauch:
Maximale Leistung: typisch 13,7 W (ohne IR), max. 51 W
Minimale Leistung: typisch 13,7 W (ohne IR), max. 30 W Mit IR: 40 W
Merkmale: Leistungsprofile, Strommesser
Anschlüsse
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
RJ45 Push-Pull-Steckverbinder (IP66)
Audio: Audio und E/A-Konnektivität über Portcast-Technologie
Infrarot-Beleuchtung
Infrarot mit energieeffizienten, langlebigen IR-LEDs mit 850 nm
Reichweite von mindestens 300 m (984 ft) je nach Szene
Speicherung
Unterstützt Karten des Typs SD, SDHC und SDXC
Unterstützt SD-Speicherkartenverschlüsselung (AES-XTS-Plain64 256bit)
Unterstützt das Aufzeichnen auf NAS (Network-Attached Storage)
Empfehlungen zu SD-Karten und NAS-Geräten finden Sie auf der Webseite des Herstellers
Betriebsbedingungen
Maximale Leistung: -50 °C bis 55 °C (-58 °F bis 131 °F)
Geringe Leistung: -10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F)
Maximale Temperatur gemäß NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Intelligente Kameraheizung: Inbetriebnahme bei Temperaturen bis zu -40 °C (-40 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
Lagerbedingungen
-40 °C bis 65 °C (-40 °F bis 149 °F)
Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen
Höhe: 261 mm (10,3 in)
Mit Witterungsschutz: ø 239 mm (9,4 in)
Ohne Witterungsschutz: ø 192 mm (7,6 in)
Gewicht
4.400 g (9,7 lb)
Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch (traditionell), Niederländisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Türkisch, Thailändisch, Vietnamesisch
Gewährleistung
5-Jahre Gewährleistung
Substanzkontrolle
PVC-frei, BFR/CFR-frei gemäß JEDEC/ECA JS709
RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 sowie Standard EN IEC 63000:2018
REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf echa.europa.eu.
Material
Kunststoffanteil aus nachwachsenden Rohstoffen: 23 % (recycelt: 18 % (bio-basiert: 5 %, Kohlenstofferfassung: 0%)
Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft
Verantwortung für die Umwelt

Der Hersteller nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unglobalcompact.org