AXIS Q6358-LE PTZ Camera
Este producto cuenta con un extraordinario sensor de 1/2“ sensible a la luz, zoom óptico de 31 aumentos, enfoque láser y zoom rápido. Basada en un chipset de 9.ª generación, ofrece un rendimiento acelerado para ejecutar aplicaciones analíticas impresionantes en el extremo. Por ejemplo, las analíticas de objetos permiten la detección y clasificación de personas, vehículos y tipos de vehículos. Este dispositivo con clasificación IP66, IK10 y NEMA 4x es resistente a los golpes y a la intemperie. Además, tiene clasificación NEMA TS2, por lo que puede utilizarse a temperaturas de hasta 74 °C. La reducción de las necesidades de ancho de banda y almacenamiento compatible con AV1, H.264 y H.265 disminuye de forma significativa los requisitos de ancho de banda y almacenamiento. Además, el módulo de procesamiento criptográfico protege el dispositivo y protege la información confidencial frente a accesos no autorizados.
• Sensor de 1/2“ con zoom óptico de 31x
• Tecnología avanzada de imágenes WDR, tecnología para condiciones de poca luz e IR
• Analíticas de última generación basadas en IA
• Necesidades de ancho de banda y de almacenamiento reducidas con AV1, H.264, H.265
• Ciberseguridad incorporada con módulo de computación criptográfico

Sensor de imagen
CMOS de barrido progresivo de 1/2”
Objetivo
Zoom óptico: 31x
Velocidad de zoom: <1 s entre los valores de zoom
Longitud focal de 6,91 – 214,64 mm
Campo de visión horizontal: 60,6° - 2,0°
Campo de visión vertical: 36,5°– 1,1°
Enfoque láser, enfoque automático, iris de tipo P
Día y noche
Filtro bloqueador de infrarrojos extraíble automáticamente
Iluminación mínima
Color: 0,1 lux a 30 IRE, F1.36
B/N: 0,005 lux a 30 IRE, F1.36, 0 lux con la iluminación de IR activada
Color: 0,2 lux a 50 IRE, F1.36
B/N: 0,009 lux a 50 IRE, F1.36, 0 lux con la iluminación de IR activada
Velocidad de obturación
De 1/111000 s a 1/2 s
Movimiento horizontal/vertical y zoom
Horizontal: 360 ° ilimitado, 0,05°– 550°/s
Inclinación: de +20 a -90°, de 0,05° a 500°/s
Zoom: 31x óptico, 12x digital, Total zoom 372x
Zoom rápido, giro nadir, 300 posiciones predefinidas, grabación de ronda (10 máx., duración máx. de 16 minutos cada una), ronda de vigilancia (100 máx.), cola de control, indicador de la dirección en pantalla, ajuste horizontal nuevo 0°, velocidad de zoom ajustable, función avanzada de limpieza de domo
Modelo de sistema en chip
Chipset propio del fabricante (novena generación)
Flash
4096 MB de RAM, 8192 MB de Flash
Capacidad de computación
Unidad de procesamiento de deep learning (DLPU)
Compresión de vídeo
AV1
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile
H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main perfil
Motion JPEG
Resolución
3840x2160 4K UHD
Velocidad de fotogramas
Hasta 50/60 fps (50/60 Hz) en todas las resoluciones
Transmisión de vídeo
Múltiples transmisiones configurables individualmente en AV1, H.264, H.265 y Motion JPEG
Tecnología de reducción del ancho de banda y de las necesidades de almacenamiento en AV1, H.264 y H.265
Velocidad de imagen y ancho de banda controlables
VBR/ABR/MBR AV1/H.264/H.265
Modo de baja latencia
Indicador de transmisión de vídeo
Relación señal-ruido
>55 dB
Ajustes de la imagen
Compresión, color, brillo, nitidez, balance de blancos, control de exposición, zonas de exposición, congelación de imágenes en PTZ, perfiles de escena, rotación, estabilización de imagen electrónica (EIS), desempañamiento
Contraste, contraste local, enfoque automático, tecnología avanzada de imágenes WDR: Hasta 120 dB en función de la escena, 100 máscaras de privacidad poligonales individuales, incluidas máscaras de privacidad de mosaico y camaleón
Entrada de audio
Entrada mediante tecnología portcast
Salida de audio
Salida mediante tecnología portcast
Protocolos de red
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), dirección de enlace local (ZeroConf)
Interfaz de programación de aplicaciones
API abierta para integración de software

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T, consulte las especificaciones en onvif.org.
Controles en pantalla
Iluminación con infrarrojos
Zoom rápido
función avanzada de limpieza del domo
Condiciones de evento
Estado del dispositivo: por encima de la temperatura de funcionamiento, por encima o por debajo de la temperatura de funcionamiento, por debajo de la temperatura de funcionamiento, fallo del ventilador, dirección IP eliminada, dirección IP bloqueada, secuencia en directo activa, pérdida de red, nueva dirección IP, fallo de alimentación de PTZ, sistema preparado, dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento
Almacenamiento local: grabación en curso, alteración del almacenamiento, problemas de estado de almacenamiento detectados
E/S: disparador manual, entrada virtual
MQTT: cliente MQTT conectado
PTZ: mal funcionamiento de PTZ, movimiento de PTZ, posición predefinida de PTZ alcanzada, PTZ lista
Programados y recurrentes: programador
Vídeo: degradación de la velocidad de bits promedio, modo día-noche
Acciones de eventos
Day-night mode (Modo día/noche): Utilizar modo día-noche mientras esté activa la regla
Anticondensación: establecer modo de anticondensación, establecer modo de anticondensación mientras la regla esté activa
Iluminación: uso de luces, uso de luces mientras la regla esté activa
Imágenes: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico
MQTT: Publicación MQTT
Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP
Texto superpuesto: usar superposición de texto, usar superposición de texto mientras la regla esté activa
Grabaciones: grabar vídeo, grabar vídeo mientras la regla esté activa
Seguridad: borrar la configuración
SNMP: mensajes de trampas, mensajes de trampas mientras la regla esté activa
Videoclips: FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, correo electrónico, recurso compartido de red
Aplicaciones
Incluido
analíticas de objetos, metadatos de escena, detección de movimiento en el vídeo, OSDI Zone, Ayuda de orientación PTZ, gatekeeper avanzado, autotracking 2
Compatible
Object Analytics
Clases de objetos: humanos, vehículos (tipos: coches, autobuses, camiones, bicicletas, otros)
Escenarios: cruce de línea, objeto en zona, tiempo en la zona, recuento de traspaso de línea, detección de personas que acceden sin pagar, monitorización de EPIBETA, movimiento en la zona, cruce de líneas de movimiento
Hasta 10 escenarios
Otras características: objetos activados visualizados con trayectorias y cuadros limitadores codificados mediante colores y tablas
Áreas de inclusión y exclusión por polígonos
Configuración de perspectiva
Evento de alarma de movimiento ONVIF
Metadatos de escena
Clases de objetos: humanos, caras, vehículos (tipos: coches, autobuses, camiones, bicicletas), matrículas
Atributos de objetos:color del vehículo, color de la ropa superior/inferior, confianza, posición
EMC
EN 55032 Clase A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, CISPR 35, EAC, EN 50121-4
Australia/Nueva Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japón: VCCI Clase A
Corea: KS C 9835, KS C 9832 Clase A
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A
Ferrocarril: IEC 62236-4
Seguridad
IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1, grupo de riesgo 2 según IEC/EN 62471, IEC 60825-1 Clase 1
Entorno
IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250, Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7–2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 21207 (Método B), ISO 12944-6 C5
Red
NIST SP500–267
Ciberseguridad
ETSI EN 303 645, etiqueta de seguridad informática BSI, FIPS 140
Seguridad perimetral
Software: sistema operativo firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta, autentificación digest y flujo de credenciales de cliente OAuth 2.0 RFC6749/flujo de código de autorización OpenID para gestión centralizada de cuentas ADFS, protección por contraseña, cifrado de tarjeta SD AES-XTS-Plain64 de 256 bits
Hardware: plataforma de ciberseguridad de módulo de computación criptográfico
Almacén de claves seguro: elemento seguro (CC EAL6+, FIPS 140-3 Nivel 3), seguridad de sistema en chip (TEE)
ID de dispositivo del fabricante, vídeo firmado, arranque seguro, sistema de archivos cifrado (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Seguridad de red
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 Certificado PKI, firewall basado en host
Carcasa
Con clasificación IP66, IP67, NEMA 4X e IK10
Color: blanco NCS S 1002-B
Carcasa metálica que se puede pintar (aluminio), domo transparente de policarbonato (PC) en revestimiento endurecido con innovadora tecnología de rotación de domo
Alimentación
IEEE802.3bt Tipo 3 Clase 6
Posibilidad de optimizar el consumo de energía de la cámara:
Potencia máxima: 13,7 W típico (sin IR), 51 W máx.
Potencia baja: 13,7 W típico (sin IR), 30 W máx. Con IR: 40 W
Características: perfiles de alimentación, medidor de potencia
Conectores
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Conector RJ45 Push-Pull (IP66)
Audio: Conectividad de E/S y audio a través de tecnología portcast
Iluminación con infrarrojos
IR con LED de infrarrojos de larga duración, con un consumo de energía eficiente, de 850 nm
Alcance de 300 m (984 ft) o más dependiendo de la escena
Almacenamiento
Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC
Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Compatible con grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS)
Para consultar las recomendaciones de tarjeta SD y almacenamiento en red tipo NAS, consulte la página web del fabricante
Condiciones de funcionamiento
Potencia completa: -50 °C a 55 °C (-58 °F a 131 °F)
Potencia baja: De -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura máxima según NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Tecnología de calefacción inteligente de la cámara: Arranque a temperaturas mínimas de hasta -40 °C (-40 °F)
Humedad relativa del 10 al 100% (con condensación)
Condiciones de almacenamiento
De -40 °C a 65 °C (-40 °F to 149 °F)
Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Dimensiones
Altura: 261 mm (10,3 pulg.)
Con protección contra la intemperie: ø 239 mm (9,4 pulg.)
Sin protección contra la intemperie: ø 192 mm (7,6 pulg.)
Peso
4400 g (9,7 lb)
Idiomas
Alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Garantía
Garantía de 5 años
Control de sustancias
Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709
RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, véase echa.europa.eu
Materiales
Contenido de plástico renovable a base de carbono: 23 % (reciclado: 18 %, (origen biológico: 5 %, basado en la captura de carbono: 0 %)
Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE
Responsabilidad medioambiental

El fabricante es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, lea más en unglobalcompact.org