AXIS Q6358-LE PTZ Camera
Ce produit est doté d'un excellent capteur 1/2“ sensible à la lumière, d'un zoom optique 31x, d'une mise au point laser et d'un zoom rapide. Basée sur un ensemble de puces (9e gén.), elle offre des performances accélérées pour des applications d'analyses impressionnantes en périphérie. Par exemple, l'analyse d'objets permet de détecter et de classer des humains, des véhicules et des types de véhicules. Ce périphérique conforme aux normes IP66, IK10 et NEMA 4x résiste aux chocs et aux intempéries. Elle est également conforme à la norme NEMA TS2 et peut donc être utilisée à des températures allant jusqu'à 74 °C. La prise en charge pour AV1, H.264 et H.265 permet de réduire considérablement les besoins en bande passante et en stockage. En outre, le module de calcul cryptographique assure la protection de votre périphérique et des informations sensibles contre tout accès non autorisé.
• Capteur 1/2“ et zoom optique 31x
• technologie d'imagerie WDR avancée, technologie faible luminosité, et IR
• Analyses de nouvelle génération alimentées par l'intelligence artificielle.
• Besoins réduits en bande passante et en stockage avec AV1, H.264, H.265
• Cybersécurité intégrée avec le module cryptographique

Capteur d’image
Capteur CMOS à balayage progressif 1/2”
Objectif
Zoom optique : 31x
Vitesse de zoom : < 1 s entre les différentes valeurs de zoom
Longueur focale : 6,91 – 214,64 mm
Champ de vision horizontal : 60,6°– 2,0°
Champ de vision vertical : 36,5°– 1,1°
Mise au point laser, mise au point automatique, P-iris
Jour et nuit
Masque IR automatiquement amovible
Éclairage minimum
Couleur : 0,1 lux à 30 IRE, F1.36
N/B : 0,005 lux à 30 IRE, F1.36, 0 lux avec éclairage IR activé
Couleur : 0,2 lux à 50 IRE, F1.36
N/B : 0,009 lux à 50 IRE, F1.36, 0 lux avec éclairage IR activé
Vitesse d’obturation
1/111000 s à 1/2 s
Panoramique, Inclinaison et Zoom (PTZ)
Panoramique : 360 ° infini, 0,05° - 550°/s
Inclinaison : +20 à -90°, 0,05° - 500°/s
Zoom : optique 31x, numérique 12x, total 372x
Zoom rapide, retournement nadir, 300 positions préréglées, enregistrement de tours de garde (10 max., durée maximale de 16 minutes chacun), ronde de contrôle (100 max.), file d'attente de contrôle, indicateur directionnel à l'écran, définition nouveau panoramique 0°, vitesse de zoom réglable, fonction de nettoyage avancé du dôme
Modèle de système sur puce
Chipset du fabricant (9e gén.)
Flash
RAM de 4096 Mo, mémoire Flash de 8192 Mo
Capacités de calcul
Processeur de deep learning (DLPU)
Compression vidéo
AV1
Profils de base, principal et avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC)
Profil principal H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC)
Motion JPEG
Résolution
3840x2160 4K UHD
Fréquence d’image
Jusqu'à 50/60 ips (50/60 Hz) dans toutes les résolutions
Flux vidéo
Plusieurs flux, configurables individuellement en AV1, H.264, H.265 et Motion JPEG
Technologie à faibles besoins en bande passante et stockage en AV1, H.264 et H.265
Fréquence d'images et bande passante contrôlables
VBR/ABR/MBR AV1/H.264/H.265
Mode faible latence
Indicateur de diffusion vidéo
Rapport signal/bruit :
> 55 dB
Paramètres d'image
Compression, couleur, luminosité, netteté, balance des blancs, contrôle d'exposition, zones d'exposition, arrêt sur image en commande PTZ, profils de scène, rotation, stabilisation d'image électronique (EIS), désembuage
Contraste, contraste local, mise au point automatique, technologie d'imagerie WDR avancée : Jusqu'à 120 dB selon la scène, 100 masques de confidentialité polygonaux individuels dont masques de confidentialité mosaïque et caméléon
Entrée audio
Entrée via la technologie de conversion des ports
Sortie audio
Sortie via la technologie de conversion des ports
Protocoles réseau
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog sécurisé (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Adresse lien-local (sans configuration)
Application Programming Interface (interface de programmation d’applications)
API ouverte pour intégration logicielle

Profil G ONVIF®, Profil M ONVIF®, Profil S ONVIF® et Profil T ONVIF®, caractéristiques disponibles sur onvif.org
Commandes à l'écran
Éclairage IR
Zoom rapide
fonction avancée de nettoyage du dôme
Conditions de l'événement
Statut du périphérique : au-dessus de la température de fonctionnement, au-dessus ou en dessous de la température de fonctionnement, en dessous de la température de fonctionnement, panne de ventilateur, adresse IP supprimée, adresse IP bloquée, flux de données vidéo en direct actif, perte de réseau, nouvelle adresse IP, coupure de courant PTZ, système prêt, dans les limites de la plage de température de fonctionnement
Stockage edge : enregistrement en cours, interruption du stockage, problèmes d'état du stockage détectés
E/S : déclenchement manuel, entrée virtuelle
MQTT : client MQTT connecté
PTZ : dysfonctionnement PTZ, mouvement PTZ, position préréglée PTZ atteinte, PTZ prêt
Programmés et récurrents : programme
Vidéo : dégradation du débit binaire moyen, mode jour-nuit
Déclenchement d'actions en cas d'événement
Mode jour-nuit : Utiliser le mode jour-nuit tant que la règle est active
Désembuage : définir le mode désembuage, définir le mode désembuage tant que la règle est active
Éclairage : utiliser les projecteurs, utiliser les projecteurs tant que la règle est active
Images : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage réseau et courrier électronique
MQTT : publication MQTT
Notification : courrier électronique, HTTP, HTTPS, TCP
Incrustation de texte : utiliser du texte en incrustation, utiliser du texte en incrustation tant que la règle est active 
Enregistrements : enregistrement vidéo, enregistrer la vidéo tant que la règle est active
Sécurité : effacer la configuration
SNMP : messages d'interruption, messages d'interruption lorsque la règle est active
Clips vidéo : FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, e-mail, partage réseau
Applications
Inclus
analyses d'objets, métadonnées de scène, détection de mouvement vidéo, Zone OSDI, PTZ avec aide à l'orientation, fonction gatekeeper avancée, suivi automatique 2
Compatible
Object Analytics
Classes d'objets : humains, véhicules (types : voitures, bus, camions, vélos, autre)
Scénarios : franchissement de ligne, objet dans la zone, temps dans la zone, comptage de passages, détection du talonnage, surveillance PPIBETA, mouvement dans la zone, franchissement de ligne de mouvement
Jusqu'à 10 scénarios
Autres fonctions : objets déclenchés visualisés avec trajectoires, matrices de caractères et tableaux à codes couleurs
Zones d'inclusion et d'exclusion polygone
Configuration de la perspective
Événement d'alarme de mouvement ONVIF
Métadonnées de scène
Classes d'objets : humains, visages, véhicules (types : voitures, bus, camions, vélos), plaques d'immatriculation
Attributs de l'objet :  couleur du véhicule, couleur des vêtements (haut ou bas du corps), confiance, position
CEM
EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, CISPR 35, EAC, EN 50121-4
Australie/Nouvelle-Zélande :  RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada : ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japon : VCCI Classe A
Corée : KS C 9835, KS C 9832 Classe A
États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A
Transport ferroviaire : IEC 62236-4
Protection
IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N° 62368-1, IEC/EN 62471 groupe de risque 2, IEC 60825-1 Classe 1
Environnement
IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250, Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7–2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 21207 (Méthode B), ISO 12944-6 C5
Réseau
NIST SP500–267
Cybersécurité
ETSI EN 303 645, Label de Sécurité Informatique BSI, FIPS 140
Sécurité locale
Logiciel : SE signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest et flux d'identifiants clients/par code d'autorisation OAuth 2.0 RFC6749 OpenID pour la gestion centralisée des comptes ADFS, protection par mot de passe, cryptage de la SD carte SD AES-XTS-Plain64 256 bits
Matériel : plate-forme de cybersécurité du module cryptographique
Keystore sécurisé : élément sécurisé (CC EAL6+, FIPS 140-3 niveau 3), sécurité intégrée sur processeur (TEE)
Identifiant du périphérique du fabricant, vidéo signée, démarrage sécurisé, système de fichiers crypté (AES-XTS-Plain64 256bit)
Sécurité réseau
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de certification X.509, pare-feu basé sur l'hôte
Boîtier
Conforme aux normes IP66, IP67, NEMA 4X et IK10
Couleur : blanc NCS S 1002-B
Boîtier métallique (aluminium) pouvant être peint, dôme transparent en polycarbonate (PC) enduit et technologie innovante de rotation du dôme
Alimentation
IEEE802.3bt Type 3 Classe 6
Possibilité d'optimiser la consommation électrique de la caméra :
Pleine puissance : 13,7 W par défaut (sans IR), 51 W max.
Puissance réduite : 13,7 W par défaut (sans IR), 30 W max. Avec IR : 40 W
Caractéristiques : profils d'alimentation, compteur d'alimentation
Connecteurs
RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Connecteur pousser-tirer RJ45 (IP66)
Audio : connectivité audio et E/S via la technologie de conversion des ports
Éclairage IR
IR avec LED 850 nm longue durée de vie, basse consommation
Portée de 300 m (984 pi) ou plus en fonction de la scène
Stockage
Compatibilité cartes SD/SDHC/SDXC
Prise en charge du cryptage des cartes SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Prise en charge de l'enregistrement sur une unité de stockage en réseau (NAS)
Pour obtenir des conseils sur la carte SD et l'unité de stockage réseaux, reportez-vous à la page Web du fabricant
Conditions de fonctionnement
Puissance maximum : -50 °C à 55 °C (-58 °F à 131 °F)
Faible puissance : -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température maximale conformément à la norme NEMA TS 2 (2.2.7) : 74 °C (165 °F)
technologie intelligente de chauffage des caméras : Démarrage dès -40 °C (-40 °F)
Humidité relative de 10 % à 100 % (avec condensation)
Conditions de stockage
-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Dimensions
Hauteur: 261 mm (10,3 po)
Avec casquette de protection : ø 239 mm (9,4 po)
Sans casquette de protection : ø 192 mm (7,6 po)
Poids
4 400 g (9,7 li)
Langues
Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Chinois traditionnel, Néerlandais, Tchèque, Suédois, Finnois, Turc, Thaï, Vietnamien
Garantie
Garantie de 5 ans
Contrôle des substances
Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu
Matériaux
Contenu en plastique à base de carbone renouvelable : 23 % (recyclé : 18 %, produits bio : 5 %, capture carbone : 0 %)
Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit
Responsabilité environnementale

Le fabricant est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org