AXIS Q6358-LE PTZ Camera
Questo prodotto è dotato di un eccezionale sensore da ½” pollici sensibile alla luce, di uno zoom ottico 31x, di messa a fuoco laser e di uno zoom rapido. Basato su un chipset (9a gen.), offre prestazioni accelerate per l'esecuzione di applicazioni di analisi edge incredibili. Ad esempio, le analisi degli oggetti sono in grado di rilevare e classificare esseri umani, veicoli e diversi tipi di oggetti. Questo dispositivo con classificazione IP66, IK10 e NEMA 4x è resistente agli urti e alle intemperie. Inoltre, è classificato NEMA TS2 e può essere utilizzato a temperature fino a 74°C. Riduzione delle esigenze di larghezza di banda e di archiviazione con supporto di AV1, H.264 e H.265, che riduce notevolmente i requisiti di larghezza di banda e di archiviazione. Inoltre, il modulo di calcolo crittografico protegge il dispositivo e le informazioni riservate da accessi non autorizzati.
• Sensore da 1/2“ con zoom ottico 31x
• tecnologia avanzata a bassa luminosità e acquisizione di immagini WDR e IR
• Analisi alimentate dall'intelligenza artificiale di nuova generazione
• Requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione ridotti con AV1, H.264, H.265
• Sicurezza informatica integrata con modulo di calcolo crittografico

Sensore immagini
CMOS Progressive Scan da 1/2”
Obiettivo
Zoom ottico: 31x
Velocità zoom: <1 sec fra qualsiasi valore zoom
Lunghezza focale: 6,91 – 214,64 mm
Campo visivo orizzontale: 60,6°– 2,0°
Campo visivo verticale: 36,5°– 1,1°
Messa a fuoco laser, messa a fuoco automatica, P-Iris
Day&Night
Filtro IR rimovibile automaticamente
Illuminazione minima
Colore: 0,1 lux a 30 IRE, F1.36
B/N: 0,005 lux a 30 IRE, F1.36, 0 lux con illuminazione IR attiva
Colore: 0,2 lux a 50 IRE, F1.36
B/N: 0,009 lux a 50 IRE, F1.36, 0 lux con illuminazione IR attiva
Velocità otturatore
da 1/111000 s a 1/2 s
Pan/Tilt/Zoom (rotazione, inclinazione e zoom)
Rotazione: 360° senza interruzioni, 0,05°– 550°/s
Inclinazione: da +20 a -90°, da 0,05° - 500°/s
Zoom: zoom ottico 31x, digitale 12x, complessivo 372x
Zoom rapido, inversione Nadir, 300 posizioni preset, registrazione del tour (massimo 10, durata massima 16 minuti ciascuna), giro di ronda (massimo 100), coda di controllo, indicatore della direzione a video, impostazione nuovo pan 0°, velocità dello zoom regolabile, funzione di pulizia della cupola avanzata
Modello System on Chip
Il chipset del produttore (9a gen)
Memoria
RAM da 4096 MB, Flash da 8192 MB
Capacità di calcolo
DLPU (Unità di elaborazione di deep learning)
Compressione video
AV1
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Profiili baseline, principale ed elevato
H.265 (MPEG-H parte 2/HEVC), profilo principale
Motion JPEG
Risoluzione
3840x2160 4K UHD
Velocità in fotogrammi
fino a 50/60 fps (50/60 Hz) in tutte le risoluzioni
Streaming video
Possibilità di trasmettere più flussi AV1, H.264, H.265 e Motion JPEG configurabili singolarmente
Tecnologia per requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione ridotti in AV1, H.264 e H.265
Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili
VBR/ABR/MBR AV1/H.264/H.265
Modalità a bassa latenza
Indicatore di streaming video
Rapporto segnale a disturbo
> 55 dB
Impostazioni immagini
Compressione, colore, luminosità, nitidezza, bilanciamento del bianco, controllo esposizione, zone di esposizione, congelamento immagine in PTZ, profili scena, rotazione, EIS (electronic image stabilization), sbrinamento
Contrasto, contrasto locale, messa a fuoco automatica, tecnologia d'acquisizione di immagini WDR avanzata: Fino a 120 dB a seconda della scena, 100 singole privacy mask poligono incluse privacy mask con effetto mosaico e camaleonte
Ingresso audio
Input attraverso la tecnologia portcast
Output audio
Output attraverso la tecnologia portcast
Protocolli di rete
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog sicuro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
Application Programming Interface
API aperte per integrazione software

Profilo G di ONVIF®, profilo M di ONVIF®, profilo S di ONVIF® e profilo T di ONVIF®, specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org
Comandi su schermo
Illuminazione IR
Zoom rapido
funzione avanzata di pulizia della cupola
Condizioni degli eventi
Stato del dispositivo: sopra la temperatura di esercizio, sopra o sotto la temperatura di esercizio, sotto la temperatura di esercizio, guasto ventola, indirizzo IP rimosso, indirizzo IP bloccato, flusso dal vivo attivo, interruzione della connessione di rete, nuovo indirizzo IP, guasto alimentazione PTZ, pronto all'uso, all'interno dell'intervallo della temperatura di esercizio
​Archiviazione su dispositivi edge: registrazione in corso, interruzione dell'archiviazione, problemi di integrità dell'archiviazione rilevati
I/O: attivazione manuale, input virtuale
MQTT: client MQTT connesso
PTZ: malfunzionamento PTZ, movimento PTZ, posizione preset PTZ raggiunta, PTZ pronta
Pianificato e ricorrente: pianificazione
Video: degradazione della velocità di trasmissione media, modalità giorno/notte
Azioni eventi
Modalità diurna/notturna: Utilizza modalità giorno/notte mentre la regola è attiva
Sbrinamento: imposta modalità sbrinamento, imposta modalità sbrinamento mentre la regola è attiva
Illuminazione: utilizza luci, utilizza luci mentre la regola è attiva
Immagini: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail
MQTT: pubblicazione MQTT
Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP
Sovrapposizione testo: usa sovrapposizione testo, usa sovrapposizione testo mentre la regola è attiva
Registrazioni: registra video, registra video mentre la regola è attiva
Sicurezza: cancellazione della configurazione
SNMP: messaggi trap, messaggi trap mentre la regola è attiva
Clip video: FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, e-mail, condivisione di rete
Applicazioni
Area inclusa
analisi degli oggetti, metadati della scena, video motion detection, OSDI Zone, Assistenza orientamento PTZ, advanced gatekeeper, tracking automatico 2
Supporta
Object Analytics
Classi di oggetti: umani, veicoli (tipi: auto, autobus, camion, biciclette, altro)
Scenari: attraversamento linea, oggetto nell'area, tempo nell'area, conteggio attraversamenti linea, rilevamento accessi non autorizzati, monitoraggio PPEBETA, movimento nell'area, movimento attraversamento linea
Fino a 10 scenari
Altre funzioni: oggetti attivati visualizzati con traiettorie, riquadri delimitatori del testo con codice colore e tabelle
Poligono aree di inclusione/esclusione
Configurazione della prospettiva
Evento di allarme movimento ONVIF
Metadati scena
Classi di oggetti: umani, volti, veicoli (tipi: auto, autobus, camion, biciclette), targhe
Attributi oggetto: colore del veicolo, colore dell'abbigliamento superiore/inferiore, sicurezza, posizione
EMC
EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, CISPR 35, EAC, EN 50121-4
Australia/Nuova Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Giappone: VCCI Classe A
Corea: KS C 9835, KS C 9832 Classe A
Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A
Ferroviaria: IEC 62236-4
Protezione
IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC/EN 62471 gruppo di rischio 2, IEC 60825-1 Classe 1
Ambiente
IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250, Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7–2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 21207 (Metodo B), ISO 12944-6 C5
Rete
NIST SP500-267
Cybersecurity
ETSI EN 303 645, Etichetta di sicurezza BSI IT, FIPS 140
Sicurezza edge
Software: SO firmato, protezione ritardo forza bruta, autenticazione digest e OAuth 2.0 RFC6749 Flusso di credenziali client/OpenID Authorization Code Flow per la gestione centralizzata dell'account ADFS, protezione mediante password, crittografia scheda di memoria AES-XTS-Plain64 256 bit
Hardware: piattaforma di sicurezza informatica modulo di calcolo crittografico
Keystore sicuro: elemento sicuro (CC EAL6+, FIPS 140-3 Livello 3), sicurezza system-on-chip (TEE)
ID dispositivo del produttore, video firmato, avvio sicuro, filesystem crittografato (AES-XTS-Plain64 256bit)
Protezione della rete
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 PKI certificato, firewall basato su host
Alloggiamento
Classe IP66, IP67, NEMA 4X e IK10
Colore: bianco NCS S 1002-B
Custodia in metallo riverniciabile (alluminio), cupola trasparente in policarbonato (PC) con rivestimento robusto e tecnologia innovativa di rotazione della cupola
Alimentazione
IEEE802.3bt Tipo 3 Classe 6
Possibilità di ottimizzare il consumo energetico della telecamera:
Piena potenza: tipica 13,7 W (senza IR), max 51 W
Bassa potenza: tipica 13,7 W (senza IR), max 30 W. Con IR: 40 W
Funzioni: profili di alimentazione, misuratore di potenza
Connettori
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Connettore push-pull RJ45 (IP66)
Audio: Connettività audio e I/O attraverso tecnologia portcast
Illuminazione IR
LED IR da 850 nm a elevata efficienza energetica e di lunga durata
Ampiezza del raggio 300 m (984 ft) o maggiore a seconda della scena
Archiviazione
supporto per scheda di memoria SD/SDHC/SDXC
Supporto per la codifica della scheda di memoria (AES-XTS-Plain64 256 bit))
Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage).
Per raccomandazioni relative alla scheda di memoria e NAS (network attached storage), consulta la pagina Web del produttore
Condizioni d'esercizio
Completa: Da -50 °C a 55 °C (-58 °F a 131 °F)
Bassa tensione: Da -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Tecnologia di riscaldamento intelligente della telecamera: Avvio fino a -40 °C (-40 °F)
Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Condizioni di immagazzinaggio
Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Dimensioni
Altezza: 261 mm (10,3 in)
Con parapioggia: ø 239 mm (9.4 in)
Senza parapioggia: ø 192 mm (7.6 in)
Peso
4 400 g (9.7 lb)
Lingue
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, polacco, cinese tradizionale, olandese, ceco, svedese, finlandese, turco, tailandese, vietnamita
Garanzia
5 anni di garanzia
Controllo sostanza
Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709
RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. Per SCIP UUID, consultare echa.europa.eu
Materiali
Contenuto di plastica a base di carbonio rinnovabile: al 23% (riciclata: 18%, a base bio: 5%, a base di cattura di carbonio: 0%)
Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei “conflict minerals“
Responsabilità ambientale

Il produttore è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org