AXIS Q6358-LE PTZ Camera
Ten produkt oferuje przetwornik obrazu ½ cala o wyjątkowej światłoczułości, 31-krotny zoom optyczny, laserowe ustawianie ostrości i szybkie zoomowanie. Dzięki chipsetowi (9. generacji) udostępnia wyższą wydajność na potrzeby uruchamiania wymagających aplikacji analitycznych na brzegu sieci. Na przykład aplikacja do analizy obiektów umożliwia detekcję i klasyfikację osób, pojazdów oraz różnych typów pojazdów. Urządzenie dzięki klasom ochrony IP66, IK10 i NEMA 4x jest odporne na uderzenia i warunki atmosferyczne. Ponadto klasa NEMA TS2 umożliwia jego użytkowanie w temperaturach sięgających 74°C. Specjalna technologia znacznie zmniejszająca zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową obsługuje formaty AV1, H.264 i H.265. Ponadto kryptograficzny moduł obliczeniowy zabezpiecza urządzenie i poufne dane przed nieautoryzowanym dostępem.
• Przetwornik 1/2 cala i 31-krotny zoom optyczny
• zaawansowana technologia rejestrowania obrazu WDR, technologia rejestrowania obrazu w słabym oświetleniu oraz funkcja pracy w podczerwieni
• Analizy nowej generacji oparte na sztucznej inteligencji
• Mniejsze zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową w formatach AV1, H.264 i H.265
• Wbudowane cyberzabezpieczenia kryptograficznego modułu obliczeniowego

Przetwornik obrazu
1/2“ skanowanie progresywne CMOS
Obiektyw
Zoom optyczny: 31x
Prędkość zoomu: < 1 s pomiędzy wszystkimi wartościami zoomu
Długość ogniskowej: 6,91–214,64 mm
Pole widzenia w poziomie: 60,6°–2,0°
Pole widzenia w pionie: 36,5°–1,1°
Laserowe ustawianie ostrości, automatyczne ustawianie ostrości, P-Iris
Dzień i noc
Automatyczny zdejmowalny filtr odcinający podczerwień
Minimalne oświetlenie
Obraz kolorowy: 0,1 luksa przy 30 IRE, F1.36
Obraz czarno-biały: 0,005 luksa przy 30 IRE, F1,36, 0 luksów przy włączonym oświetleniu w podczerwieni
Obraz kolorowy: 0,2 luksa przy 50 IRE, F1.36
Obraz czarno-biały: 0,009 luksa przy 50 IRE, F1.36, 0 luksów przy włączonym oświetleniu w podczerwieni
Szybkość migawki
Od 1/111000 s do 1/2 s
Pan/Tilt/Zoom — funkcja panoramowania, pochylenia i zbliżenia
Obrót: 360° bez ograniczeń, 0,05–550°/s
Pochylenie: od +20 do -90°, 0,05°–500°/s
Zoom: 31-krotny optyczny, 12-krotny cyfrowy, 372-krotny łącznie
Szybki zoom, funkcja nadir flip, 300 prepozycji, rejestracja trasy (maks. 10 tras, maks, czas trwania każdej trasy: 16 minut), trasa strażnika (maks. 100 tras), kolejka sterowania, ekranowy wskaźnik kierunku, ustawianie nowego obrotu set new pan 0°, regulowana prędkość zoomu, zaawansowana technologia czyszczenia
Model System-on-chip
Chipset producenta (9. generacji)
Pamięć
4096 MB RAM, 8192 MB Flash
Możliwości obliczeniowe
Jednostka głębokiego uczenia (DLPU)
Kompresja obrazu
AV1
H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), profile Baseline, Main i High
H.265 (MPEG-H część 2/HEVC) Main Profile
MJPEG
Rozdzielczość
3840x2160 4K UHD
Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu
Maksymalnie 50/60 kl/s (50/60 Hz) we wszystkich rozdzielczościach
Strumieniowanie wideo
Wiele osobno konfigurowanych strumieni AV1, H.264, H.265 i MJPEG
Mniejsze zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową w formatach AV1, H.264 i H.265
Kontrola poklatkowości i przepustowości
VBR/ABR/MBR AV1/H.264/H.265
Tryb małego opóźnienia
Wskaźnik strumieniowania wideo
Stosunek szumu do sygnału
> 55 dB
Ustawienia obrazu
Kompresja, kolor, jasność, ostrość, balans bieli, kontrola ekspozycji, strefy ekspozycji, zatrzymywanie obrazu w PTZ, profile scen, obracanie, elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS), usuwanie efektu mgły
Kontrast, kontrast lokalny, automatyczne ustawianie ostrości, zaawansowana technologia obrazowania WDR: Do 120 dB w zależności od sceny, 100 maski prywatności poszczególnych wielokątów, w tym mozaika i chameleon
Wejście audio
Obsługa wejścia za pomocą technologii portcast
Wyjście audio
Obsługa wyjścia za pomocą technologii portcast
Protokoły sieciowe
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)
Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji)
Otwarty interfejs API umożliwiający integrację oprogramowania

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S i ONVIF® Profile T, specyfikacja pod adresem onvif.org
Kontrolki ekranowe
Oświetlenie w podczerwieni
Szybki zoom
zaawansowana technologia czyszczenia kopułki
Warunki zdarzeń
Status urządzenia: powyżej temperatury roboczej, powyżej lub poniżej temperatury roboczej, poniżej temperatury roboczej, awaria wentylatora, usunięcie adresu IP, blokada adresu IP, aktywny strumień na żywo, utrata połączenia sieciowego, nowy adres IP, awaria zasilania PTZ, gotowość systemu, w zakresie temperatury roboczej
Pamięć masowa typu Edge: rejestrowanie w toku, zakłócenie pamięci masowej, wykryto problemy z kondycją pamięci masowej
We/Wy: wyzwalacz ręczny, wejście wirtualne
MQTT: połączono z klientem MQTT
PTZ: awaria PTZ, ruch PTZ, osiągnięcie prepozycji PTZ, gotowość PTZ
Zaplanowane i cykliczne: harmonogram
Wideo: degradacja średniej przepływności bitowej, tryb dzień/noc
Mechanizmy zdarzeń
Tryb dzień/noc: Użyj trybu dzień/noc, gdy reguła jest aktywna
Redukcja zamglenia: ustawianie trybu redukcji zamglenia, ustawianie trybu redukcji zamglenia, gdy reguła jest aktywna
Oświetlenie: używanie oświetlenia, używanie oświetlenia, gdy reguła jest aktywna
Obrazy: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, udział sieciowy i poczta e-mail
MQTT: publikowanie MQTT
Powiadomienia: poczta e-mail, HTTP, HTTPS, TCP
Nałożenie tekstu: używanie nałożonego tekstu, używanie nałożonego tekstu, gdy reguła jest aktywna
Nagrania: rejestrowanie wideo, rejestrowanie wideo, gdy reguła jest aktywna
Zabezpieczenia: kasowanie konfiguracji
SNMP: wiadomości pułapek, wiadomości pułapek, gdy reguła jest aktywna
Klipy wideo: FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, e-mail, udział sieciowy
Aplikacje
W zestawie
narzędzia analityczne obiektów, metadane sceny, wizyjna detekcja ruchu, strefa OSDI, wspomaganie ustawiania orientacji PTZ, funkcja Advanced Gatekeeper, funkcja Autotracking 2
Obsługiwane
Object Analytics
klasy obiektów: ludzie, pojazdy (rodzaje: samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe, motocykle, rowery, inne)
Scenariusze: przekroczenie linii, obiekt na obszarze, czas przebywania na obszarze, zliczanie przekroczeń linii, detekcja tailgatingu, monitorowanie PPEBETA, ruch na obszarze, przekroczenie linii w ruchu
Maksymalnie 10 scenariuszy
Inne funkcje: wyzwalane obiekty wizualizowane z trajektoriami, kolorowymi obwiedniami i tabelami
Wielokątne strefy detekcyjne/wykluczania
Konfiguracja perspektywy
Alarm wyzwolony ruchem ONVIF
Metadane sceny
Klasy obiektów: ludzie, twarze, pojazdy (typy: samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe, rowery), tablice rejestracyjne
cechy obiektu: kolor pojazdu, kolor odzieży górnej / dolnej, ufność, pozycja
EMC
EN 55032 klasa A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, CISPR 35, EAC, EN 50121-4
Australia / Nowa Zelandia: RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A
Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japonia: VCCI klasa A
Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa A
USA: FCC część 15 podczęść B klasa A
Koleje: IEC 62236-4
Bezpieczeństwo
IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN 62471 grupa ryzyka 2, IEC 60825-1 klasa 1
Środowisko
IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250, Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7–2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 21207 (metoda B), ISO 12944-6 C5
Sieć
NIST SP500–267
Cyberbezpieczeństwo
ETSI EN 303 645, etykieta bezpieczeństwa IT BSI, FIPS 140
Bezpieczeństwo na obwodzie
Oprogramowanie: Podpisany system operacyjny, ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie szyfrowane i OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow / OpenID Authorization Code Flow do scentralizowanego zarządzania kontami ADFS, ochrona hasłem, szyfrowanie kart SD AES-XTS-Plain64 256-bitowe
Sprzęt: platforma zabezpieczająca kryptograficznego modułu obliczeniowego
Bezpieczny magazyn kluczy: bezpieczny element (CC EAL6+, FIPS 140-3 poziom 3), zabezpieczenia procesora System-on-Chip (TEE)
Identyfikator urządzenia producenta, podpisane wideo, bezpieczny start, zaszyfrowany system plików (AES-XTS-Plain64 256 bitów)
Bezpieczeństwo sieci
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509, zapora sieciowa hosta
Obudowa
Klasa ochrony IP66, IP67, NEMA 4X i IK10
Kolor: biały NCS S 1002-B
Metalowa (aluminiowa) obudowa do przemalowywania, powlekana przezroczysta kopułka z poliwęglanu (PC) z innowacyjną technologią obrotu kopułki
Zasilanie
IEEE 802.3 BT typ 3 Klasa 6
Możliwości optymalizacji zużycia energii w kamerze:
Pełna moc: typowo 13,7 W (bez podczerwieni), maks. 51 W
Niska moc: typowo 13,7 W (bez podczerwieni), maks. 30 W. Z podczerwienią: 40 W
funkcje: profile zasilania, miernik mocy
Złącza
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Złącze RJ45 typu push-pull (IP66)
Dźwięk: Dwukierunkowa łączność audio oraz WE/WY z wykorzystaniem technologii portcast
Oświetlenie w podczerwieni
Oświetlenie w podczerwieni z oszczędnymi diodami 850 nm o dużej żywotności
Zasięg 300 m (984 ft) lub więcej, w zależności od sceny
Przechowywanie
Obsługa kart SD/SDHC/SDXC
Obsługa szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa).
Obsługa zapisu na podłączonych sieciowych zasobach dyskowych (NAS)
Zalecenia dotyczące kart SD i sieciowych zasobów dyskowych można znaleźć w witrynie producenta
Warunki eksploatacji
Pełna moc: od -50°C do 55°C (od -58°F do 131°F)
Niska moc: od -10° C do +55° C (od -14°F do 131°F)
Maksymalna temperatura według NEMA TS 2 (2.2.7): 74°C (165°F)
Inteligentna technologia ogrzewania kamer: Rozruch już przy –40°C (–40°F)
Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)
Warunki przechowywania
Od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Wilgotność 5–95% RH (bez kondensacji)
Wymiary
Wysokość: 261 mm (10.3 cali)
Z osłoną chroniącą przed wpływem warunków atmosferycznych: ø 239 mm (9,4 in)
Bez osłony chroniącej przed wpływem warunków atmosferycznych: ø 192 mm (7,6 in)
Waga
4400 g (9,7 lb)
Języki
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, polski, chiński tradycyjny, niderlandzki, czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski
Gwarancja
5-letnia gwarancja
Kontrola substancji
Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709
RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006. Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu
Materiały
Zawartość odnawialnych węglopochodnych tworzyw sztucznych: 23% (z recyklingu: 18%, pochodzenia organicznego: 5%, z wychwytywania dwutlenku węgla: 0%)
Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD
Odpowiedzialność za środowisko

Producent jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej informacji pod adresem unglobalcompact.org.