AXIS Q6358-LE PTZ Camera
Este produto apresenta um excelente sensor de 1/2“ sensível à luz, zoom óptico de 31x, foco a laser e aplicação de zoom rápido. Criado com base em um chipset (9ª ger.), ele oferece desempenho acelerado para executar aplicativos analíticas expressivos na borda. Por exemplo, analíticos de objetos podem detectar e classificar humanos, veículos e tipos de veículos. Este dispositivo com classificação IP66-, IK10- e NEMA 4x- é resistente a impactos e a intempéries. Além disso, é classificado com o padrão NEMA TS2, portanto, pode ser usado em temperaturas de até 74 °C. Necessidades reduzidas de largura de banda e armazenamento compatível com AV1, H.264 e H.265 diminuem significativamente os requisitos de largura de banda e armazenamento. Além disso, o módulo de computação criptográfica protege o dispositivo e as informações confidenciais contra acesso não autorizado.
• Sensor de 1/2 pol. com zoom óptico de 31x
• tecnologia avançada de gravação em pouca luz e imagens WDR avançadas e IR
• Analíticos de última geração alimentados por IA
• Necessidades de largura de banda e armazenamento reduzidas com AV1, H.264 e H.265
• Segurança cibernética integrada com módulo de computação criptográfica

Sensor de imagem
CMOS de 1/2 pol. com varredura progressiva
Lente
Zoom óptico: 31x
Velocidade do zoom: <1 seg. entre qualquer valor de zoom
Distância focal: 6,91 – 214,64 mm
Campo de visão horizontal: 60,6°- 2,0°
Campo de visão vertical: 36,5°– 1,1°
Foco do laser, autofoco, P-iris
Dia e noite
Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente
Iluminação mínima
Cor: 0,1 lux a 30 IRE, F1.36
P/B: 0,005 lux a 30 IRE, F1.36, 0 lux com iluminação IR ativada
Cor: 0,2 lux a 50 IRE, F1.36
P/B: 0,009 lux a 50 IRE, F1.36, 0 lux com iluminação IR ativada
Velocidade do obturador
1/111000 s a 1/2 s
Pan/Tilt/Zoom
Pan: 360° contínuo, 0,05° – 550°/s
Tilt: +20 a -90°, 0,05° – 500°/s
Zoom: óptico de 31x, digital de 12x, total de 372x
Zoom rápido, flip Nadir, 300 posições predefinidas, gravação de tour (no máximo 10, duração máxima de 16 minutos cada), guard tour (no máximo 100), fila de controle, Indicador direcional na tela, definição de novo pan 0°, velocidade de zoom ajustável, função de limpeza de dome avançada
Modelo de sistema em um chip
Chipset próprio do fabricante (9ª geração)
Memória
4096 MB de RAM, 8192 MB de flash
Recursos de computação
Unidade de processamento de aprendizagem profunda (DLPU)
Compressão de vídeo
AV1
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) perfil Main
Motion JPEG
Resolução
3840 x 2160 4K UHD
Taxa de quadros
até 50/60 fps (50/60 Hz) em todas as resoluções
Streams de vídeo
Múltiplos streams configuráveis individualmente em AV1, H.264, H.265 e Motion JPEG
Tecnologia de redução de requisitos de largura de banda e armazenamento em AV1, H.264 e H.265
Taxa de quadros e largura de banda controláveis
VBR/ABR/MBR AV1/H.264/H.265
Modo de baixa latência
Indicador de streaming de vídeo
Relação sinal-ruído
> 55 dB
Configurações de imagem
Compressão, cor, brilho, nitidez, equilíbrio de branco, controle de exposição, zonas de exposição, congelamento de imagem em PTZ, perfis de cena, rotação, estabilização de imagem eletrônica (EIS), desembaçamento
Contraste, contraste local, foco automático, tecnologia avançada de imagem WDR: Até 120 dB dependendo da cena, 100 máscaras de privacidade de polígono individual, incluindo máscaras de privacidade de mosaico e camaleão
Entrada de áudio
Entrada via tecnologia portcast
Saída de áudio
Saída através da tecnologia de portcast
Protocolos de rede
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog seguro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), endereço local do link (configuração zero)
Interface de programação de aplicativo
API aberta para integração de software

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S e ONVIF® Profile T, especificações disponíveis em onvif.org
Controles na tela
Iluminação IR
Zoom rápido
função avançada de limpeza da dome
Condições do evento
Status do dispositivo: acima da temperatura operacional, acima ou abaixo da temperatura operacional, abaixo da temperatura operacional, falha do ventilador, endereço IP removido, endereço IP bloqueado, stream ao vivo ativo, perda de rede, novo endereço IP, falha de alimentação de PTZ, sistema pronto, dentro da temperatura operacional
Armazenamento de borda: gravação em andamento, interrupção no armazenamento, problemas de integridade de armazenamento detectados
E/S: acionador manual, entrada virtual
MQTT: cliente MQTT conectado
PTZ: falha de PTZ, movimento de PTZ, posição PTZ predefinida atingida, PTZ pronto
Agendados e recorrentes: programação
Vídeo: degradação média da taxa de bits, modo dia/noite
Ações de eventos
Modo diurno/noturno: Usar modo dia/noite enquanto a regra está ativa
Remoção de névoa: definir modo de remoção de névoa, definir modo de remoção de névoa enquanto a regra está ativa
Iluminação: usar luzes, usar luzes enquanto a regra está ativa
Imagens: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email
MQTT: publicação MQTT
Notificação: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP
Sobreposição de texto: usar sobreposição de texto, usar sobreposição de texto enquanto a regra está ativa
Gravações: gravar vídeo, gravar vídeo enquanto a regra está ativa
Segurança: apagar configuração
SNMP: mensagens de interceptação, interceptação de mensagens enquanto a regra está ativa
Clipes de vídeo: FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, email, compartilhamento de rede
Aplicativos
Incluído
análise de objetos, metadados de cena, detecção de movimento por vídeo, zona OSDI, PTZ com auxílio de orientação, monitor de portão avançado, rastreamento automático 2
Com suporte
Object Analytics
Classes de objetos: humanos, veículos (tipos: carros, ônibus, caminhões, bicicletas. outros)
Cenários: cruzamento de linhas, objeto na área, tempo na área, contagem de cruzamento de linha, detecção de rastreamento, monitoramento de EPIBETA, movimento na área, cruzamento de linhas de movimento
Até 10 cenários
Outros recursos: objetos acionadores exibidos com trajetórias, caixas delimitadoras coloridas e tabelas
Áreas de inclusão/exclusão poligonais
Configuração de perspectivas
Evento de ONVIF® Motion Alarm
Metadados de cena
Classes de objetos: humanos, rostos, veículos (tipos: carros, ônibus, caminhões, bicicletas), placas de licença
Atributos do objeto: cor do veículo, cor da roupa de cima/de baixo, confiança, posição
EMC
EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, CISPR 35, EAC, EN 50121-4
Austrália/Nova Zelândia: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japão: VCCI Classe A
Coreia: KS C 9835, KS C 9832 Classe A
EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A
Transporte ferroviário: IEC 62236-4
Proteção
IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN 62471 grupo de risco 2, IEC 60825-1 Classe 1
Ambiente
IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250, Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7–2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 21207 (Método B), ISO 12944-6 C5
Rede
NIST SP500-267
Segurança cibernética
ETSI EN 303 645, selo de segurança de TI do BSI, FIPS 140
Segurança de borda
Software: Sistema operacional assinado, proteção contra atrasos por força bruta, autenticação digest e OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow para gerenciamento centralizado de contas ADFS, proteção por senha, criptografia de cartões SD AES-XTS-Plain64 de 256 bits
Hardware: plataforma de segurança cibernética do módulo de computação criptográfica
Armazenamento de chaves seguro: elemento seguro (CC EAL6+, FIPS 140-3 Nível 3), segurança do sistema em chip (TEE)
ID do dispositivo do fabricante, vídeo assinado, inicialização segura, sistema de arquivos criptografado (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Segurança de rede
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), PKI de certificado X.509, firewall baseado em host
Caixa de proteção
Classificações IP66, IP67, NEMA 4X e IK10
Cor: branco NCS S 1002-B
Caixa metálica (alumínio) repintável, dome transparente rígido de policarbonato (PC) com tecnologia inovadora de rotação
Alimentação
IEEE802.3bt Tipo 3 Classe 6
Possibilidade de otimizar o consumo de energia da câmera:
Potência total: típica 13,7 W (sem IR), máx. 51 W
Potência baixa: típica 13,7 W (sem IR), máx. 30 W. Com IR: 40 W
Recursos: perfis de energia, medidor de potência
Conectores
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Conector RJ45 Push-pull (IP66)
Áudio: Conectividade de áudio e E/S via tecnologia portcast
Iluminação IR
LEDs IR de 850 nm de longa duração e alta eficiência energética
Alcance de 300 m (984 ft) ou mais dependendo da cena
Armazenamento
Suporte a cartões SD/SDHC/SDXC
Suporte a criptografia de cartões SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Suporte a gravação em armazenamento de rede (NAS)
Para obter recomendações de cartão SD e NAS, consulte a página da Web do fabricante
Condições operacionais
Potência total: -50 °C a 55 °C (-58 °F a 131 °F)
Baixa potência: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura máxima de acordo com o padrão NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
tecnologia de aquecimento de câmera inteligente: Temperatura mínima de inicialização -40 °C (-40 °F)
Umidade de 10–100% (com condensação)
Condições de armazenamento
-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade de 5–95% (sem condensação)
Dimensões
Altura: 261 mm (10,3 pol.)
Com proteção climática: ø 239 mm (9,4 pol.)
Sem proteção climática: ø 192 mm (7,6 pol.)
Peso
4.400 g (9,7 lb)
Idiomas
Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, polonês, chinês tradicional, holandês, tcheco, sueco, finlandês, turco, tailandês, vietnamita
Garantia:
Garantia de 5 anos
Controle de substâncias
Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ECA JS709
RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão
REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu
Materiais
Conteúdo de plástico reciclável baseado em carbono: 23% (reciclado: 18%, base bio: 5%, base em captura de carbono: 0%)
Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE
Responsabilidade ambiental

O fabricante é signatário do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org